В зв’язку з тим, що оголошена 27.05.2021р. спрощена закупівля **«**[Оплата послуг з поточного ремонту обладнання (поточний ремонт дорожніх знаків)**»** (ID: UA-2021-05-27-008860-b)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/25950392)не відбулась, через відсутність учасників, 09.06.2021р.в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» повторно оголошено спрощену закупівлю **«**[Оплата послуг з поточного ремонту обладнання (поточний ремонт дорожніх знаків)**»**](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/27334117) **(**ID: UA-2021-06-09-010888-b**) –** очікуваною вартістю 198 000,00 грн.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі **«**[Оплата послуг з поточного ремонту обладнання (поточний ремонт дорожніх знаків)**»**](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/27334117) (ID:UA-2021-06-09-010888-b**)**, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до внесених змін в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 09.06.2021р. по програмі "Організація благоустрою населених пунктів" на поточний ремонт дорожніх знаків у 2021 році передбачено 198 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

 В зв’язку із збільшенням цін на матеріали, необхідних для проведення поточного ремонту дорожніх знаків, 09.06.2021р. внесено зміни в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» та збільшено суму на об’єкт [**«**[[Оплата послуг з поточного ремонту обладнання (поточний ремонт дорожніх знаків)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26510855)**»**](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/25950392)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/25950392) у 2021 році. Відповідно до внесених змін на поточний ремонт дорожніх знаків передбачено 198 000,00 грн.

На підставі Акту «Обстеження умов дорожнього руху по вулично-шляховій мережі» від 07.04.2021р. складеного комісією у складі представників патрульної поліції та УЖКГ Калуської міської ради, а також проведеного аналізу цін на ремонт дорожніх знаків та розробленого кошторисного розрахунку в програмному комплексі «АС-4», 09.06.2021р. в електронній системі закупівель повторно оголошено спрощену закупівлю **«**[[Оплата послуг з поточного ремонту обладнання (поточний ремонт дорожніх знаків)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26510855)**»**](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/25950392) очікуваною вартістю 198 000,00 грн.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

Дорожні знаки мають бути виготовлені відповідно до вимог ДСТУ 4100:2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» методом аплікації із світлоповертальних матеріалів.

Для дорожніх знаків повинна застосовуватися світлоповертальна плівка типу 1 (інженерна) – плівки з середньою інтенсивністю світлоповертання та оптичною системою зі сферичних лінз (мікросклокульок).

Для виготовлення світлоповертальної поверхні дорожнього знаку потрібно застосовувати плівку одного типу та однієї оптичної системи.

До документації Учасник має приєднати Сертифікат на плівку, з якої виготовляються дорожні знаки. Термін гарантії на світлотехнічні характеристики світлоповертальної плівки має бути не менше 7 років.

Всі деталі й складові частини знаків повинні бути виготовлені з антикорозійних матеріалів або мати захисне покриття. Покриття повинно відповідати вимогам чинних стандартів, що діють на території України.

Поверхня дорожнього знаку не повинна бути деформована (вигнута), не мати механічних пошкоджень (подряпин, тріщин, потертостей). Краї знаку не повинні мати задирок, сколів, гострих кромок.

Основи дорожніх знаків мають виготовлятися зі сталевого листа товщиною 0,8-1,2 мм з подвійним загином основи (не менше двох см).

Знаки повинні бути виготовлені у кліматичних виконаннях У та УХЛ, категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150, вимогами цього стандарту і технічними умовами, розробленими та погодженими у встановленому порядку.

Знаки повинні бути стійкими до атмосферних впливів.

Стійки повинні бути виготовлені з труби діаметром від 57 мм до 76 мм (товщина стійки стінки не менше 3,0 мм), ґрунтовані та пофарбовані в сірий колір. Монтаж стійки здійснюється методом бетонування на глибину від 0,7 до 0,9 м, з обов’язковим виготовленням хрестовини на кінці стійки, яка бетонується. Корпус і зворотній бік знаку, а також усі елементи кріплення повинні бути сірого кольору, кріплення знаку на опорі допускається бандажною стрічкою.

Конструкція кріплення повинна забезпечувати монтаж знаку, унеможливлювати його пересування чи поворот, дозволяти легко демонтувати знак на протязі всього терміну експлуатації.

Знаки повинні бути нові, без попереднього використання, відповідати вимогам діючих сертифікатів відповідності та технічним вимогам Замовника.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені в Додатку 1 до Оголошення щодо спрощеної закупівлі «[[[Оплата послуг з поточного ремонту обладнання (поточний ремонт дорожніх знаків)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26510855)**»**](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/25950392)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/25950392)**(**ID: UA-2021-05-27-008860-b**)».**