12.10.2021р. УЖКГ Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c)ua  розміщено оголошення щодо закупівлі робіт з «Капітальний ремонт існуючої покрівлі житлового будинку на вул. Тихого,1/2 під’їзд в м. Калуш Івано-Франківської області» - ID UA-2021-10-12-012656-b b за процедурою спрощеної закупівлі.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. №1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі робіт «Капітальний ремонт існуючої покрівлі житлового будинку на вул. Тихого,1/2 під’їзд в м. Калуш» - ID: UA-2021-10-12-012656-b   УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

 Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 868 від 29.09.2021р. «Про внесення змін до Програми капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади на 2021-2023роки» для покращення санітарно-технічного стану та недопущення руйнування несучих конструкцій будинку на вул. Тихого,1/2 під’їзд на виконання робіт з проведення капітального ремонту існуючої покрівлі житлового будинку на вул. Тихого,1/2 під’їзд в м. Калуш передбачено 85601,0 грн. та залучено кошти співвласників на співфінансування в сумі (10%) -9511,0 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Відповідно до кошторисної документації сума для проведення закупівлі робіт на «Капітальний ремонт існуючої покрівлі житлового будинку на вул. Тихого,1/2 під’їзд в м. Калуш» - ID: UA-2021-10-12-012656-b становить 95112,0 грн.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета**

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Найменування робіт і витрат  | Одиницявиміру | Кіль-кість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Улаштування покрівель з матеріалів, що наплавляються , із застосуванням газопламеневих пальників, в 2 шари  | м2 | 204 |  |
| 2. | Руберойд 2,5мм для нижніх шарів | м2 | 230,52 |  |
| 3. | Руберойд 4,0мм для верхніх шарів | м2 | 234,52 |  |
| 4. | Улаштування примикань висотою 400мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників | м | 28 |  |
| 5. | Грунтовка | кг | 12,04 |  |
| 6. | Руберойд 4,0мм  | м2 | 33,04 |  |
| 7. | Виготовлення м/конструкцій каркасу козирка вентканалу | кг | 88 |  |
| 8. | Сталь кутова 32х32мм | кг | 88 |  |
| 9. | Фарбування нових металевих поверхонь з попереднім ґрунтуванням  | м2 | 7,6 |  |
| 10. | Улаштування з листової сталі козирків над вентканалами | м2 | 6 |  |
| 11. | Улаштування покрівель з матеріалів, що наплавляються , із застосуванням газопламеневих пальників, в 2 шари (покриття тамбура виходу на дах)  | м2 | 6 |  |
| 12. | Руберойд 2,5мм для нижніх шарів | м2 | 6,78 |  |
| 13. | Руберойд 4,0мм для верхніх шарів | м2 | 6,9 |  |
| 14. | Ремонт штукатурки стін тамбура виходу на дах | м2 | 9 |  |
| 15. | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам’яних стін (люк виходу на покрівлю розм.1000ммх800мм) | м2 | 0,8 |  |
| 16. | Дверний блок (1000х800) | шт | 1 |  |
| 17. | Ремонт цегляної кладки вентканалів | цегл.шт | 520 |  |
| 18. | Штукатурка поверхні (цегляної) вентканалів | м2 | 20 |  |

**Вимоги до надання послуг:** Роботи по капітальному ремонту існуючої покрівлі житлового будинку на вул. Тихого,1/2 під’їзд м. Калуш, повинні бути виконані відповідно до умов укладеного Договору та проектно-кошторисної документації з дотриманням Державних будівельних норм та стандартів, із застосуванням виробів та матеріалів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами та паспортами, з дотриманням безпечних умов праці та виконанням вимог нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам. Матеріали, які будуть використовуватися для виконання робіт повинні мати наступні параметри:- не токсичні, не відноситися до горючих матеріалів;- термін служби не менше 10 років;- мати високі зносостійкі властивості;- відповідати вимогам безпеки;- ремонтно – будівельні роботи повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-4:2018При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість. На протязі проведення капітального ремонту проводиться технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ ( ДБН ). Підрядник повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з оголошенням закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам оголошення закупівлі, та відхиляється замовником.Учасник надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи, згідно з технічним завданням Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями (у разі їх залучення). Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань обмежень або застережень.В.о. начальника УЖКГ Тарас Фіцакміської ради Заулична 6-61-17Захарія 6-63-71 Погоджено:Заступник міського голови\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан Білецький   |