Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

# У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі «[Поточний ремонт дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/24724833)» очікуваною вартістю 3 000 000,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

«20.06.2023р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі «[Поточний ремонт дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/24724833)» - [UA-2023-06-20-000294-a](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/43400943), за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «[Поточний ремонт дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/24724833)» - [UA-2023-06-20-000294-a](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/43400943), повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

### Рішенням сесії Калуської міської ради № 1849 від 22.12.2022р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік», згідно затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 14.06.2023р. на п[ослугу](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/39985280) з поточного ремонту дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші з місцевого бюджету передбачено 3 000 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші» визначена на підставі дефектного акту, наданого балансоутримувачем КП «Калушавтодор» та відповідно до розробленого кошторисного розрахунку на дану послугу, із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2023 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

В зв’язку з виникненням необхідності у поточному ремонті дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші, згідно Актів обстеження умов дорожнього руху вулично-шляхової мережі від 28.03.2023 р., розроблено тендерну документацію на закупівлю послуги «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші».

Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ДО ЗАКУПІВЛІ**

#  «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші»

**за кодом [ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-01-04-005505-a)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | **Частина 1. ДІЛЯНКА №1 (біля моста)** |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибиною фрезерування 50 мм ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000 м2 | 1,2 |
| 2 | Перевезення сміття до 5 км (зрізаний асфальт) з навантаженням | т | 120 |
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100 т суміші | 0,3 |
| 4 | Улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100 м2 | 12 |
| 5 | Суміш асфальтобетонна | т | 173,952 |
| 6 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (0,5мх0,5мх100,0м) | 100 м3 | 0,25 |
| 7 | Перевезення ґрунту до 7 км, без завантаження | т | 35 |
| 8 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 40х70 (засипка траншеї) | 100 м3 | 0,25 |
| 9 | Укріплення узбіч щебенем, за товщини шару 10 см ; + /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000 м2 | 0,3 |
| 10 | Щебінь фр. 5-20 мм | м3 | 37,2 |
|  | **Частина 2. ДІЛЯНКА №2 (район музичної школи)** |
| 11 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибиною фрезерування 50 мм ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000 м2 | 2 |
| 12 | Перевезення сміття до 5 км (зрізаний асфальт) з навантаженням | т | 160 |
| 13 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100 т суміші | 0,4 |
| 14 | Улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100 м2 | 20 |
| 15 | Суміш асфальтобетонна | т | 289,92 |
|  | **Частина 3. ДІЛЯНКА №3 (район ТЦК)** |
| 16 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,4125 |
| 17 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100 т суміші | 0,625 |

***Примітка:***

***\*\*\* При укладенні договору про надання послуг, Переможець повинен надати розрахунок договірної ціни і кошторисної документації, відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021р. № 281 (кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва») із урахуванням змін та доповнень.***

***Основні характеристики асфальту:***

*Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Клас суміші* | *Гаряча* |
| *Вид асфальтобетонної суміші* | *Крупнозерниста або Дрібнозерниста*  |
| *Група асфальтобетону* | *Щільний або Пористий*  |

*- Учасник зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;*

*- Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.*

***Вимоги до надання послуг:***

1. *Місце виконання робіт облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.*
2. *Розмітку границь ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.*
3. *Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Вказана вимога не поширюється на ділянки доріг з основою з бруківки або булижного каменю.*
4. *Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.*
5. *Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.*
6. *Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.*
7. *Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.*
8. *Після завершення робіт Учасник повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.*
9. *Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче + 50 ºC.*
10. *Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.*
11. *Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.*
12. *Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.*
13. *Всі роботи з поточного ремонту доріг міста та старостинських округів виконуються після отримання відповідного замовлення (переліку вулиць, на яких необхідно проводити ремонт) від УЖКГ Калуської міської ради та у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. До надання послуг Учасник приступає наступного дня після отримання замовлення.*
14. *Учасник зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.*
15. *Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.*

Детальна інформація щодо умов закупівлі «[Поточний ремонт дорожнього покриття вул. С. Бандери в м. Калуші](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/24724833)» - [UA-2023-06-20-000294-a](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/43400943), розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 10:00 год. 28 червня 2023 року**.

 Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ