Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

# У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі «[Поточний ремонт доріг міста та старостинських округів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/43660588)» очікуваною вартістю 4 400 000,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

«30.06.2023р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі «[Поточний ремонт доріг міста та старостинських округів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/43660588)» - ID: UA-2023-06-30-006023-a, за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «Поточний ремонт доріг міста та старостинських округів» - ID: UA-2023-06-30-006023-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

### Рішенням сесії Калуської міської ради № 1849 від 22.12.2022р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік», відповідно до внесених змін в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 30.06.2023р. на п[ослугу](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/39985280) з поточного ремонту доріг міста та старостинських округів з місцевого бюджету передбачено 16 474 569,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Враховуючи дефектний акт від 29.06.2023р., наданий балансоутримувачем КП «Калушавтодор», Акт обстеження умов дорожнього руху вулично-шляхової мережі від 28.03.2023 р. та, беручи до уваги наявну потребу у поточному ремонті доріг, відповідно до розробленого кошторисного розрахунку на дану послугу в програмному комплексі «АС-4», Замовником оголошено закупівлю очікуваною вартістю 4 400 000,00 грн.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**до закупівлі**

# «Поточний ремонт доріг міста та старостинських округів»

**за кодом** [**ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь**](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-01-04-005505-a)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | 100 м2 | 1,5 |
| 2 | Перевезення сміття до 10 км (з навантаженням) | т | 18 |
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100 т суміші | 0,6 |
| 4 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування, глибиною фрезерування 50 мм | 1000 м2 | 4,86 |
| 5 | Перевезення сміття до 5 км (зрізаний асфальт) | т | 388,8 |
| 6 | Виправлення профілю основ щебеневих з додавання нового матеріалу | 100 м2 | 9,2 |
| 7 | Готова піщано-щебенева суміш 4, розмір зерен понад 0 до 40 мм | м3 | 61,18 |
| 8 | Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100 м2 | 58 |
| 9 | Суміш асфальтобетонна | т | 700,64 |
| 10 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | 100 м3 | 2 |
| 11 | Щебінь фр. 20-40 | м3 | 252 |

***Примітка:***

***\*\*\* При укладенні договору про надання послуг, Переможець повинен надати розрахунок договірної ціни і кошторисної документації, відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021р. № 281 (кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва») із урахуванням змін та доповнень.***

***Основні характеристики асфальту:***

*Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Клас суміші* | *Гаряча* |
| *Вид асфальтобетонної суміші* | *Крупнозерниста або Дрібнозерниста*  |
| *Група асфальтобетону* | *Щільний або Пористий*  |

*- Учасник зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;*

*- Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.*

***Вимоги до надання послуг:***

1. *Місце виконання робіт облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.*
2. *Розмітку границь ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.*
3. *Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Вказана вимога не поширюється на ділянки доріг з основою з бруківки або булижного каменю.*
4. *Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.*
5. *Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.*
6. *Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.*
7. *Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.*
8. *Після завершення робіт Учасник повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.*
9. *Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче + 50 ºC.*
10. *Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.*
11. *Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.*
12. *Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.*
13. *Всі роботи з поточного ремонту доріг міста та старостинських округів виконуються після отримання відповідного замовлення (переліку вулиць, на яких необхідно проводити ремонт) від УЖКГ Калуської міської ради та у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. До надання послуг Учасник приступає наступного дня після отримання замовлення.*
14. *Учасник зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.*
15. *Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.*

Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт доріг міста та старостинських округів» - ID: UA-2023-06-30-006023-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 10:00 год. 08 липня 2023 року**.

 Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ