Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

# У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошенняв електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі«Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м.Калуші»очікуваною вартістю 195 833,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

# «18.06.2025р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c)розміщено оголошення щодо закупівлі«Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м.Калуші» - ID: UA-2025-06-18-013741-aза процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 **«Про ефективне використання державних коштів» та** Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м.Калуші»ID: UA-2025-06-18-013741-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2025 рік для об’єкту: «Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м. Калуші»передбачено бюджетні призначення в сумі 195 833, 00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки затверджена рішенням міської ради від 04.07.2024 № 3307 із внесеними змінами від 24.04.2025 № 4122).

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість закупівлі «Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м. Калуші» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на цю послугу із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2025 році.

.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**  **до закупівлі**  **«Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шепитицького, 9 у м. Калуші»**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  | **Роздiл 1. Демонтажні та підготовчі роботи** |  |  | | *1* | *КБ6-11-10 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (дашка, із збереженням матеріалу)* | *1 т* | *0,04* | | | 2 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів (брусків лавки) | 100м | 0,148 | | | 3 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (опор лавки) | 1 м3 | 0,2 | | | 4 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,48888 | | | 5 | С311-5-М варіант 1 | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,48888 | | | 6 | КБ8-36-1 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання | 100м2 вп | 0,36 | | |  |  |  |  |  | |  |  | **Роздiл 2. Оздоблювальні роботи** |  |  | |  |  | СТІНИ |  |  | | *7* | *КБ6-11-8 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (кутника з ніші)* | *1 т* | *0,00876* | | | *8* | *КР2-23-1 к дем.=0,8* | *(Демонтаж) Забивання підвальних вікон фанерою* | *10 м2* | *0,2* | | | 9 | КР12-65-4 | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань | 100м2 | 0,072 | | | 10 | КР13-15-1 | Розбирання облицювання стін з мармурових плит (із каменю цоколя стіни) | 100м2 | 0,01536 | | | 11 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіна з панно) | 100м2 | 0,115 | | | *12* | *КР11-10-1* | *Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм* | *100м2* | *0,026* | | | 13 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,000572 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *14* | *КР11-41-1* | *Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів (стіна з панно + цегляні стіни + ніша)* | *100м2* | *0,307* | | | 15 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,0058 | | | *16* | *КР11-41-3* | *Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю колон прямокутних (укоси ніші)* | *100м2* | *0,012* | | | 17 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,000228 | | | *18* | *КР12-66-1* | *Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином* | *100м2* | *0,407* | | | 19 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 6,105 | | | 20 | КБ15-184-1 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,407 | | | 21 | С111-2015-6 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 | кг | 81,4 | | | 22 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,407 | | | 23 | КР13-18-3 | Промивання облицьованих поверхонь фасонних каменів та лінійних профільованих деталей | 100м2 | 0,359 | | | 24 | КБ34-59-3 | Фарбування поверхонь стін лаком (покриття лаком каменя) | 100м2 | 0,359 | | | *25* | *КБ6-11-10* | *Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (дашка раніше демонтованого)* | *1 т* | *0,04* | | |  |  | ПОКРІВЛЯ |  |  | | 26 | КР8-4-2 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів (із збереженням матеріалу для повторного використання) | 100м | 0,04 | | | 27 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (водостічної ринви із збереженням матеріалу для повторного використання) | 100м | 0,04 | | | 28 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (конька) | 100м | 0,178 | | | 29 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (примикань) | 100м | 0,08 | | | 30 | КР8-43-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | 100м | 0,136 | | | 31 | КР8-2-3 | Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці | 100м2 | 0,438 | | | 32 | КР8-1-1 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 0,438 | | | *33* | *КР8-24-1* | *Улаштування крокв з дощок (каркас покрівлі)* | *м3* | *1,05* | | | 34 | С112-25-1 варіант 1 | Брус сухий струганий дерев'яний 50х50х3000 мм (50503000) | м | 420 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 35 | КР8-26-2 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 0,44 | | | *36* | *КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03* | *Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/* | *100м2* | *0,44* | | | 37 | С1600-461 варіант 1 | Металочерепиця Ера, товщ. 0,5 мм (RAL 2013) | м2 | 48,4 | | | 38 | С188888-4 варіант 1 | Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 мм | шт | 352 | | | *39* | *КР8-40-4* | *Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (конькової планки)* | *100м* | *0,178* | | | 40 | С111-829-1 варіант 1 | Конькова планка | м | 19,58 | | | 41 | С188888-4 варіант 1 | Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 мм | шт | 72 | | | *42* | *КР8-40-6* | *Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін* | *100м* | *0,08* | | | 43 | С111-829-1 варіант 2 | Планка примикання (до стін) | м | 9,6 | | | 44 | С188888-4 варіант 2 | Дюбель 6х40 мм | шт | 24 | | | 45 | КР8-43-1 | Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | 100м | 0,136 | | | *46* | *КР4-17-2* | *Улаштування підшивки стель фанерою* | *100 м2* | *0,136* | | | 47 | С1555-391 варіант 1 | Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець | м2 | 14,28 | | | *48* | *КР8-41-2* | *Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (раніше демонтованих)* | *100м* | *0,04* | | | 49 | С111-300 варіант 1 | Водостічні труби + відводи + лійка + кріплення (раніше демонтовані) | комплект | 1 | | | *50* | *КР8-42-2* | *Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі (раніше демонтованих)* | *100м* | *0,04* | | | 51 | С111-829-1 варіант 3 | Водостічна ринва + кріплення (раніше демонтовані) | м | 4 | | | *52* | *КБ9-75-1* | *Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] (парапетних планок)* | *1т* | *0,018* | | | 53 | КР8-40-5 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (над колонами) | 100м | 0,06 | | | 54 | С1600-461 варіант 2 | Сталь листова оцинкована | м2 | 4,62 | | | 55 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,69 | | | 56 | С311-5-М варіант 1 | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальнихробіт) | т | 1,69 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | БЛАГОУСТРІЙ |  |  | | 57 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0,025 | | | 58 | КР18-1-2 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну | 100м3 | 0,00114 | | | 59 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,00036 | | | 60 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,0042 | | | 61 | КР1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під фундамент, поглиблення 20 см) | 100 м3 | 0,0008 | | | 62 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,07 | | | 63 | С311-5-М варіант 1 | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,07 | | | 64 | КР7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,56 | | | *65* | *КР2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (під горельєф)* | *100 м3* | *0,0012* | | | 66 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,01224 | | | *67* | *КБ27-65-4* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,0024* | | | 68 | С1426- 11789 варіант 1 | Бруківка пішохідна тротуарна фігурна, товщина 60 мм | м2 | 2,5128 | | | *69* | *КР18-30-1* | *Установлення бетонних поребриків на бетонну основу* | *м* | *3* | | | 70 | С1416-8684 варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8 (поребрик) | шт | 3 | | | 72 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,02 | |  |  |  |  |  | | *73* | *КБ6-11-8* | *Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (під монумент)* | *1 т* | *0,005* | |  |  |  |  |  | | 74 | С111-1867 варіант 1 | Закладні деталі під монумент | шт | 2 | |  |  |  |  |  | | *75* | *КБ15-104-1* | *Установлення гіпсових шишок гладких і орнаментованих висотою до 200 мм (декоративних пілястрів на колону)* | *1 виріб* | *2* | |  |  |  |  |  | | 76 | С111-1867 варіант 2 | Пілястр фасадний Prestige Decor PC 111 капітель | шт | 2 | |  |  |  |  |  | |  |  | **Роздiл 3. УСТАНОВЛЕННЯ ІНВЕНТАРЮ** |  |  | | 77 | КР1-4-1 | Копання ям для встановлення стояків тастовпів глибиною 0,4 м | 10 ям | 0,3 | |  |  |  |  |  | | *78* | *КР2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (під лавку)* | *100 м3* | *0,002* | |  |  |  |  |  | | 79 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,00204 | |  |  |  |  |  | | *80* | *КБ6-11-10* | *Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Лавки зі спинкою довжиною 3, 67 м)* | *1 т* | *0,08* | |  |  |  |  |  | | *81*  *1*  *2*  *3* | *КР17-10-4*  550101-33 варіант 2  1507-2031 варіант 1  550101-34 варіант 1 | *Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання*  ***Придбання устаткування, меблів та інвентарю***  *Вулична лавочка зі спинкою (довжиною 1700 мм); ( маса=0)*  *Philips - Вуличний світильник 1xE27/60W/230VIP44; ( маса=0,00085)*  *Металева вулична урна "СтальБак" (12 кг); ( маса=0)* | *100шт*  *шт*  *шт*  *шт* | *0,02*  *2*  *2*  *1* | |  |  |  |  |  | |
|  |

Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м.Калуші»- ID: UA-2025-06-18-013741-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 00:00 год.26червня 2025року.**

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Захарія Тарас 6-61-17

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ