Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

# У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошенняв електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі«Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м.Калуші»очікуваною вартістю 195 833,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

# «18.06.2025р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c)розміщено оголошення щодо закупівлі«Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м.Калуші» - ID: UA-2025-06-18-013741-aза процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 **«Про ефективне використання державних коштів» та** Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м.Калуші»ID: UA-2025-06-18-013741-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2025 рік для об’єкту: «Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м. Калуші»передбачено бюджетні призначення в сумі 195 833, 00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки затверджена рішенням міської ради від 04.07.2024 № 3307 із внесеними змінами від 24.04.2025 № 4122).

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість закупівлі «Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м. Калуші» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на цю послугу із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2025 році.

.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ****до закупівлі** **«Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шепитицького, 9 у м. Калуші»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч.. | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | **Роздiл 1. Демонтажні та підготовчіроботи**  |  |  |
| *1* | *КБ6-11-10к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Установлення закладнихдеталей вагою понад 20 кг (дашка, іззбереженням матеріалу)* | *1 т* | *0,04* |
|
| 2 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів (брусківлавки) | 100м | 0,148 |
|
| 3 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетоннихфундаментів (опор лавки) | 1 м3 | 0,2 |
|
| 4 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,48888 |
|
| 5 | С311-5-Мваріант 1 | Перевезення сміття до 5 км (безурахування вартості навантажувальнихробіт) | т | 0,48888 |
|
| 6 | КБ8-36-1 | Установлення і розбирання зовнішніхінвентарних риштувань трубчастих висотоюдо 16 м для мурування облицювання | 100м2 вп | 0,36 |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Оздоблювальні роботи**  |  |  |
|  |  | СТІНИ |   |   |
| *7* | *КБ6-11-8к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Установлення закладнихдеталей вагою понад 5 кг до 10 кг(кутника з ніші)* | *1 т* | *0,00876* |
|
| *8* | *КР2-23-1к дем.=0,8* | *(Демонтаж) Забивання підвальних віконфанерою* | *10 м2* | *0,2* |
|
| 9 | КР12-65-4 | Очищення вручну простих фасадів відолійної, перхлорвінілової фарби з землі тариштувань | 100м2 | 0,072 |
|
| 10 | КР13-15-1 | Розбирання облицювання стін змармурових плит (із каменю цоколя стіни) | 100м2 | 0,01536 |
|
| 11 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 (стіна з панно) | 100м2 | 0,115 |
|
| *12* | *КР11-10-1* | *Ремонт штукатурки гладких фасадів покаменю та бетону з землі та риштуваньцементно-вапняним розчином, площа до 5м2, товщина шару 20 мм* | *100м2* | *0,026* |
|
| 13 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальнихцементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,000572 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *14* | *КР11-41-1* | *Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стінфасадів (стіна з панно + цегляні стіни +ніша)* | *100м2* | *0,307* |
|
| 15 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальнихцементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,0058 |
|
| *16* | *КР11-41-3* | *Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колонпрямокутних (укоси ніші)* | *100м2* | *0,012* |
|
| 17 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальнихцементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,000228 |
|
| *18* | *КР12-66-1* | *Протравлення цементної штукатуркинейтралізуючим розчином* | *100м2* | *0,407* |
|
| 19 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 6,105 |
|
| 20 | КБ15-184-1 | Шпаклювання стін фасадів мінеральноюшпаклівкою | 100м2 | 0,407 |
|
| 21 | С111-2015-6 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 | кг | 81,4 |
|
| 22 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування новихфасадів з риштувань по підготовленійповерхні | 100м2 | 0,407 |
|
| 23 | КР13-18-3 | Промивання облицьованих поверхоньфасонних каменів та лінійнихпрофільованих деталей | 100м2 | 0,359 |
|
| 24 | КБ34-59-3 | Фарбування поверхонь стін лаком(покриття лаком каменя) | 100м2 | 0,359 |
|
| *25* | *КБ6-11-10* | *Установлення закладних деталей вагоюпонад 20 кг (дашка раніше демонтованого)* | *1 т* | *0,04* |
|
|  |  | ПОКРІВЛЯ |   |   |
| 26 | КР8-4-2 | Розбирання водостічних труб з листовоїсталі з землі та помостів (із збереженнямматеріалу для повторного використання) | 100м | 0,04 |
|
| 27 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів,відливів, звисів тощо з листової сталі(водостічної ринви із збереженнямматеріалу для повторного використання) | 100м | 0,04 |
|
| 28 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів,відливів, звисів тощо з листової сталі(конька) | 100м | 0,178 |
|
| 29 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів,відливів, звисів тощо з листової сталі(примикань) | 100м | 0,08 |
|
| 30 | КР8-43-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Підшивання карнизів підштукатурку при кам'яних стінах, виступкарнизу до 500 мм | 100м | 0,136 |
|
| 31 | КР8-2-3 | Розбирання покриттів покрівлі зазбестоцементних плиток, черепиці | 100м2 | 0,438 |
|
| 32 | КР8-1-1 | Розбирання лат [решетування] з брусків зпрозорами | 100м2 | 0,438 |
|
| *33* | *КР8-24-1* | *Улаштування крокв з дощок (каркаспокрівлі)* | *м3* | *1,05* |
|
| 34 | С112-25-1варіант 1 | Брус сухий струганий дерев'яний50х50х3000 мм (50503000) | м | 420 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | КР8-26-2 | Улаштування лат [решетування] зпрозорами із дощок і брусків під покрівлю злистової сталі | 100м2 | 0,44 |
|
| *36* | *КБ9-42-1тех.ч.п.1.3.5к(труд)=1,03* | *Монтаж покрівельного покриття зпрофільованого листа при висоті будівлідо 25 м /монтаж конструкцiй,пофарбованих у заводських умовах, абонепофарбованих, що поставляються впакетах/* | *100м2* | *0,44* |
|
| 37 | С1600-461варіант 1 | Металочерепиця Ера, товщ. 0,5 мм (RAL2013) | м2 | 48,4 |
|
| 38 | С188888-4варіант 1 | Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 мм | шт | 352 |
|
| *39* | *КР8-40-4* | *Улаштування з листової сталі поясків,сандриків, підвіконних відливів (коньковоїпланки)* | *100м* | *0,178* |
|
| 40 | С111-829-1варіант 1 | Конькова планка | м | 19,58 |
|
| 41 | С188888-4варіант 1 | Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 мм | шт | 72 |
|
| *42* | *КР8-40-6* | *Улаштування з листової сталі примиканьдо кам'яних стін* | *100м* | *0,08* |
|
| 43 | С111-829-1варіант 2 | Планка примикання (до стін) | м | 9,6 |
|
| 44 | С188888-4варіант 2 | Дюбель 6х40 мм | шт | 24 |
|
| 45 | КР8-43-1 | Підшивання карнизів під штукатурку прикам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | 100м | 0,136 |
|
| *46* | *КР4-17-2* | *Улаштування підшивки стель фанерою* | *100 м2* | *0,136* |
|
| 47 | С1555-391варіант 1 | Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець | м2 | 14,28 |
|
| *48* | *КР8-41-2* | *Навішування водостічних труб, колін,відливів і лійок з готових елементів(раніше демонтованих)* | *100м* | *0,04* |
|
| 49 | С111-300варіант 1 | Водостічні труби + відводи + лійка +кріплення (раніше демонтовані) | комплект | 1 |
|
| *50* | *КР8-42-2* | *Улаштування жолобів підвісних зоцинкованої сталі (раніше демонтованих)* | *100м* | *0,04* |
|
| 51 | С111-829-1варіант 3 | Водостічна ринва + кріплення (ранішедемонтовані) | м | 4 |
|
| *52* | *КБ9-75-1* | *Виготовлення дрібних індивідуальнихлистових конструкцій масою до 0,5 т[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.](парапетних планок)* | *1т* | *0,018* |
|
| 53 | КР8-40-5 | Улаштування з листової сталібрандмауерів, парапетів (над колонами) | 100м | 0,06 |
|
| 54 | С1600-461варіант 2 | Сталь листова оцинкована | м2 | 4,62 |
|
| 55 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,69 |
|
| 56 | С311-5-Мваріант 1 | Перевезення сміття до 5 км (безурахування вартості навантажувальнихробіт) | т | 1,69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | БЛАГОУСТРІЙ |   |   |
| 57 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0,025 |
|
| 58 | КР18-1-2 | Розбирання покриттів та основ бруківки збулижного каменю вручну | 100м3 | 0,00114 |
|
| 59 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттіввручну | 100м3 | 0,00036 |
|
| 60 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,0042 |
|
| 61 | КР1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м підбудівельні конструкції, група ґрунту 2 (підфундамент, поглиблення 20 см) | 100 м3 | 0,0008 |
|
| 62 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,07 |
|
| 63 | С311-5-Мваріант 1 | Перевезення сміття до 5 км (безурахування вартості навантажувальнихробіт) | т | 1,07 |
|
| 64 | КР7-16-3 | Улаштування підстильного шарущебеневого | м3 | 0,56 |
|
| *65* | *КР2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментівоб'ємом до 5 м3 під устаткування (підгорельєф)* | *100 м3* | *0,0012* |
|
| 66 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В15 | 100м3 | 0,01224 |
|
| *67* | *КБ27-65-4* | *Улаштування покриття з фігурнихелементів мощення з приготуваннямпіщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,0024* |
|
| 68 | С1426-11789варіант 1 | Бруківка пішохідна тротуарна фігурна,товщина 60 мм | м2 | 2,5128 |
|
| *69* | *КР18-30-1* | *Установлення бетонних поребриків набетонну основу* | *м* | *3* |
|
| 70 | С1416-8684варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8 (поребрик) | шт | 3 |
|
| 72 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах,товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отворудо 20 мм | 100шт | 0,02 |
|  |  |  |  |  |
| *73* | *КБ6-11-8* | *Установлення закладних деталей вагоюпонад 5 кг до 10 кг (під монумент)* | *1 т* | *0,005* |
|  |  |  |  |  |
| 74 | С111-1867варіант 1 | Закладні деталі під монумент | шт | 2 |
|  |  |  |  |  |
| *75* | *КБ15-104-1* | *Установлення гіпсових шишок гладких іорнаментованих висотою до 200 мм(декоративних пілястрів на колону)* | *1 виріб* | *2* |
|  |  |  |  |  |
| 76 | С111-1867варіант 2 | Пілястр фасадний Prestige Decor PC 111капітель | шт | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. УСТАНОВЛЕННЯ ІНВЕНТАРЮ** |  |  |
| 77 | КР1-4-1 | Копання ям для встановлення стояків тастовпів глибиною 0,4 м | 10 ям | 0,3 |
|  |  |  |  |  |
| *78* | *КР2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментівоб'ємом до 5 м3 під устаткування (підлавку)* | *100 м3* | *0,002* |
|  |  |  |  |  |
| 79 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В15 | 100м3 | 0,00204 |
|  |  |  |  |  |
| *80* | *КБ6-11-10* | *Установлення закладних деталей вагоюпонад 20 кг (Лавки зі спинкою довжиною 3,67 м)* | *1 т* | *0,08* |
|  |  |  |  |  |
| *81**1**2**3* | *КР17-10-4*550101-33варіант 21507-2031варіант 1550101-34варіант 1 | *Монтаж 1-лампового бра для лампрозжарювання****Придбання устаткування, меблів та інвентарю****Вулична лавочка зі спинкою (довжиною 1700 мм); ( маса=0)**Philips - Вуличний світильник 1xE27/60W/230VIP44; ( маса=0,00085)**Металева вулична урна "СтальБак" (12 кг); ( маса=0)* | *100шт**шт**шт**шт* | *0,02**2**2**1* |
|  |  |  |  |  |

 |
|  |

Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт декоративної стінки та благоустрій території призначеної для встановлення горельєфу митрополиту Андрею Шептицькому на майдані Шептицького, 9 у м.Калуші»- ID: UA-2025-06-18-013741-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 00:00 год.26червня 2025року.**

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Захарія Тарас 6-61-17

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ