26.02.2021р. тендерним комітетом УЖКГ Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) оголошено відкриті торги на закупівлю послуги за номером ID: UA-2021-02-26-007071-a - «Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади» очікуваною вартістю 600 000,00 грн.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади» - ID: UA-2021-02-26-007071-a, тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Рішенням сесії Калуської міської ради № 2802 від 20.12.2019р. затверджено «Програму охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки» (далі–Програма) та Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми, в якому передбачено захід щодо очищення водовідвідних канав на території м.Калуша.

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 112 від 17.12.2020р. «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки» на 2021 рік відповідно до затвердженого Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування на очищення водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади з місцевого бюджету передбачено 600 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

 З метою покращення екологічного стану міста, запобігання негативного впливу стихійних явищ природного та техногенного походження, а також очищення водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади, протягом 2021 року, на підставі дефектного акту від 01.02.2021р. наданого балансоутримувачем, проведеного аналізу цін відповідно до укладених договорів в попередніх періодах на закупівлю аналогічних послуг та розробленого кошторисного розрахунку в програмному комплексі «АС-4», 26.02.2021р. тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради затвердив тендерну документацію для проведення закупівлі послуги [«Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади»,](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/9926781) очікуваною вартістю 600 000,00грн. за процедурою відкриті торги.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

 Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV, Рішення сесії Калуської міської ради від 06.05.2014 року № 2472 «Про Правила благоустрою та утримання території міста Калуша».

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

щодо закупівлі послуги:

«Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 ; + пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша | 100 м3 | 20 |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 ; + пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша | 100 м3 | 17 |
| 3 | Перевезення грунту до 10 км, без завантаження | т | 2975 |
| 4 | Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | гектар | 0,1 |
| 5 | Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | гектар | 0,1 |
| 6 | Навантаження зрізаного чагарника екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 тонн | 0,015 |
| 7 | Навантаження зрізаного чагарника вручну | т | 0,39 |
| 8 | Перевезення зрізаного чагарника до 10 км, без завантаження | т | 1,89 |
| 9 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 500 мм | 100 м | 0,3 |
| 10 | Муфти з поліетилену діаметром 500 мм для труби з поліетилену без розтруба | шт | 4 |
| 11 | Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм |  м | 30 |
| 12 | Установлення водостічних лотків | 100 м | 0,3 |
| 13 | Водостічний дорожній лоток (L=1,0м) | шт | 30 |
| 14 | Пісок | м3 | 1,2 |