ІНСТРУКЦІЯ
для управителів об’єктів щодо проведення моніторингу будівель і споруд на безбар’єрність


Нормативно-правова база:
Постанова КМУ від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text
Крок 1
Управитель об’єкту приходить на об’єкт для оцінки ступеня безбар’єрності.
Крок 2
Здійснює фотофіксацію: паркомісць для осіб з інвалідності, входу до будівлі; дверей, тамбурів; пандусів, підйомників; зони обслуговування населення; санітарно-гігієнічного приміщення для МГН; ліфтів, сходів.
Крок 3
Відкриває посилання на чеклисти і обирає необхідний блок:
https://lun.ua/misto/checklist-barrier-free
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Обирає необхідний тип об’єкту і відкриває картку для заповнення:
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Крок 4
Починає обстеження і паралельно заповнює данні у чек-лист з фотофіксацією.
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Рекомендовано переміщатись по об’єкту за схемою:
1) Якщо обстежують будівлі і споруди -
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]паркувальні місця
вхід на територію
дорога до входу у будівлю
вхід до будівлі
тамбур, хол, рецепція, турнікети

коридори
сан-вузол, кабінети

сходи, ліфт

2) Якщо обстежують вокзали і станції -
5


Будівля
Зупинка громадського транспорту та
паркувальні місця


вхід на вокзал/станцію

дорога до входу у вокзал/станцію


вхід до будівлі


тамбур, хол, довідка, табло

шляхи руху пасажирів - коридори


сан-вузол
каси, зал очікування, магазини, кімати
відпочинку


Сходи, ліфт


Споруди для здійснення посадки на транспорт:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]шлях до платформи

сходи, ліфти

турнікети
тактильні смуги
інформаційні табло
висота платформи
шляхи руху пасажирів - коридори


3) Якщо обстежують вулиці і дороги -
 [image: ]  [image: ]  [image: ]  [image: ] початок вулиці
шлях вздовж вулиці
переходи, перехрестя
шлях вздовж вулиці

кінець вулиці

4) [image: ][image: ][image: ][image: ]Якщо обстежують зупинки громадського транспорту -Шлях до зупинки
конструкція зупинки
тактиктильні смуги
графік руху, табло
висота посадкого майданчика

5) Якщо обстежують об’єкти благоустрою -
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]пішохідні доріжки
сходи / пандуси
майданчики для відпочинку
громадські вбиральні
велосипедна доріжка
спортивні та дитячі майданчики
скульптури фонтани, пам'ятки тощо






Як розрахувати параметри пандуса?
На 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.
Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.
Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножуємо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проєкції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.
0,5 х 12 = 6,0
Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проєкції пандуса має становити не менше 6,0 м.
Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.


[image: C:\Users\m.nehoda\Desktop\Безбар'єрність\Моніторинг 2025\bbb85f16-97bb-48d1-9f1f-6c8f62df5827.jpg]Крок 5
За наявності про кількість відвідуючи і працюючих осіб з інвалідністю інформацію заповнює її, якщо інформація відсутня - ставить прочерки.






Крок 6
Управитель об’єкта зберігає заповнену анкету.



Крок 7


Формує ПДФ - документ.

Крок 8
[bookmark: _GoBack]ПДФ документ відправляє органу місцевого самоврядування  (управлінню архітектури та містобудування КМР ) на ел. пошту vam_kmr@ukr.net .
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Kaptka 6ez6ap’epHocTi

@ MIHPO3BTKY 6eaBapepHicts

KAPTKA 6e36ap’epHocTi 06'ekTa
hi3nuHoro oToueHHs 3a peaynbratamu
NpOBefieHHs! OLLIHKM CTYNEeHn
6e36ap’epHocTi 6yaiBenb i cnopys

3rinHo 3 AoaTKoM 1 8 peaKii MocTaHoBu KM N9 311 eiz 18.03.2025

KpTH4HICTS — piBeHb BaXIMBOCTI NOKA3HHKS, AKWA BKG3YE Ko HARBHICTD erleMeHTa
OCTYNHOCTI, 663 AKOTO OG'EKT He 3MOXYTb BIABIAT MANOMOGIsH TPy HaceneHHs.

¥ rpac “BianosinuicTs KpuTepiM" 3asavacTbCA:

“TaK" ~ y pasi, KoM enemeHT Gyaleni aGo Criopyau BIANOBIAAE OMCY Ta NapameTpam
KpHTepito Geadap'epHocTi;

“Hi* — ¥ pasi, KoM eniemenT GyaiBni a6 CROPYAM He BIANOBIAAE ONKCY Ta NapaMeTpaM
R SRR
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Kpurepii 6e36ap’epHocTi s Manomo6inbHuX rpyn
HaceneHHa

1. Wnsxv pyxy Ao Gyaieni a6o cnopyau:

1) napkyBanuHi Micus A9 OIS 3 HBANIANICTIO, SABLINPLIKK HE MEHLIE HIX 3,5 MeTpa
3 32BAOBNCH He MEHLLE HiX 5 MeTPIS, PoSTalLOBaNI Ha BIACTAMI He Ginbue Hix« 50
MeTpie in Bxoay
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HaBYBETECA 3 NOYATKY POKY (Y Pasi HAABHOCTI). 3 HAX:

nepecyBaIOTCH wa KpicAaX KonicHAX

3 nopywewsm 30py

Pe—

3 nopywewnam cryzy

Samanre saramay e




image16.jpeg
MaloTb iHWi YHKLOHa/bHI NMOPYLLEHHS

3a3HauTe KinbKiCTb XIHOK, Y0NIOBIKiB, yCbOro
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MaloTb iHWi YHKLOHa/bHI NMOPYLLEHHS

3a3HauTe KinbKiCTb XIHOK, Y0NIOBIKiB, yCbOro
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“He 3aCToCOBYETbCA” — Yy pasi, KoNn B HasiBHil KOHCTPYKLT 6yAiBNi a6o cnopyan
Bi[ICYTHill €1eMEHT, IKOro CTOCYETbCA ONUC (HaNPUKNaA, IKLO Ha LWASXY PYXY BiACYTHI
CXOAW, BifICYTHI Nepenaau BUCOT, TO B PAAKY, IKUil CTOCYETbCA NapaMeTpiB naHaycy,
3a3HayaeTbCs “He 3aCTOCOBYETbCSA"). Takuii KpUTepilt 6e36ap’epHOCTI He BPaxoBYETbCA
niA Yac nigpaxyHky.

[AsKyeMmo, Wo Hagicnanu ¢popmy!

3anoBHUTH Lile pa3
3aBaHTaxuTu PDF 3 BaluMMu BignoBigamMu
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“He 3aCToCOBYETbCA” — Yy pasi, KoNn B HasiBHil KOHCTPYKLT 6yAiBNi a6o cnopyan
Bi[ICYTHill €1eMEHT, IKOro CTOCYETbCA ONUC (HaNPUKNaA, IKLO Ha LWASXY PYXY BiACYTHI
CXOAW, BifICYTHI Nepenaau BUCOT, TO B PAAKY, IKUil CTOCYETbCA NapaMeTpiB naHaycy,
3a3HayaeTbCs “He 3aCTOCOBYETbCSA"). Takuii KpUTepilt 6e36ap’epHOCTI He BPaxoBYETbCA
niA Yac nigpaxyHky.

[AsKyeMmo, Wo Hagicnanu ¢popmy!

3anoBHUTH Lile pa3
3aBaHTaxuTu PDF 3 BaluMMu BignoBigamMu
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TECT - incrpykuin.pdf
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