

[bookmark: _GoBack] «06.08.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги « Поточний ремонт тротуарів на вул. Чорновола та вул. Височанка у м. Калуші Івано-Франківської області» очікуваною вартістю 7 500 000, 00 грн. без ПДВ за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).
З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.                № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Згідно із внесеними змінами в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік» на об’єкт: «Поточний ремонт тротуарів на вул. Чорновола та вул. Височанка у м. Калуші Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 9000000,00 грн. з урахуванням ПДВ (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами).
2. Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі: 
Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт тротуарів на вул. Чорновола та вул. Височанка у м. Калуші Івано-Франківської області» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

3. Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю послуги :
[bookmark: _Hlk236907747]«Поточний ремонт тротуарів на вул. Чорновола та вул. Височанка у м. Калуші Івано-Франківської області»
за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
	№ з/п
	Обґрунтуван-   ня (шифр норми)
	Найменування  робіт і  витрат  
	 Одиниця  виміру
	Кількість

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	КР18-1-5
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Площа тротуарів А= 2800,0 м2
Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному русi
транспорту на другiй] (товщ. 4 см, Об'єм
90% від площі з урахуванням ям)
	100м3
	0,908

	2
	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди.
	100 т
	1,4528

	3
	КР18-1-6
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну [на однiй половинi проїжджої
частини при систематичному русi
транспорту на другiй] (товщ. 4 см)
	100 м3
	0,1

	4
	КР20-40-1
	Навантаження сміття вручну
	1т
	16

	5
	С311-4-М
	Перевезення сміття до 4 км (без урахування
вартості навантажувальних робіт)
	т
	161,28

	6
	КР18-1-3 
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3 п1 к=1,2

	Розбирання щебеневих покриттів та основ
[на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]
	100 м3
	2,24

	7
	КР20-41-1   
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди.
	100 т
	3,84

	8
	КР20-40-1
	Навантаження сміття вручну
	т
	8

	9
	С311-4-М
варіант 1
	Перевезення сміття до 4 км (без урахування
вартості навантажувальних робіт)]
	т
	392

	10
	КР18-2-1
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Розбирання бортових каменів [на однiй
половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]
	100 м
	14

	11
	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди
	100т
	0,95

	12
	КР20-40-1
	Навантаження сміття вручну
	т
	5,8

	13
	С311-4-М
	Перевезення сміття до 4 км (без урахування
вартості навантажувальних робіт)
	т
	100,8

	14
	КБ27-17-1
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2
	Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші за товщини шару 12 см
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/(на загальну товщ. 10
см)
	100 м2
	27,5

	15
	С1421-9604
варіант 1
	Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір
зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000
	м3
	419,1

	16
	КБ27-17-2
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2;
К=2
	Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші , за зміни товщини на кожен
1 см додавати або вилучати до/з норми 27-
17-1 /проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/ (відн. 2 см,
приведення до товщ. 10 см)
	100 м2
	-27,5

	17
	С1421-9604
варіант 1
	

Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір
зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000
	м3
	-69,85

	18
	КР18-21-2
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші без
застосування укладальників
асфальтобетону [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному
русi транспорту на другiй]
	100 т
	2,64

	19
	С1421-9838
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 2
	т
	266,64

	20
	КБ27-65-4
	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	1000м2
	0,05

	21
	С111-1776-
П1
	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм
	шт
	0,8

	22
	С1426-
11789
варіант 1
	Квадрат тактильний "А" (полоси) та Квадрат
тактильний "В" (сфери)
	м2
	50

	Розділ 2
	Бортовий камінь

	23
	КР1-18-1
	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 1
	100м3
	0,2025

	24
	КР1-7-4
	Планування площ ручним способом, група
ґрунту 1
	1000 м2
	0,075

	25
	КР7-16-1
	Улаштування підстильного шару
шлакового (щебінь фр. 20-40 мм, товщ. 50
мм) V=0.05*(1400+710)*0,25=26,375 м куб.
	м3
	25,9375

	26
	С1421-9465
	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М600
	м3
	33,2

	27
	КР18-29-2
	Установлення бортових каменів бетонних
і залізобетонних при інших видах
покриттів
	100м
	14

	28
	& С1416-
8684-А-И
	Камені бортові, БР100.30.15
	шт
	1400

	29
	КР18-30-1
	Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу
	м
	675

	30
	& С1416-
8684-А
	Камені бортові БР100.20.8 (поребрик)
	шт
	675


  
Основні характеристики асфальту: 
Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.
          Примітка: 
 Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;
 Виконавець повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Вимоги до надання послуг:
1. Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.
2. Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи. 
3. Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.
4. Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.
5. Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.
6. Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.
Детальна інформація щодо умов  закупівлі  «Поточний ремонт тротуарів на вул. Чорновола та вул. Височанка у м. Калуші Івано-Франківської області», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.
Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 14 серпня 2026р.  


	
Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                                       Тарас ФІЦАК

 

Погоджено:
Заступник міського голови   
________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ










