 «07.08.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги  «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області» очікуваною вартістю 6 666 664, 17 грн. без ПДВ за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).
З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.                № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:
1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 
Згідно із внесеними змінами в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік» на об’єкт: «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 8 000 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами).
2. Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі: 
Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області» визначена на підставі кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

3. Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю послуги :
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області»
за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

	
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	КР18-5-1
	Виправлення профілю основ щебеневих з
додаванням нового матеріалу
	100м2
	2,45

	2
	КР18-8-1
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Ямковий ремонт асфальтобетонного
покриття доріг одношарового товщиною
50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй
половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на
другiй]
	100м2
	7,35

	3
	С111-1901
варіант 1
	Емульсія бітумна, дорожна - ЕКШ-60
	т
	0,5145

	4
	С1421-9837
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	87,465

	5
	КР18-8-2
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Ямковий ремонт асфальтобетонного
покриття доріг одношарового товщиною
50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25
м2 [на однiй половинi проїжджої частини
при систематичному русi транспорту на
другiй]
	100м2
	7,2

	6
	С111-1901
варіант 1
	Емульсія бітумна, дорожна - ЕКШ-60
	т
	0,504

	7
	С1421-9837
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	85,68

	8
	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди.
	100 т
	1,746

	9
	С311-5-М
варіант 1
	Перевезення сміття до 5 км (без урахування
вартості навантажувальних робіт)
	т
	174,6

	10
	КР18-4-1
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг
за допомогою машин для холодного
фрезерування асфальтобетонних покриттів
окремими місцями, шириною фрезерування
500 мм та глибиною фрезерування 50 мм
[на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]
	100м2
	25,6

	11
	С311-5-М
варіант 1
	Перевезення сміття до 5 км (без урахування
вартості навантажувальних робіт)
	т
	204,8

	12
	КР18-58-1
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй
половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на
другiй] (розхід 0,6 л/м кв.)
	1т
	1,536

	13
	С111-1901
варіант 1
	Емульсія бітумна, дорожна - ЕКШ-60
	т
	1,58208

	14
	КР18-21-1
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші із
застосуванням укладальників
асфальтобетону [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному
русi транспорту на другiй]
	100т
	3,072

	15
	С1421-9837
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	310,272

	16
	КР18-21-2
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2
	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші без
застосування укладальників
асфальтобетону [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному
русi транспорту на другiй]
	100т
	0,5

	17
	С1421-9837
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	50,5



Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.
          Примітка: 
 Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;
 Виконавець повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Вимоги до надання послуг:
1. Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.
2. Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи. 
3. Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.
4. Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.
5. Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.
6. Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.
Детальна інформація щодо умов  «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.
Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 15 серпня 2026р.  
	
	
Заступник начальника УЖКГ міської ради 	                                                                     Любов ТИМКІВ



Погоджено:
Секретар міської ради 
________________ Віктор Гільтайчук
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