[bookmark: _Hlk233872392][bookmark: _Hlk236641287][bookmark: _Hlk221088589][bookmark: _Hlk208233459][bookmark: _Hlk218067033]11.08.2026р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт по об’єкту  «Благоустрій території  будівлі Калуського міського центру соціальних служб на  вул. І.Франка, 4 в м. Калуш  Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-11-009742-a) – очікуваною вартістю -  1 637 515,00грн. без ПДВ.

 З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  ««Благоустрій території  будівлі Калуського міського центру соціальних служб на  вул. І.Франка, 4 в м. Калуш  Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-11-009742-a) повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради від 31.07.2026р. №5422 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік».

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Благоустрій території  будівлі Калуського міського центру соціальних служб на  вул. І.Франка, 4 в м. Калуш  Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації  на будівництво № 09-034-26 від    14.05.2026 р.

[bookmark: _Hlk218067050][bookmark: _Hlk207201414][bookmark: _Hlk208491429][bookmark: _Hlk218067062][bookmark: _Hlk236655676][bookmark: _Hlk236655688][bookmark: _Hlk236655702]Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 1 826 287,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 20 138,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 168 634,00грн.  + (ПДВ 20%) – 331 531,00 грн. 1 969 046,00грн. з ПДВ.
1 826 287,00 грн. - 20 138,00грн., - 168 634,00грн. + 331 531,00 грн. = 1 969 046,00грн. з ПДВ.
[bookmark: _Hlk236648159]Річний план закупівлі на 2026р становить - 1 969 046,00грн. з ПДВ.
[bookmark: _Hlk236648369]Очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення закупівлі –              1 637 515,00грн. без ПДВ.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.
Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Благоустрій території  будівлі Калуського міського центру соціальних служб на  вул. І.Франка, 4 в м. Калуш  Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-11-009742-a)  передбачено Додатком 3 до тендерної документації. 


ДОДАТОК №3
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
	 
	 


по об’єкту «Благоустрій території будівлі Калуського міського центру соціальних служб на вул.І.Франка, 4 в м.Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)

	Клас наслідків (відповідальності) – СС1
	№ п/п
	Обґрун-тування (шифр норми
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Локальний кошторис №02-01-01
на Благоустрій
	
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Підготовчі та демонтажні роботи 
	 
	 

	1
	КР18-112-2
	Корчування пнів з переміщенням до 10 м,
діаметр пня понад 18 см до 26 см
	100 пнів
	0,08

	2
	КР18-77-1
 к дем.=0,7
	(Демонтаж) Улаштування металевих воріт
без хвіртки
	100м2
	0,0525

	3
	КР18-52-8
 к дем.=0,7
	(Демонтаж) Улаштування огорож із сітки
	100м
	0,525

	4
	КР4-2-1
	Розбирання монолітних перекриттів
	1 м3
	5,1

	5
	КБ46-56-5
	Розбирання надземної частини одно- і
двоповерхових цегляних будівель без
збереження придатних матеріалів
(дворовий туалет)
	10м3
	0,82

	6
	КР18-1-5
	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом
	100м3
	0,0396

	7
	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.
	100 т
	0,234

	8
	С311-10-М
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	23,4

	 
	 
	Ремонт лавок
	 
	 

	9
	КР3-36-1
 к дем.=0,8
	(Демонтаж) Установлення елементів
каркасу із брусів (лавки)
	1 м3
	0,06

	10
	КР20-35-1
	Очищення та приведення брусків після
розбирання конструкцій в придатний для
повторного застосування стан
	100м
	0,25

	11
	КР12-11-3
	Поліпшене олійне фарбування дерев'яних
брусків з розчищенням старої фарби понад 35%
	100м2
	0,049

	12
	КР3-36-1
	Установлення елементів каркасу із брусів
(лавки)
	1 м3
	0,06

	 
	 
	 Роздiл 2. Дороги та площадки 
	 
	 

	13
	КР18-12-1
	Улаштування дорожніх корит
напівкоритного профілю з застосуванням
автогрейдерів, глибина корита до 250 мм
	100м2
	4,472

	14
	КР18-30-1
	Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу
	м
	123

	15
	С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	1,2

	16
	& К589921-
А003-7
	Камінь бортовий БР100.20.10
	шт
	123

	17
	С1424-
11620
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
	м3
	2,5

	18
	КР18-23-1
	Улаштування одношарових основ
товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40
мм з межею міцності на стиск понад 98,1
МПа [1000 кг/см2]
	100м2
	4,472

	19
	КР18-49-1
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	100м2
	4,472

	 
	 
	 Роздiл 3. Пішохідні доріжки 
	 
	 

	20
	КР18-12-1
	Улаштування дорожніх корит
напівкоритного профілю з застосуванням
автогрейдерів, глибина корита до 250 мм
	100м2
	0,649

	21
	КР18-30-1
	Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу
	м
	66

	22
	С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	0,7

	23
	& К589921-
А003-7
	Камінь бортовий БР100.20.10
	шт
	66

	24
	С1424-
11620
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
	м3
	1,3

	25
	КР18-49-1
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	100м2
	0,649

	 
	 
	 Роздiл 4. Навіс для автомобілів 
	 
	 

	26
	КБ9-1-1
	Монтаж металевого каркасу навісу для
автомобілів
	1т
	0,7

	27
	& 550101-
28-11
	Каркас металевий навісу для автомобілів
8х6м збірний односкатний /
	шт
	1

	28
	КБ12-12-1
	Улаштування покриття навісу із
профнастилу (металопрофілю)
	100м2
	0,48

	29
	& С111-217-8
	Профнастил
	м2
	49,92

	30
	& С111-136-28
	Саморізи 4,8х19мм RAL 9006
	1000шт
	0,288

	 
	 
	 Роздiл 5. Альтанка 
	 
	 

	31
	& 550101-
28-16
	Альтанка діаметром 5м в зібраному вигляді
	шт
	1

	 
	 
	 Роздiл 6. Озеленення 
	 
	 

	32
	КР18-92-1
	Підготовка механізованим способом
стандартних місць для садіння живої
однорядної огорожі в природному ґрунті
	10м
	4,3

	33
	КР18-94-1
	Садіння кущів-саджанців в живу однорядну
огорожу та з рослин, що в'ються
	10м
	4,3

	34
	& С1429-64-1
	Кущі-садженці живої огорожі
	шт
	129

	35
	КР18-97-6
	Посів газонів партерних, мавританських
та звичайних вручну
	100м2
	1,24

	36
	КР18-98-2
	Улаштування корита під квітники вручну,
глибина корита 40 см
	100м2
	0,24

	37
	КР18-100-1
	Садіння багатолітніх квітників при
густоті насаджання 1,6 тис.шт квітів на 100 м2
	100м2
	0,24

	 
	 
	Роздiл 7. Відновлення бетонних
поверхонь відмостки 
	 
	 

	38
	КР7-17-1
	Відновлення бетонних поверхонь
відмостки сумішшю Cerasit CN 83
	100м2
	0,673

	39
	С111-2005-4
	Швидкотведіюча суміш Ceresit СN 83
	кг
	3701,5

	 
	 
	 Роздiл 8. Огорожа із сітки 
	 
	 

	40
	КБ7-24-12
	Установлення металевої огорожі з
сітчастих панелей по металевих стовпах
без цоколя, висотою до 2,2 м
	100м
	0,4942

	41
	С1424-
11612
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	2,03

	42
	& С1633-
89ВД-8
	Стовп для огорожі 2,5м ТОВ "Сітка Захід
Україна"
	шт
	25

	43
	& С1633-
89ВД-7
	Секція огорожі 3D товщина дроту 4мм
висотою 2,0м довжина секції 2,5м ТОВ
"Сітка Захід Україна"
	шт
	20

	44
	КБ7-25-9
	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей
	100шт
	0,01

	45
	& С1633-
89ВД-16
	Хвіртка DUOS зі зварної сітки товщ. дроту 4
мм висотою 2,0 м, довжина 1,0м
	шт
	1

	46
	КБ10-46-8
	Улаштування воріт гратчастих висотою
до 2 м при установлених стовпах
	100м2
	0,08

	47
	& С1633-
89ВД-15
	Ворота DUOS зі зварної сітки товщ. дроту 4
мм висотою 2,0 м, довжина 4,0 м
	шт
	1

	48
	& С113-
1880-21-51
	Кріплення секцій огорожі
	шт
	72

	
	
	Локальний кошторис №02-01-02
	
	

	
	
	на Електротехнічні рішення
	
	

	 
	 
	Роздiл 1. Фундамент Фм-1 під опори освітлення 
	 
	 

	1
	КР1-15-2
	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-
крановими машинами на тракторі, група
ґрунту 2
	100 ям
	0,04

	2
	КР2-12-1
	Улаштування основи під фундаменти
	100 м3
	0,002

	3
	С1424-
11619
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 10
до 20 мм
	м3
	0,2

	4
	КР2-15-4
	Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під опори
освітлення
	100 м3
	0,0132

	5
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
	т
	0,03488

	6
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,014

	7
	КБ6-11-3
	Установлення анкерних болтів при
бетонуванні із зв'язками з арматури
	1 т
	0,04336

	8
	& С111-155-
5-103
	Анкерний болт 1.1М24х600
	шт
	16

	 
	 
	 Роздiл 2. Вуличне освітлення 
	 
	 

	9
	КБ33-257-1
	Складання та установлення
одностоякових опор із кабельним вводом
	100опор
	0,04

	10
	& С118-66-1
	Опора вуличного освітлення сталева
оцинкована багатогранна 4м/3мм 4AS
60/136-F(3)
	шт
	4

	11
	& С118-66-6
	Кронштейн (головник) одноріжковий
зварений для опори вуличного освітлення 1,0м
	шт
	4

	12
	& С1547-7-9
	Світильник вуличний світлодіодний LED 40
Вт серія ЕF
	шт
	4

	 
	 
	 Роздiл 3. Електрообладнання 
	 
	 

	13
	КБ21-24-1
	Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг
	1 шт
	1

	14
	& 1503-
1270-22
	Щит навісний на 6 модулів ІР65 з дверкою
прозорою Kaedra Mureva
	шт
	1

	15
	& 1517-
1351-11
	Вимикач автоматичний номінальний струм
до 63а . Одноблоковий, однополюсний.
Установлення та монтаж в НКУ.
	шт
	3

	16
	& 1503-
2001-36
	Вимикач автоматичний 1-полюсний Ін=16А
Resi9 MCB R9F1213
	шт
	1

	17
	& 1503-
2001-37
	Вимикач автоматичний 1-полюсний Ін=10А
Resi9 MCB R9F121
	шт
	2

	 
	 
	Роздiл 4. Земляні роботи та
прокладення кабелів 
	 
	 

	18
	КР1-8-10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у
відвал, група ґрунту 2
	100 м3
	0,44

	19
	КР1-9-10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди,
група ґрунту 2
	100 м3
	0,07

	20
	С311-10
	Перевезення ґрунту до 10 км
	т
	11,2

	21
	КР1-12-1
	Засипання траншей та котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1
	100 м3
	0,44

	22
	КР1-14-1
	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2
	100 м3
	0,44

	23
	КР16-40-1
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	7

	24
	КР16-8-1
	Укладання труб поліетиленових
діаметром 50 мм
	100м
	0,85

	25
	& С113-
2311-1
	Труба гофрована 20 мм негорюча УФ стійка
чорна
	м
	25

	26
	& С113-
2311-14
	Труба гофрована двостінна KF09040 ВА
	м
	85

	27
	КР17-8-3
	Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
	100м
	0,85

	28
	КР17-8-8
	Затягування наступного проводу
перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
	100м
	1,2

	29
	& 15093-
35023-81
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією пер.3х2,5 мм2 ВВГнг-LS
	1000м
	0,14

	30
	& 15093-
35023-8
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією пер.3х1,5 мм2 ВВГнг-LS
	1000м
	0,065

	31
	КМ8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м
	0,85

	32
	& С111-
1721-11А-1
	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"
	м
	85

	33
	КБ21-17-4
	Монтаж світильників для ламп
розжарювання на кронштейнах (навіс для
автомобілів)
	100шт
	0,01

	34
	& С1547-7-8
	Лінійний світлодіодний світильник ІР65
2х18Вт ДПП36х2
	шт
	1

	35
	& С118-81-3
	Лампа G13 4000K 18W, 120мм
	шт
	2

	36
	КР17-12-4
	Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних
	100шт
	0,02

	37
	& 290902-
55-5
	Вимикач одноклавішний зовнішній
герметичний WDE000510
	шт
	2

	
	
		Локальний кошторис №02-01-03

	на Каналізація К1



	
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Підготовчі роботи 
	 
	 

	 
	 
	Демонтаж існуючого покриття дороги
	 
	 

	1
	КР18-1-6
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
	100м3
	0,006

	2
	С311-10-М
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	1,26

	 
	 
	 Роздiл 2. Земляні роботи 
	 
	 

	3
	КР1-8-10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у
відвал, група ґрунту 2
	100 м3
	0,435

	4
	КР1-9-10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди,
група ґрунту 2
	100 м3
	0,14

	5
	С311-10
	Перевезення ґрунту до 10 км
	т
	22,4

	6
	КР16-40-1
	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи
	м3
	4,4

	7
	КР1-20-1
	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1
(присипання трубопроводу піском)
	100 м3
	0,088

	8
	С1421-10634
варіант 2
	Пісок природний, рядовий
	м3
	8,8

	9
	КМ8-143-5
	Покривання трубопроводів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м
	0,34

	10
	& С111-
1721-11А-И
	Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація"
	м
	34

	11
	КР1-10-1
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	100 м3
	0,14

	12
	КР1-12-1
	Засипання траншей та котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1
	100 м3
	0,435

	13
	КР1-14-1
	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2
	100 м3
	0,435

	 
	 
	 Роздiл 3. Лінійна частина 
	 
	 

	14
	КГ23-1-3
	Укладання трубопроводів з двошарових
гофрованих труб "IPlast-cor" діаметром 160 мм
	100 м
	0,34

	 
	 
	 Роздiл 4. Каналізаційні колодці 
	 
	 

	15
	КБ23-13-3
	Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах
	10м3
	0,14

	16
	& С113-753-17
	Люк чавунний для колодязів типу В
	шт
	2

	17
	& 2402-5052-15
варіант 2
	Драбина С1-02
	шт
	1

	18
	& 2402-5052-17
варіант 2
	Драбина С1-03
	шт
	1

	19
	К585521-Л052
варіант 2
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	7

	20
	К585521-Л048
варіант 2
	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	2

	21
	К585521-Л004
варіант 2
	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	3

	22
	К585521-Л005
варіант 2
	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	1

	23
	К585521-Л032
варіант 2
	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1
	шт
	2

	24
	КБ8-3-7
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону
	100м2
	0,115

	 
	 
	Роздiл 5. ВІдновлення дорожнього покриття 
	 
	 

	25
	КБ31-26-1
	Улаштування одношарової та верхнього
шару двошарової основи з піщано-гравійної
суміші товщиною 10 см
	1000м2
	0,05

	26
	КБ27-22-1
	Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см
	100м2
	0,12

	27
	КБ27-22-2
К=4 до
товщини 5 см
	Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1
	100м2
	0,12



Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Благоустрій території будівлі Калуського міського центру соціальних служб на вул.І.Франка, 4 в м.Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)

	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування
	Одиниця
виміру
	Кількість

	
	
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	
	

	48
	&С111-136-28
	Саморізи 4,8х19мм RAL 9006
	1000шт
	0,288

	49
	&С111-155-5-103
	Анкерний болт 1.1М24х600
	шт
	16

	50
	&С111-217-8
	Профнастил
	м2
	49,92

	51
	+С111-324
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	10,914

	52
	+С111-459-1
	Фарба олійна та алкідна, готова до
застосування, для внутрішніх робіт, для підлоги
	т
	0,0008771

	53
	+С111-612
	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50
	т
	0,0276

	54
	+С111-627
	Оліфа комбінована К-2
	т
	0,0006664

	55
	+С111-822
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм
	т
	0,00533

	56
	+С111-1513
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,0001301

	57
	+С111-1561
	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі
	т
	0,0072

	58
	+С111-1604
	Папір шліфувальний
	м2
	0,05439

	59
	+С111-1608
	Дрантя
	кг
	0,034

	60
	&С111-1721-
11А-1
	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"
	м
	85

	61
	&С111-1721-
11А-И
	Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація"
	м
	34

	62
	+С111-1881
	Тальк мелений, 1 сорт
	т
	0,0021525

	63
	+С111-2005-4
	Швидкотведіюча суміш Ceresit СN 83
	кг
	3701,5

	64
	&С113-753-17
	Люк чавунний для колодязів типу В
	шт
	2

	65
	&С113-1439-3-1
	Труби з поліетилену IPlast-cor для
будівництва безнапірних каналізаційних
мереж, діаметр 160 мм тип SN8
	м
	34

	66
	&С113-1880-
21-51
	Кріплення секцій огорожі
	шт
	72

	67
	&С113-2311-1
	Труба гофрована 20 мм негорюча УФ стійка
чорна
	м
	25

	68
	&С113-2311-14
	Труба гофрована двостінна KF09040 ВА
	м
	85

	69
	&С118-66-1
	Опора вуличного освітлення сталева
оцинкована багатогранна 4м/3мм 4AS
60/136-F(3)
	шт
	4

	70
	&С118-66-6
	Кронштейн (головник) одноріжковий
зварений для опори вуличного освітлення 1,0м
	шт
	4

	71
	&С118-81-3
	Лампа G13 4000K 18W, 120мм
	шт
	2

	72
	+С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,014

	73
	+С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
	т
	0,03488

	74
	+С142-10-2
	Вода
	м3
	2,709

	75
	+С1421-9453
	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше
	м3
	84,5208

	76
	+С1421-9465
	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600
	м3
	0,00112

	77
	+С1421-9550
	Пісок природний із відсівів подрібнення
	м3
	28,31913

	78
	+С1421-9656-3
	Суміш піщано-гравійна природна
	м3
	5

	79
	+С1421-9835
варіант 2
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1
	т
	1,4376

	80
	+С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	14,44

	81
	+С1421-10634
варіант 2
	Пісок природний, рядовий
	м3
	9,084

	82
	+С1424-11600
варіант 2
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	0,574

	83
	+С1424-11612
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	3,3764

	84
	+С1424-11619
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 10
до 20 мм
	м3
	0,2

	85
	+С1424-11620
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
	м3
	3,8

	86
	+С1425-11681
	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50
	м3
	0,1078

	87
	&С1426-
11789-1-17
	Бруківка OZON тодвійна Т
	м2
	451,672

	88
	&С1426-
11789-1-19
	Бруківка товщиною 4 см
	м2
	65,549

	89
	&С1429-64-1
	Кущі-садженці живої огорожі
	шт
	129

	90
	+С1429-111
	Перегній
	м3
	0,48

	91
	+С1429-117
	Суміш насіння газонних трав
	ц
	0,0248

	92
	+С1544-92
	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	0,379

	93
	+С1546-66
	Пропан-бутан технічний
	м3
	2,346

	94
	&С1547-7-8
	Лінійний світлодіодний світильник ІР65
2х18Вт ДПП36х2
	шт
	1

	95
	&С1547-7-9
	Світильник вуличний світлодіодний LED 40
Вт серія ЕF
	шт
	4

	96
	&С1633-89ВД-7
	Секція огорожі 3D товщина дроту 4мм
висотою 2,0м довжина секції 2,5м ТОВ
"Сітка Захід Україна"
	шт
	20

	97
	&С1633-89ВД-8
	Стовп для огорожі 2,5м ТОВ "Сітка Захід Україна"
	шт
	25

	98
	&С1633-89ВД-
15
	Ворота DUOS зі зварної сітки товщ. дроту 4
мм висотою 2,0 м, довжина 4,0 м
	шт
	1

	99
	&С1633-89ВД-16
	Хвіртка DUOS зі зварної сітки товщ. дроту 4
мм висотою 2,0 м, довжина 1,0м
	шт
	1

	100
	+К585521-Л004
варіант 2
	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	3

	101
	+К585521-Л005
варіант 2
	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	1

	102
	+К585521-Л032
варіант 2
	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1
	шт
	2

	103
	+К585521-Л048
варіант 2
	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	2

	104
	+К585521-Л052
варіант 2
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	7

	105
	&К589921-
А003-7
	Камінь бортовий БР100.20.10
	шт
	189

	106
	&1503-1270-22
	Щит навісний на 6 модулів ІР65 з дверкою
прозорою Kaedra Mureva
	шт
	1

	107
	&1503-2001-36
	Вимикач автоматичний 1-полюсний Ін=16А
Resi9 MCB R9F1213
	шт
	1

	108
	&1503-2001-37
	Вимикач автоматичний 1-полюсний Ін=10А
Resi9 MCB R9F121
	шт
	2

	109
	&1517-1351-11
	Вимикач автоматичний номінальний струм
до 63а . Одноблоковий, однополюсний.
Установлення та монтаж в НКУ.
	шт
	3

	110
	&2402-5052-15
варіант 2
	Драбина С1-02
	шт
	1

	111
	&2402-5052-17
варіант 2
	Драбина С1-03
	шт
	1

	112
	&15093-
35023-8
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією пер.3х1,5 мм2 ВВГнг-LS
	1000м
	0,065

	113
	&15093-
35023-81
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією пер.3х2,5 мм2 ВВГнг-LS
	1000м
	0,14

	114
	&290902-55-5
	Вимикач одноклавішний зовнішній
герметичний WDE000510
	шт
	2

	115
	&550101-28-11
	Каркас металевий навісу для автомобілів
8х6м збірний односкатний /
	шт
	1

	116
	&550101-28-16
	Альтанка діаметром 5м в зібраному вигляді
	шт
	1

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 

	117
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	1,35

	118
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,0086




