У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради відділ благоустрою та закупівель управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлю послуги на проведення поточного ремонту міжквартальних проїздів та тротуарів в м.Калуші у 2021 році.

 «03.02.2021р. тендерним комітетом УЖКГ Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі послуги на «[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)» - UA-2021-02-03-013593-a за процедурою відкриті торги з публікацією англійської мови.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)» - UA-2021-02-03-013593-a, тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 158 від 23.12.2020р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021рік» і затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 22.01.2021р. по програмі "Організація благоустрою населених пунктів" на 2021 рік для надання послуг з поточного ремонту міжквартальних проїздів та тротуарів передбачено 5 000 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

 З метою забезпечення відновлення транспортно-експлуатаційних показників, а також виправлення незначних пошкоджень окремих елементів міжквартальних проїздів та тротуарів в м.Калуші протягом 2021року, на підставі дефектного акту від 21.12.2020р. наданого балансоутримувачем доріг Калуської міської територіальної громади, проведеного аналізу ринкових цін на матеріальні ресурси та розробленого кошторисного розрахунку в програмному комплексі «АС-4», 03.02.2021р. тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради затвердив тендерну документацію для проведення закупівлі послуги за процедурою відкритих торгів «[[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)»](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/9926781), очікуваною вартістю 5 000 000,00 грн.

 В зв’язку з тим, що очікувана вартість предмета закупівлі перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в частині першій статті 3 та п.3 статті 10 Закону, керуючись ст.13 Закону тендерний комітет затвердив провести закупівлю послуги «[[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)» (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/9926781) у 2021 році за процедурою відкриті торги з публікацією англійською мовою.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ямковий ремонт до 5 кв.м** |  |  |
| **1** | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | 100 м2 | 22,24 |
|  | **Ямковий ремонт до 25 кв.м** |  |  |
| **2** | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до25 м2 | 100 м2 | 28,4 |
|  | **Улаштування асфальтобетонного покриття товщиною 5см** |  |  |
| **3** | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної сумішібез застосування укладальників асфальтобетону | 100 т | 0,78 |
| **4** | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машиндля холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибиною фрезерування 50 мм | 1000 м2 | 1,568 |
| **5** | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи ізщебеню | 100 м3 | 2,8 |
| **6** | Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохіднимикотками | 100 м2 | 31,36 |
|  | **Установлення бортових каменів** |  |  |
| **7** | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,5 |
| **8** | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних приінших видах покриттів | 100 м | 1 |
| **9** | Навантаження сміття | т | 611,28 |
| **10** | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 611,28 |

Обсяг надання послуг: **8200 м²**

**Основні характеристики асфальту:**

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

|  |  |
| --- | --- |
| Клас суміші | Гаряча |
| Вид асфальтобетонної суміші | Крупнозерниста або дрібнозерниста |
| Група асфальтобетону | Щільний або пористий |

- Учасник зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

* Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

1. Місце виконання робіт облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.
2. Розмітку границь ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.
3. Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Вказана вимога не поширюється на ділянки доріг з основою з бруківки або булижного каменя.
4. Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.
5. Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.
6. Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.
7. Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.
8. Після завершення робіт Учасник повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.
9. Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче + 50 ºC.
10. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.
11. Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.
12. Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.
13. Всі роботи з поточного ремонту доріг міжквартальних проїздів та тротуарів виконуються після отримання відповідного замовлення (переліку вулиць, на яких необхідно проводити ремонт) УЖКГ Калуської міської ради та у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України.

До надання послуг Учасник приступає наступного дня після отримання замовлення.

1. Учасник зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.
2. Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.
3. При прийнятті актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) для підтвердження вартості основних матеріалів слід надати копії документів підтверджуючих їх вартість (накладні, рахунки, калькуляції (розрахунки) тощо).

Заступник начальника

УЖКГ міської ради Тарас Фіцак

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан Білецький

Керуючому справами виконавчого комітету

 Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу Савці

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради відділ благоустрою та закупівель управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради просить розмістити у рубриці «Публічні закупівлі» та у розділі «Управління житлово-комунального господарства» в рубриці «Публічні закупівлі» інформацію:

«03.02.2021р. тендерним комітетом УЖКГ Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі послуги на «[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)» - UA-2021-02-03-013593-a за процедурою відкриті торги з публікацією англійської мови.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)» - UA-2021-02-03-013593-a, тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 158 від 23.12.2020р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021рік» і затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 22.01.2021р. по програмі "Організація благоустрою населених пунктів" на 2021 рік для надання послуг з поточного ремонту міжквартальних проїздів та тротуарів передбачено 5 000 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

 З метою забезпечення відновлення транспортно-експлуатаційних показників, а також виправлення незначних пошкоджень окремих елементів міжквартальних проїздів та тротуарів в м.Калуші протягом 2021року, на підставі дефектного акту від 21.12.2020р. наданого балансоутримувачем доріг Калуської міської територіальної громади, проведеного аналізу ринкових цін на матеріальні ресурси та розробленого кошторисного розрахунку в програмному комплексі «АС-4», 03.02.2021р. тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради затвердив тендерну документацію для проведення закупівлі послуги за процедурою відкритих торгів «[[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)»](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/9926781), очікуваною вартістю 5 000 000,00 грн.

 В зв’язку з тим, що очікувана вартість предмета закупівлі перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в частині першій статті 3 та п.3 статті 10 Закону, керуючись ст.13 Закону тендерний комітет затвердив провести закупівлю послуги «[[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)» (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/9926781) у 2021 році за процедурою відкриті торги з публікацією англійською мовою.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ямковий ремонт до 5 кв.м** |  |  |
| **1** | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | 100 м2 | 22,24 |
|  | **Ямковий ремонт до 25 кв.м** |  |  |
| **2** | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до25 м2 | 100 м2 | 28,4 |
|  | **Улаштування асфальтобетонного покриття товщиною 5см** |  |  |
| **3** | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної сумішібез застосування укладальників асфальтобетону | 100 т | 0,78 |
| **4** | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машиндля холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибиною фрезерування 50 мм | 1000 м2 | 1,568 |
| **5** | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи ізщебеню | 100 м3 | 2,8 |
| **6** | Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохіднимикотками | 100 м2 | 31,36 |
|  | **Установлення бортових каменів** |  |  |
| **7** | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,5 |
| **8** | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних приінших видах покриттів | 100 м | 1 |
| **9** | Навантаження сміття | т | 611,28 |
| **10** | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 611,28 |

Обсяг надання послуг: **8200 м²**

**Основні характеристики асфальту:**

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

|  |  |
| --- | --- |
| Клас суміші | Гаряча |
| Вид асфальтобетонної суміші | Крупнозерниста або дрібнозерниста |
| Група асфальтобетону | Щільний або пористий |

- Учасник зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

* Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

1. Місце виконання робіт облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.
2. Розмітку границь ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.
3. Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Вказана вимога не поширюється на ділянки доріг з основою з бруківки або булижного каменя.
4. Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.
5. Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.
6. Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.
7. Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.
8. Після завершення робіт Учасник повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.
9. Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче + 50 ºC.
10. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.
11. Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.
12. Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.
13. Всі роботи з поточного ремонту доріг міжквартальних проїздів та тротуарів виконуються після отримання відповідного замовлення (переліку вулиць, на яких необхідно проводити ремонт) УЖКГ Калуської міської ради та у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України.

До надання послуг Учасник приступає наступного дня після отримання замовлення.

1. Учасник зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.
2. Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.
3. При прийнятті актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) для підтвердження вартості основних матеріалів слід надати копії документів підтверджуючих їх вартість (накладні, рахунки, калькуляції (розрахунки) тощо).

Заступник начальника

УЖКГ міської ради Тарас Фіцак

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан Білецький