# Оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40736534)» очікуваною вартістю 197 000,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

# «В зв’язку з тим, що оголошена 11.01.2023р. закупівля «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133)» ID: UA-2023-01-11-007815-a не відбулась, а нагальна потреба в улаштуванні водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка існує й надалі, 09.02.2023р. уповноваженою особою УЖКГ Калуської міської ради, завідувачем сектору закупівель в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) повторно розміщено оголошення щодо закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40736534)» - UA-2023-02-09-006646-a за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40736534)» - UA-2023-02-09-006646-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Рішенням сесії Калуської міської ради № 1849 від 22.12.2022р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік», згідно затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об"єктів благоустрою відповідно до договірних зобов"язань» від 09.01.2023р. на п[ослугу](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/39985280)  [з улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133) з місцевого бюджету передбачено 197 000,00 грн.

2.**Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

### Очікувана вартість щодо закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133)» визначена на підставі дефектного акту, наданого балансоутримувачем КП «Ритуальна служба» та відповідно до розробленого кошторисного розрахунку на дану послугу, із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2023 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

В зв’язку із виникненням необхідності в улаштуванні водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка , на підставі звернення КП «Ритуальна служба» оголошено закупівлю послуги «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40006133)». Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

### за кодом [ДК 021:2015: 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-01-04-005505-a)

# («Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат**  |  **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Розділ 1. Нова ділянка** |
| **1** | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша у відвал, група ґрунту 2 ; + пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша | 100 м3 | 0,60584 |
| **2** | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 14,331 |
| **3** | Укладання трубопроводів з каналізаційних труб ПВХ для безнапірної та зливової каналізації діаметром 200 мм | 100 м | 0,85 |
| **4** | Труби ПВХ каналізаційні для безнапірної та зливової каналізації, діаметр 200 мм | 100 м | 0,85 |
| **5** | Засипка траншей і котлованів , група грунтів 2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м3 | 0,0255 |
| **6** | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 5,424 |
| **7** | Укладання трубопроводів з гофрованих дренажних труб діаметром 250 мм | 100 м | 0,24 |
| **8** | Труби гофровані дренажні, діаметр 250 мм | 100 м | 0,24 |
| **9** | Засипка траншей і котлованів , група грунтів 2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м3 | 0,0054 |
| **10** | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в мокрих грунтах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 10 м3 | 0,1864 |
| **11** | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,432 |
| **12** | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж КС10-9 | шт | 3 |
| **13** | Решітка дощоприймального колодязя | шт | 3 |
| **14** | Плити покриттiв з отвором для дощеприймача | шт | 3 |
| **15** | Розчин цементний | м3 | 0,033 |
| **16** | Улаштування підстилаючих бетонних шарів (вимощення навколо решітки) | м3 | 0,432 |
| **17** | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 7 |
| **18** | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | 100 м3 | 0,35084 |
| **Розділ 2. Діюча ділянка** |
| **19** | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша у відвал, група ґрунту 2 ; + пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша | 100 м3 | 0,34056 |
| **20** | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 13,56 |
| **21** | Укладання трубопроводів з гофрованих дренажних труб діаметром 250 мм | 100 м | 0,6 |
| **22** | Труби гофровані дренажні, діаметр 250 мм | 100 м | 0,6 |
| **23** | Засипка траншей і котлованів , група грунтів 2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м3 | 0,0135 |
| **24** | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в мокрих грунтах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 10 м3 | 0,1236 |
| **25** | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,288 |
| **26** | Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж КС10-9 | шт | 2 |
| **27** | Решітка дощоприймального колодязя | шт | 2 |
| **28** | Плити покриттiв з отвором для дощеприймача | шт | 2 |
| **29** | Розчин цементний | м3 | 0,022 |
| **30** | Улаштування підстилаючих бетонних шарів (вимощення навколо решітки) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | м3 | 0,288 |
| **31** | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 4 |
| **32** | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | 100 м3 | 0,50556 |

Детальна інформація щодо умов закупівлі «[Оплата послуг з благоустрою населених пунктів (улаштування водовідведення на новому кладовищі на вул.Височанка)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40736534)» UA-2023-02-09-006646-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 10:00 год. 17 лютого 2023року.**

Заступник начальника УЖКГ міської ради Юрій РЕКУНОВ