17.04.2023р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro»на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) оприлюднено оголошення щодо закупівлі «[Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (прибудинкової території) на вул. Винниченка, 9 в м. Калуш](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42029990)» - UA-2023-04-17-006853-a за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «[Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (прибудинкової території) на вул. Винниченка, 9 в м. Калуш](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42029990)» - UA-2023-04-17-006853-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

### Рішенням сесії Калуської міської ради № 1997 від 16.03.2023р. «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік» на послугу з благоустрою населених пунктів (прибудинкової території) на вул. Винниченка, 9 в м. Калуш з обласного бюджету передбачено 170 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість щодо закупівлі «Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (прибудинкової території) на вул. Винниченка, 9 в м. Калуш» визначена на підставі дефектного акту, наданого балансоутримувачем КП «Калушавтодор» та, відповідно до розробленого кошторисного розрахунку в програмному комплексі «АС-4» на дану послугу, із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2023 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

У зв’язку з виникненням необхідності у наданні послуг з благоустрою населених пунктів (прибудинкової території) на вул. Винниченка, 9 в м. Калуш необхідно провести закупівлю послуги «Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (прибудинкової території) на вул. Винниченка, 9 в м. Калуш». Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**за кодом [ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-01-04-005505-a)**

### «Оплата видатків із благоустрою населених пунктів

# (прибудинкової території) на вул. Винниченка, 9 в м. Калуш»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|
|
|
| **Ділянка №1** | | | |
| 1 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,16 |
| 2 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100 м2 | 0,38 |
| 3 | Перевезення ґрунту до 7 км, без завантаження | т | 16,625 |
| 4 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,17 |
| 5 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 17 |
| 6 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,01 |
| 7 | Нарізування швів у бетоні затверділому (асфальтобетон) | 100 м шву | 0,16 |
| 8 | Улаштування одношарових основ товщиною 20 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100 м2 | 0,38 |
| 9 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,038 |
| 10 | Бруківка, товщина 60 мм | м2 | 38,38 |
| 11 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 28,25 |
| 12 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,2304 |
| 13 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,009216 |
| 14 | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 1,152 |
| **Ділянка №2** | | | |
| 15 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,206 |
| 16 | Розбирання цементнобетонних покриттів | 100 м3 | 0,006 |
| 17 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100 м2 | 0,62 |
| 18 | Перевезення ґрунту до 7 км, без завантаження | т | 27,125 |
| 19 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,324 |
| 20 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 32,4 |
| 21 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100 м3 | 0,019116 |
| 22 | Нарізування швів у бетоні затверділому (асфальтобетон) | 100 м шву | 0,206 |
| 23 | Улаштування одношарових основ товщиною 20 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100 м2 | 0,62 |
| 24 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,062 |
| 25 | Бруківка, товщина 60 мм | м2 | 62,62 |
| 26 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 20,5 |
| 27 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,5246 |
| 28 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,020984 |
| 29 | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 2,623 |

***Вимоги до надання послуг:***

1. *Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками.*
2. *Виконавець повинен надати Замовнику послуги з дотриманням Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005р. № 2807-IV, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012р. № 54, Рішення сесії Калуської міської ради від 24.06.2021р. № 600 «Про застосування Типових правил благоустрою при утриманні території Калуської міської територіальної громади».*
3. *Після завершення надання послуг Виконавець повинен прибрати територію, на якій надавались послуги.*
4. *Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.*
5. *Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.*

Детальна інформація щодо умов закупівлі «[Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (прибудинкової території) на вул. Винниченка, 9 в м. Калуш](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42029990)» - UA-2023-04-17-006853-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 10:00 год. 25 квітня 2023 року.**

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК