Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

# У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі «[Капітальний ремонт тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42834766)» очікуваною вартістю 5 589 935,00 грн., за процедурою відкриті торги (з особливостями).

# «25.05.2023р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro»на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі «[Капітальний ремонт тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42834766)» - ID: UA-2023-05-25-004709-a.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «[Капітальний ремонт тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42834766)» - ID: UA-2023-05-25-004709-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

### Рішенням сесії Калуської міської ради № 2075 від 11.04.2023р. «Про внесення змін до Програми капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» на роботи з капітального ремонту тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) з місцевого бюджету передбачено 5 700 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

### Очікувана вартість щодо закупівлі «Капітальний ремонт тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)» визначена на підставі робочого проекту закупівлі «Капітальний ремонт тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)», 2023р. (замовлення 17/04/40-23), із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2023 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

У зв’язку з виникненням необхідності у капітальному ремонті тротуарів на вул. Євшана, розроблено тендерну документацію на закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)».

Роботи повинні бути виконані відповідно до Технічної специфікації.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ДО ЗАКУПІВЛІ**

###  «Капітальний ремонт тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)»

**за кодом** [**ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь**](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-01-04-005505-a)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
|  | ***Розділ 1. ПІШОХІДНА ЗОНА*** |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (Товщиною 5 см) | 100 м3 | 1,503 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (Товщиною 5 см) | 100 м3 | 0,07 |   |
| 3 | Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ (Товщиною 7 см) | 100 м3 | 2,195 |   |
| 4 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (фундаменту біля паркової зони) | м3 | 12,4 |   |
| 5 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,84 |   |
| 6 | Демонтаж (К = 0,40). Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 154 |   |
| 7 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т сміття | 6,4 |   |
| 8 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 9,663 |   |
| 9 | Перевезення сміття до 7 км (без навантаження) | т | 649,663 |   |
| 10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (Влаштування корита на поширенні товщиною 15 см) | 100м3 | 0,902 |   |
| 11 | Перевезення ґрунту до 7 км (без навантаження) | т | 144,32 |   |
| 12 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементно-бетонних покриттях | 100 м | 0,84 |   |
| 13 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 84 |   |
| 14 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100 м3 | 0,03276 |   |
| 15 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 1379 |   |
| 16 | Поребрик (8 см) | шт | 1379 |   |
| 17 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100 м3 | 0,70329 |   |
| 18 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | 1 колодязь | 26 |   |
| 19 | Люк з композитного матеріалу (Для пішохідної зони) | шт | 26 |   |
| 20 | Улаштування основи тротуарів із (гранітного) щебеню : за товщини шару 15 см | 100 м2 | 37,15 |   |
| 21 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням суміші (гранітного відсіву та цементу): площадок та тротуарів, ширина понад 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м2 | 3,715 |   |
| 22 | Бруківка "Старе місто" товщ. 6 см | м2 | 3728 |   |
| 23 | Квадрат тактильний "А" (полоси) та "Б" (сфери) | м2 | 23,94 |   |
|  | ***Розділ 2. ПАРКОВА ЗОНА*** |  |  |  |
|   | **ТИП 1 (ПАРКОВА ЗОНА 58.0х4.0х50.0 мм)** |  |  |   |
| 24 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100 м3 | 0,019 |   |
| 25 | Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ | 100 м3 | 0,057 |   |
| 26 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 1,28 |   |
| 27 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3 | 100 т сміття | 0,21661 |   |
| 28 | Перевезення сміття до 7 км (без навантаження) | т | 21,661 |   |
| 29 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (улаштування корита глибиною 400 мм) | 100м3 | 0,92 |   |
| 30 | Перевезення грунту до 7 км (без навантаження) | т | 147,2 |   |
| 31 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементно-бетонних покриттях | 100 м | 1,31 |   |
| 32 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 131 |   |
| 33 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100 м3 | 0,05109 |   |
| 34 | Улаштування основи тротуарів із щебеню: за товщини шару 20 см | 100 м2 | 2,3 |   |
|   | **ТИП 2 (РОЗШИРЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ПАРКОВОЇ ЗОНИ, РОЗМІР 27,0Х5,0 М)** |  |  |   |
| 35 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100 м3 | 0,008 |   |
| 36 | Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ | 100 м3 | 0,024 |   |
| 37 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,3 |   |
| 38 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3 | 100 т сміття | 0,07 |   |
| 39 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,4 |   |
| 40 | Перевезення сміття до 7 км (без навантаження) | т | 7,4 |   |
| 41 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (улаштування корита глибиною 400 мм) | 100м3 | 0,5 |   |
| 42 | Перевезення ґрунту до 7 км (без навантаження) | т | 49,92 |   |
| 43 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементно-бетонних покриттях | 100 м | 0,3 |   |
| 44 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 30 |   |
| 45 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100 м3 | 0,0117 |   |
| 46 | Улаштування основи тротуарів із (гранітного) щебеню: за товщини шару 20 см | 100 м2 | 1,25 |   |
| 47 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням суміші (гранітного відсіву та цементу): площадок та тротуарів, ширина понад 2 м; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м2 | 0,125 |   |
| 48 | Бруківка "Старе місто" товщ. 8 см  | м2 | 126,25 |   |
|  | ***Розділ 3. ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ*** |  |  |  |
| 49 | Демонтаж (К = 0.70). Установлення столів. шаф під мийки. холодильних шаф та ін. (Демонтаж 8 лавок та 8 урн для сміття) | 100 шт | 0,16 |   |
| 50 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | 10ям | 4 |   |
| 51 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,007 |   |
| 52 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (Фундаментів під лавочки та урни для сміття, розміром 0,4\*0,4\*0,4 м. Кількість ям 8\*4+8=40 шт.) | 100 м3 | 0,0256 |   |
| 53 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (Установлення 8-и лавок та 8-и урн для сміття раніше демонтованих) | 100 шт | 0,16 |   |

Детальна інформація щодо Технічної специфікації та умов закупівлі «[Капітальний ремонт тротуарів на вул. Євшана (від вул. Пушкіна до бульвару Незалежності) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/42834766)» UA-2023-05-25-004709-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

 Крайній термін подання пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 10:00 год. 01 червня 2023року.**

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ