# Інформація щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлю - «Поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області», за кодом ДК 021:2015 - (45440000-3) - Фарбування та скління, (далі – Послуга)» очікуваною вартістю 978 819,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

«25.08.2023р. Уповноваженою особою КЗ «ПК «Мінерал» Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі - «Поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області», за кодом ДК 021:2015-(45440000-3) - Фарбування та скління» **-** ID:[UA-2023-08-25-004854-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-25-004854-a) , за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «Поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області», за кодом ДК 021:2015-(45440000-3) - Фарбування та скління **-** ID: [UA-2023-08-25-004854-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-25-004854-a)  повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

### Рішенням сесії Калуської міської ради № 2337 від 27.07.2023р. «Про внесення змін бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік» за кодом бюджетної програми 4060 «Забезпечення діяльності будинків культури, клубів, центів дозвілля та інших клубних закладів» КЗ «ПК «Мінерал» Калуської міської ради» на поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області з місцевого бюджету передбачено 995 049,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

### Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області» визначена па підставі дефектного акту складеного балансоутримувачем із залученням сертифікованого кошторисника та розробленої кошторисної документації , із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2023 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

На виконання рішення сесії Калуської міської ради № 2337 від 27.07.2023р. та враховуючи значне руйнування фасаду ПК «Мінерал» підготовлено тендерну документацію на закупівлю «Поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області».

Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**до закупівлі**

«**Поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області»,**

**за кодом ДК 021:2015 – (45440000-3) - Фарбування та скління**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **В наступних позиціях враховані коефіцієнти:**  *Коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт*  *К15=1×1,2×1×1=1,2* |  |  |
| 1 | КР20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань. висота риштувань до 16 м | 100 м2 | 16 |
|
| 2 | КР11-43-1 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | 100 м | 2,1404 |
|
|
| 3 | КБ15-183-2-ИН | Дисперсійне фарбування відкосів | 100 м2 | 0,24 |
|
|
| 4 | КР3-28-1 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,015 |
|
|
| 5 | КР11-41-1 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100 м2 | 0,065 |
|
| 6 | КР11-10-5 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином. площа до 20 м2. товщина шару 20 мм | 100 м2 | 1,8 |
|
|
|
|
|  |  | **В наступних позиціях враховані коефіцієнти:**  *Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів*  *К1=1×4×1×1=4*  *Коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт*  *К15=1×1,2×1×1=1,2* |  |  |
| 7 | КР11-59-1 | Опорядження поверхні стін фасаду набризком | 100 м2 | 2,9 |
|
|
|
|  |  | **В наступних позиціях враховані коефіцієнти:**  *Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів*  *К1=1×1×1×1=1*  *Коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт*  *К15=1×1,2×1×1=1,2* |  |  |
| 8 | КР12-27-1 | Грунтування перед фарбуванням | 100 м2 | 15,338 |
|
| 9 | КР12-51-5 | Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (набризг) | 100 м2 | 15,335 |
|
|
| 10 | КР11-50-2 | Очистка від набризгу колон задніх | 100 м2 | 1,098 |
|
|
| 11 | КБ15-183-2-ИН | Дисперсійне фарбування колон | 100 м2 | 1,098 |
|
|
|
|  |  | **В наступних позиціях враховані коефіцієнти:**  *Коефіцієнт до об’єму*  *К14=3×1×1×1=3*  *Коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт*  *К15=1×1,2×1×1=1,2* |  |  |
| 12 | КБ15-183-2-ИН тех.ч. п.1.2.4.8 к=3.0 | Дисперсійне фарбування карнизів 96мп х 0.4м . при фарбуванні ліпних виробів на фасадах та стінах. при висоті рельєфу більше 30 мм при рідкій насиченості ліпниною | 100 м2 | 1,152 |
|
|

***Вимоги до надання послуг:***

Поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області» повинен бути виконаний відповідно до умов укладеного Договору з дотриманням Державних будівельних норм та стандартів.

Технологія та якість послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічній специфікації. При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Місце надання послуг Виконавець повинен облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками. Після завершення поточного ремонту оздоблення фасаду ПК «Мінерал» Виконавець повинен прибрати територію, на якій надавались послуги.

Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

Виконавець зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.

Учасники до кінцевого строку подання пропозицій повинні здійснити огляд об’єкту, про що складається відповідний акт огляду (датований не раніше дати оголошення про проведення процедури закупівлі) з посиланням на номер оголошення про проведення процедури закупівлі, який присвоюється електронною системою закупівель, підписаний учасником та представником замовника, та подається серед документів пропозиції учасника. У разі відсутності в складі пропозиції учасників підписаного сторонами акту огляду, пропозиція такого учасника відхиляється у зв’язку з її невідповідністю умовам тендерної документації.

Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт оздоблення фасаду ПК «Мінерал» на вул.Чорновола,20 в м.Калуші Івано-Франківської області» - ID: [UA-2023-08-25-004854-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-25-004854-a) , розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 10:00 год. 04 вересня 2023 року**.