# оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі «[Капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку по вул. Б.Хмельницького, 33 в м. Калуш Івано-Франківської обл.](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/51926175)» - очікуваною вартістю 205 223,00 грн.

# «01.07.2024р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro»на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі «[Капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку по вул. Б.Хмельницького, 33 в м.Калуш Івано-Франківської обл.](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/51345276)» - очікуваною вартістю 205 223,00 грн. ID: UA-2024-07-01-007246-a

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 «**Про ефективне використання державних коштів» та** Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «[Капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку по вул. Б.Хмельницького, 33 в м. Калуш Івано-Франківської обл.](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/51926175)» - очікуваною вартістю 205 223,00 грн.ID: UA-2024-07-01-007246-a [повідомляємо:](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-06-26-012289-a)

**1.Обгрунтування розміру бюджетного призначення:**

Рішенням сесії Калуської міської ради № 3140 від 25.04.2024р. «Про внесення змін до Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калуської територіальної громади на 2024-2026 роки» на роботи із капітального ремонту [**бетонної відмостки житлового будинку по вул. Б.Хмельницького, 33 в м.Калуш Івано-Франківської обл.**](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/51345276)передбачено 205 223,00 грн., із них : кошти місцевого бюджету – 164 179,00 грн., співфінансування мешканців – 41 044,00 грн.

**2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:**

Очікувана вартість щодо закупівлі «[Капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку по вул. Б.Хмельницького, 33 в м. Калуш Івано-Франківської обл.](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/51926175)» визначено на підставі розробленої кошторисної документації

**3.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Відповідно до звернення управляючої компанії ТОВ «М-Монтаж» від 19.04.2024 № 229 та протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 33 (згода на спів фінансування капітального ремонту бетонної відмостки житлового будинку в розмірі 20 % від кошторисної вартості робіт із капітального ремонту) та для усунення аварійної ситуації і недопущення попадання дощових та талих вод в підвальне приміщення, уникнення підвищеної вогкості та руйнування фундаменту і стін будинку, покращення умов проживання мешканців необхідно провести закупівлю робіт із капітального ремонту бетонної відмостки житлового будинку по вул. Б. Хмельницького, 33 в м. Калуш Івано-Франківської обл. Роботи повинні бути виконані відповідно до Технічної специфікації:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**до закупівлі**

**«Капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку**

**по вул. Б.Хмельницького, 33 в м. Калуш Івано-Франківської обл.»,**

**за кодом ДК 021:2015 (45453000-7) — Капітальний ремонт і реставрація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  |
| 1 | Розбирання бетонних покриттів вручну |  м3 | 4,2 |
| 2 | Свердління в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200мм, діаметром10мм | шт | 300 |
| 3 | Додається або вилучається на кожні 10мм зміни глибини свердління в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 10мм (корегування на глибину 100мм) | шт | -300 |
| 4 | Установлення стальних м/к, що залишаються в тілі бетону (установлення арматури в отвори для кріплення сітки) | т | 0,039 |
| 5 | Арматура діаметром 10мм | т | 0,039 |
| 6 | Розробка ґрунту вручну шириною до 2м, група ґрунту 2 (планування ґрунту під відмостку – 16м2, глибина 150мм) |  м3 | 2,4 |
| 7 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів (40м2) |  м3 | 4 |
| 8 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 134 |
| 9 | Сітка арматурна100х100х3мм |  м2 | 150 |
| 10 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття до 20см | м2 | 134 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Площадки перед входом в під’їзди** |  |  |
| 11 | Обрамлення бетонних площадок кутовою сталлю (заготовлення та установлення обрамлень)  | м | 16 |
| 12 | Сталь кутова 40х40х3мм | т | 0,03 |
|  |  |  |  |

 Капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку по вул. Б.Хмельницького,33 в м. Калуш Івано-Франківської обл., повинен бути виконаний відповідно до умов укладеного Договору з дотриманням Державних будівельних норм та стандартів, із застосуванням виробів та матеріалів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами та паспортами, з дотриманням безпечних умов праці та виконанням вимог нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

При цьому:

1. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

2. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

Матеріали, які будуть використовуватися для виконання робіт повинні мати наступні параметри:

- не токсичні, не відноситися до горючих матеріалів;

- термін служби не менше 10 років;

- мати високі зносостійкі властивості;

- відповідати вимогам безпеки;

- ремонтно – будівельні роботи повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-15:2019

3. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

4. На протязі проведення капітального ремонту проводиться технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ ( ДБН ).

5. Підрядник повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

6. Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані.

7. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

8. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з оголошенням закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам оголошення закупівлі, та відхиляється замовником.

9. Учасник надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи, згідно з технічним завданням Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями (у разі їх залучення). Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань обмежень або застережень.

10. Пропозиція Учасника надається згідно суми договірної ціни, яка є твердою.

11. Учасник повинен виконувати роботи з дотриманням правил техніки безпеки, використовувати екологічно безпечні матеріали, своєчасно вивозити сміття, не допускати накопичення будівельного сміття.

12. Виконавець робіт повинен дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці».

 13. Умови виконання робіт: роботи виконуються в будівлі – будинку що експлуатується, в якому проживають мешканці.

 Детальна інформація щодо Технічної специфікації та умов закупівлі «[Капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку по вул. Б.Хмельницького, 33 в м. Калуш Івано-Франківської обл».](https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/51926175) **-** очікуваною вартістю 205 223,00 грн. ID**:** UA-2024-07-01-007246-a [розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-06-26-012289-a)

Крайній термін подання пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. **09 липня 2024р.**

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ