# У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі «Поточний ремонт зупинок громадського транспорту на території Калуської міської територіальної громади» очікуваною вартістю 286 190,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями).

«03.06.2025р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі «Поточний ремонт зупинок громадського транспорту на території Калуської міської територіальної громади» - ID: UA-2025-06-03-008320-a за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 **«Про ефективне використання державних коштів» та** Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «Поточний ремонт зупинок громадського транспорту на території Калуської міської територіальної громади» ID: UA-2025-06-03-008320-a, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2025 рік для об’єкту: «Поточний ремонт зупинок громадського транспорту на території Калуської міської територіальної громади» передбачено бюджетні призначення в сумі 286 190, 00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки затверджена рішенням міської ради від 04.07.2024 № 3307 із внесеними змінами від 24.04.2025 № 4122).

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість закупівлі «Поточний ремонт зупинок громадського транспорту на території Калуської міської територіальної громади» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на цю послугу із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2025 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**«Поточний ремонт зупинок громадського транспорту на території Калуської міської територіальної громади»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Загальні будівельно-ремонтні роботи** |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 1 | КР8-2-4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 0,738 |
|
| 2 | КР8-1-1 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 0,298 |
|
| 3 | КБ9-75-2 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (каркасу покрівлі) | 1т | 0,18 |
|
| 4 | КР8-2-2 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | 100м2 | 0,19 |
|
| 5 | КР8-2-2 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (підшивки стелі) | 100м2 | 0,19 |
|
| *6* | *КБ9-47-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Облицювання воріт стальних профільованим листом (огородження зупинки) /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/* | *100м2* | *0,22* |
|
| *7* | *КБ9-47-1 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Облицювання воріт стальних профільованим листом (розбирання обшивання стін з полікарбонату)* | *100м2* | *0,24* |
|
| 8 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів (демонтаж брусків лавки) | 100м | 0,1 |
|
|  |  | РЕМОНТ |  |  |
| 9 | КР18-70-1 | Дрібний ремонт металевих огорож (приварювання металоконструкцій каркасу) | м2 | 1,2 |
|
| 10 | КР18-70-2 | Середній ремонт металевих огорож (металевого каркасу покрівлі) | м2 | 8,4 |
|
| 11 | С111-829-1 варіант 1 | Профілі металеві 40х20х2 мм | м | 126 |
|
|  |  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 12 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (каркас покрівлі) | 1т | 0,493 |
|
| 13 | С111-829-1 варіант 1 | Профілі металеві 40х20х2 мм | м | 307,4 |
|
| 14 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас покрівлі) | 1т | 0,493 |
|
| *15* | *КБ10-14-4* | *Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву* | *100м2* | *0,19* |
|
| 16 | С1555-109 варіант 3 | Сталь листова, товщ. 0,5 мм (в кольорі) | м2 | 20,9 |
|
| 17 | С188888-4 варіант 1 | Саморіз DIN 7504k ST4.8 з нержавійки | шт | 152 |
|
| *18* | *КБ9-47-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03* | *Облицювання воріт стальних профільованим листом (огородження зупинки та торці покрівлі) /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/* | *100м2* | *0,24* |
|
| 19 | С1555-109 варіант 3 | Сталь листова, товщ. 0,5 мм (в кольорі) | м2 | 24 |
|
| 20 | КБ9-47-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03 | Облицювання воріт стальних профільованим листом (огородження зупинки та торці покрівлі) /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ | 100м2 | 0,24 |
|
| 21 | С1555-109 варіант 1 | Профнастил стіновий, ТП-8, товщ. 0,5 мм | м2 | 26,4 |
|
| 22 | С188888-4 варіант 1 | Саморіз DIN 7504k ST4.8 з нержавійки | шт | 192 |
|
| 23 | КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ | 100м2 | 0,928 |
|
| 24 | С1555-109 варіант 2 | Профнастил покрівельний, ТП-8, товщ. 0,5 мм | м2 | 102,08 |
|
| 25 | С188888-4 варіант 1 | Саморіз DIN 7504k ST4.8 з нержавійки | шт | 744 |
|
| 26 | КР8-40-5 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (конькової планки) | 100м | 0,091 |
|
| 27 | С111-829-1 варіант 2 | Конькова планка, шириною 400 мм | м | 10 |
|
| 28 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (кронштейни під лавку) | 1т | 0,01752 |
|
| 29 | С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,0185712 |
|
| 30 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кронштейнів під лавку) | 1т | 0,01752 |
|
| *31* | *КБ10-36-1* | *Установлення каркаса з брусів (бруски лавки)* | *1 м3* | *0,10272* |
|
| 32 | С112-25-1 варіант 1 | Лавковий брус 40\*60 мм дерев`яний | м | 42,8 |
|
| 33 | С113-2122 варіант 1 | Болти кріплення | шт | 32 |
|
|  |  | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |
| 34 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 67,1 |
|
| 35 | КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 1,019 |
|
| 36 | КР12-54-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,421 |
|
| 37 | КР12-54-4 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,7392 |
|
| 38 | КР12-54-2 | Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази (Урна для сміття) | 100м2 | 0,01 |
|
| 39 | КР12-16-3 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком (Фарбування лавки) | 100м2 | 0,126 |
|
| 40 | КР12-62-1 | Фарбування олійними сумішами штахетних огорож (брусків лавки) | 100м2 | 0,018 |
|
| *41* | *КР11-10-1* | *Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм* | *100м2* | *0,025* |
|
| 42 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,00055 |
|
| 43 | КР12-19-1 | Фарбування вапняними сумішами раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань | 100м2 | 0,6 |
|
|  |  | УЛАШТУВАННЯ БЕТОННОЇ ПІДЛОГИ |  |  |
| 44 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,0084 |
|
| *45* | *КР7-13-2* | *Ущільнення ґрунту щебенем* | *100м2* | *0,084* |
|
| 46 | С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,4284 |
|
| *47* | *КБ11-2-4* | *Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів* | *1 м3* | *4* |
|
| 48 | С1421-9476 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 4,6 |
|
| *49* | *КР7-16-4* | *Улаштування підстильного шару бетонного (бетонної стяжки, товщ. 10 см)* | *м3* | *0,84* |
|
| 50 | КР20-15-8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,008568 |
|
| 51 | КР7-34-1 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 8,4 |
|
|  |  | МОНТАЖ УРН |  |  |
| 52 | КР1-18-1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,004 |
|
| *53* | *КР2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування* | *100 м3* | *0,004* |
|
| 54 | КР20-15-8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,00408 |
|
| *55* | *КБ6-11-9* | *Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (Установлення урн)* | *1 т* | *0,024* |
|
|  |  | БЛАГОУСТРІЙ |  |  |
| 56 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,6753 |
|
| 57 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 1,6753 |
|
|  |  | **Інвентар (урни для сміття) елементів благоустрою** |  |  |
| 1 | 550101-34 варіант 1 | Металева вулична урна "СтальБак" (12 кг) | шт | 2 |
|
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт зупинок громадського транспорту на території Калуської міської територіальної громади»- ID: UA-2025-06-03-008320-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 00:00 год. 11 червня 2025 року.**

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ