«01.09.2025р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі «Поточний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок і проїздів Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області» - ID: UA-2025-09-01-008053-a очікуваною вартістю 3 000 000,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 **«Про ефективне використання державних коштів» та** Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Згідно затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2025 рік на п[ослугу](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/39985280) з поточного ремонту тротуарів, пішохідних доріжок і проїздів Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області передбачено бюджетні призначення в сумі 3 000 000, 00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки затверджена рішенням міської ради від 04.07.2024 № 3307 із внесеними змінами від 28.08.2025 № 4479).

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі розробленої кошторисної документації на цю послугу із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2025 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**до закупівлі**

# «Поточний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок і проїздів Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області»,

**за кодом [ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-01-04-005505-a)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат  |  Одиниця виміру | Кількість |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Розділ 1** | **ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ** |
| **1** | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 1 |
| **2** | КР18-11-1ЗМ | Ремонт бордюрів | 100м | 0,1 |
| **3** | КР20-15-8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,00075 |
| **4** | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,941 |
| **5** | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,072 |
| **6** | С311-7 | Перевезення ґрунту до 7 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 9,141 |
| **7** | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (сер. товщ. 4 см) (площа А=2700 м кв. Обєм 50% від площі) | 100м3 | 0,54 |
| **8** | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (середн. товщ. 4 см) (площа А=18,0 м кв - під влаштування тактильного покриття) | 100м3 | 0,0072 |
| **9** | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 3,552 |
| **10** | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,84 |
| **11** | С311-7 | Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 87,552 |
| **12** | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ (середн. товщ. 8 см) (площа А=2700+18 м кв.) | 100м3 | 2,1744 |
| **13** | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 10,52 |
| **14** | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 3,7 |
| **15** | С311-7 | Перевезення ґрунту до 7 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 380,52 |
| **16** | С311-4-М | Перевезення сміття до 4 км | т | 380,52 |
| **Розділ 2** | **БЛАГОУСТРІЙ ТРОТУАРІВ (Улаштування покриття)** |
| **17** | КР18-20-4ЗМ | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (середн. товщ. 8 см) | 100м3 | 2,16 |
| **18** | С1421-9451 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 272,16 |
| **19** | КР18-46-1ЗМ | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (загальн. товщ. 4 см) | 100м2 | 27 |
| **20** | С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 192,78 |
| **21** | КР18-46-2ЗМ К=2 Красх=2, | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (дод. 1 см. приведення до товщ. 4 см) | 100м2 | 27 |
| **22** | С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 65,34 |
| **23** | КР18-20-4ЗМ | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (середн. товщ. 8 см) | 100м3 | 0,0144 |
| **24** | КБ27-65-3ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,018 |
| **25** | С188888-35 | Квадрат тактильний А (полоси) та В (сфери) (товщ. 6 см, розміром 300х300 мм) | шт | 202 |
| **Розділ 3** | **КАМЕНІ БОРТОВІ** |
| **26** | КР1-18-1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,1 |
| **27** | КР18-20-4ЗМ | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (середн. товщ. 8 см) | 100м3 | 0,05 |
| **28** | С1421-9451 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 6,3 |
| **29** | КР18-30-1ЗМ | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 200 |
| **30** | С188888-35 | Камені бортові (поребрик) БР100.20.8 | шт | 200 |
| **31** | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,102 |
| **32** | КР18-29-2ЗМ | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 3 |
| **33** | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,177 |
| **34** | К589921-А001 | Камені бортові (бордюр) БР100.30.15 | шт | 300 |

Детальна інформація щодо умов закупівлі розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 00:00 год. 10 вересня 2025 року.**

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Віктор ГІЛЬТАЙЧУК