##  «02.09.2025р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-22-020156-c) розміщено оголошення щодо закупівлі Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області - ID: UA-2025-09-02-009113-a очікуваною вартістю 700 000 ,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 **«Про ефективне використання державних коштів» та** Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2025 рік для об’єкту: «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 700 000, 00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки затверджена рішенням міської ради від 04.07.2024 № 3307 із внесеними змінами від 28.08.2025 № 4479).

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість закупівлі «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на цю послугу із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2025 році.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

У зв’язку із необхідністю у надані послуги з поточного ремонту заїзних кишень необхідно провести закупівлю послуги «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області». Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

# «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області»,

**за кодом [ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-01-04-005505-a)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Обгрунтування** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Розділ 1** | **ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ** |  |  |
| **1** | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (середн. товщ. 4 см) | 100м3 | 0,0072 |
| **2** | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,032 |
| **3** | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,0112 |
| **4** | С311-7-М | Перевезення сміття до 7 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,152 |
| **5** | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 1,2 |
| **6** | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,64 |
| **7** | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,08 |
| **8** | С311-7-М | Перевезення сміття до 7 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 8,64 |
| **9** | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (на глибину 450 мм) | 100м2 | 5,28 |
| **10** | С311-3 | Перевезення ґрунту до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 397,92 |
| **Розділ 2** | **БЛАГОУСТРІЙ ТРОТУАРІВ (Улаштування покриття)** |  |  |
| **11** | КР7-13-2ЗМ | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 5,28 |
| **12** | КР18-26-3 | Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] (заг. товщ. 10 см) | 100м2 | 4,12 |
| **13** | КР18-26-4 К=5  | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (відн. 5 см, приведення до товщ. 10 см) | 100м2 | -4,12 |
| **14** | КР18-26-2 | Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | 100м2 | 4,12 |
| **Розділ 3** | **КАМЕНІ БОРТОВІ** |  |  |  |
| **15** | КР18-29-2ЗМ | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 2,56 |
| **16** | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,15104 |
| **17** | К589921-А001 | Камені бортові (бордюр) БР100.30.15 | шт | 256 |
| **18** | КБ6-1-1ЗМ | Улаштування бетонної підготовки (Улаштування бетонного стику з дорожнім покриттям) | 100м3 | 0,028 |
| **19** | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,02856 |
| **20** | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,06 |
| **21** | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,112 |

Детальна інформація щодо умов закупівлі розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 00:00 год. 11 вересня 2025 року.**

Начальник УЖКГ міської ради Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Віктор ГІЛЬТАЙЧУК