Враховуючи те, що оголошена 03.02.2021р. закупівля послуги«[Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/14723685) (ID UA-2021-02-03-013392-a) – не відбулась, з причини дискваліфікації тендерних пропозицій трьох учасників: ТзОВ "ДОРСЕРВІС УКРАЇНА", ТзОВ "РОАД-ЛАЙН" та ТОВ "БПГ", як таких, що не відповідають вимогам встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та, в зв’язку із тим, що до участі в аукціоні допущено тендерну пропозицію лише одного учасника ТОВ "Трафік Менеджмент Груп", згідно Закону «Про публічні закупівлі» - закупівля відміняється автоматично.

Враховуючи наведене вище, а також наявність нагальної потреби у закупівлі даної послуги, тендерним комітетом повторно підготовлено та затверджено тендерну документацію і 26.03.2021р. в системі електронних закупівель оголошено закупівлю послуги «[Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/25269051)» (ID: UA-2021-03-26-012312-c).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «[Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23620854)» - ID: UA-2021-03-26-012312-c, тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 158 від 23.12.2020р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021рік» і затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 22.01.2021р. по програмі "Організація благоустрою населених пунктів" на 2021рік для надання послуг з нанесення та відновлення дорожньої розмітки передбачено 900 000,00 грн.

1. **Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:**

З метою забезпечення організації безпечного руху автотранспорту на дорогах Калуської міської територіальної громади протягом 2021року, на підставі дефектного акту від 21.12.2020р. наданого балансоутримувачем доріг Калуської міської територіальної громади, проведеного аналізу ринкових цін на матеріальні ресурси та розробленого кошторисного розрахунку в програмному комплексі «АС-4», 26.03.2021р. тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради затвердив тендерну документацію для повторного проведення закупівлі послуги за процедурою відкритих торгів з публікацією англійської мови «[Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23620854)» - ID: UA-2021-03-26-012312-c, очікуваною вартістю 900 000,00 грн.

1. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт i витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 шир.0,1м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км лінії | 15,23 |
| **2** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 шир.0,12м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км лінії | 3,54 |
| **3** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.3 шир.0,1м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини  дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км.лінії | 5,40 |
| **4** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.3 шир.0,12м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км лінії | 6,40 |
| **5** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 шир.0,1м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км.лінії | 20,10 |
| **6** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 шир.0,12м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини  дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км лінії | 7,20 |
| **7** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 шир.0,1м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км лінії | 6,15 |
| **8** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 шир.0,12м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км лінії | 1,32 |
| **9** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 шир.0,1м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км лінії | 3,63 |
| **10** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 шир.0,12м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км лінії | 0,95 |
| **11** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.12 по трафарету [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 95,50 |
| **12** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.13 по трафарету [при виконанні робіт на одній половині проїзної  частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 13,40 |
| **13** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше  150 автомобілів за добу] | м2 | 1785,00 |
| **14** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.2 фарбою по трафарету [при виконанні робіт на одній половині проїзної  частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 95,40 |
| **15** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.1 фарбою по трафарету [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 41,6 |
| **16** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.2 фарбою по трафарету [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 18,60 |
| **17** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.3 фарбою по трафарету [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з  інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 15,40 |
| **18** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.18 по трафарету [при виконанні робіт на одній половині проїзної  частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 155,00 |
| **19** | Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету "Школа" [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за  добу] | м2 | 40,00 |
| **20** | Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету (1.30 "Водій з інвалідністю") [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150  автомобілів за добу] | м2 | 19,00 |
| **21** | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.19 по трафарету [при виконанні робіт на одній половині проїзної  частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 6,00 |

Вимоги до надання послуг:

Послуги з нанесення дорожньої розмітки здійснюють з дотриманням **ДСТУ 2587:2010** «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування», державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

Акрилова фарба і кульки для нанесення дорожньої розмітки повинні мати відповідні діючі сертифікати відповідності **СОУ 42.1-37641918-116:2014** «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг.

Технічні вимоги та методи випробовування», **СОУ 42.1-37641918 089:2012** «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування». Товщина нанесення дорожньої розмітки акриловими фарбами становить не менше 0,54 мм. Класифікація фарби за густиною – густі.

Гарантійний термін нанесення дорожньої розмітки із використанням фарби – 6 місяців. Протягом гарантійного строку експлуатації, розмітка повинна відповідати ДСТУ 2587:2010. У разі невідповідності розмітки ДСТУ2587:2010 протягом гарантійного строку експлуатації, виконавець зобов’язаний за свій рахунок переробити невідповідні ділянки.

Обсяги надаваних послуг, вказаних в технічному завданні можуть бути змінені Замовником в межах передбаченого фінансування, відповідно до потреб замовника, а також в разі прийняття відповідного рішення координаційної ради з безпеки дорожнього руху, при наявності приписів патрульної поліції, а також у зв’язку з виробничою необхідністю по мірі виявлення недоліків, тощо.

До надання послуг Учасник-переможець приступає наступного дня після отримання замовлення.

Учасник-переможець зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання.

Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник-переможець власними силами відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

Після надання послуг Учасник-переможець повинен прибрати територію, на якій проводились роботи.

Учасник-переможець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг).