Результати моніторингових досліджень

Протягом І кварталу 2021 року фахівцями Калуської міськрайонної філії ДУ «Івано-Франківський лабораторний центр МОЗ України» продовжувались моніторингові дослідження на виконання Указу Президента України від 10.02.2010р. № 145 «Про оголошення території міста Калуша та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» в контрольних точках: індивідуальні криниці в селах Кропивник, Сівка Калуська, с. Мостище, с. Пійло; в мікрорайонах міста, які знаходяться в зоні впливу хвостосховищ ДП «Калійний завод»; контрольних точок для досліджень проб води централізованого водопроводу; по 2 проби ґрунту та води з контрольних свердловин в санітарно – захисній зоні полігону токсичних відходів ТзОВ «Оріана-Галев» та потічка Сапогів вище та нижче полігону, 2 контрольних точок з потічків Кропивник та обвідного каналу р. Сівка в зоні впливу ДП «Калійний завод» для щомісячних досліджень.

В І кварталі 2021 року з контрольних точок центрального міського водопроводу за показниками епідеміологічної та санітарно – хімічної безпеки досліджено по 3 взірці води. Всі проби питної води з центрального водопроводу КП «Водотеплосервіс» відповідали вимогам ДСан ПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Протягом кварталу досліджено 74 пробиі води криничної з контрольних точок міста та району, 6( 8.1 %) з яких не відповідають вимогам ДСан ПіНу 2.2.4-171-10 за санітарно-хімічними показниками безпечності та якості питної води.

Досліджено15 проб води криничної в мікрорайонах м. Калуша, в 6 пробах виявлено вміст хлоридів в концентраціях 600,0- 622,0 мг/дм3 при нормі 350.0,0мг/дм3.

Також проведено дослідження 56 проб питної води із криниць мешканців сіл Кропивник, Сівка Калуська, Мостище, Пійло. В досліджених пробах перевищення вмісту хлоридів не виявлено.

В зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 обстеження всіх індивідуальних криниць не проводили.

 В зоні впливу Домбровського кар’єру проведено дослідження води з поверхневих водойм: 3 проби з р. Кропивник , 3 проби з обвідного каналу р. Сівки, перевищення вмісту хлоридів не виявлено.

Протягом І кварталу 2021 року досліджено 6 проб води з

 контрольних свердловин (в СЗЗ полігону токсичних відходів ТзОВ «Оріана Галев»), 6 проб з поверхневих водойм (п. Сапогів, вище та нижче полігону), 6 проб ґрунту на визначення вмісту гексахлорбензолу, всі проби стандартні.

 Управління з питань надзвичайних

 ситуацій Калуської міської ради