[bookmark: _Hlk233872392][bookmark: _Hlk233872145][bookmark: _Hlk221088589][bookmark: _Hlk208233459][bookmark: _Hlk218067033]08.07.2026р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт по об’єкту  «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-08-002355-a) – очікуваною вартістю -  3 017 924,00грн. без ПДВ.
 З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області(нове будівництво)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-08-002355-a) повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Згідно Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради від 30.06.2026р. №5346 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік».

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області(нове будівництво)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації  на будівництво № 04-32—26 від    24 квітня 2026 р.

[bookmark: _Hlk218067050][bookmark: _Hlk207201414][bookmark: _Hlk208491429][bookmark: _Hlk218067062]Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 3 206 582,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 80 932,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 107 726,00грн.  + (ПДВ 20%) – 622 771,00 грн. = 3 640 695,00грн. з ПДВ.
3 206 582,00 грн. - 80 932,00грн., - 107 726,00грн. + 622 771,00 грн. = 3 640 695,00грн. з ПДВ.
Річний план закупівлі на 2026р становить - 3 640 695,00грн. з ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення закупівлі –              3 017 924,00грн. без ПДВ.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.
Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-08-002355-a)  передбачено Додатком 3 до тендерної документації. 



ДОДАТОК №3
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

по об’єкту «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)»

	Клас наслідків (відповідальності) – СС1
	№ п/п
	Обґрун-тування (шифр норми
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Локальний кошторис №03-01-01
на загальнобудівельні роботи
Приміщення для приготування дезрозчину
	
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Земляні роботи 
	 
	 

	1
	КБ1-145-2
	Планування площ механізованим способом,
група грунтів 2
	1000м2
	0,1

	2
	КБ1-12-14
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2
	1000м3
	0,031

	3
	КБ1-164-2
 тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна і стінок
вручну з викидом грунту в котлованах і
траншеях, розроблених механізованим
способом
	100м3
	0,02

	4
	КБ1-24-2
	Розроблення грунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
грунту до 10 м, група грунтів 2
	1000м3
	0,012

	5
	КБ1-24-10
	Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтів 2
	1000м3
	0,012

	6
	КБ1-27-1
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 1
	1000м3
	0,019

	7
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1
	100м3
	0,02

	8
	КБ1-134-1
	Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2
	100м3
	0,19

	 
	 
	 Роздiл 2. Фундаменти 
	 
	 

	9
	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти:
щебеневої
	1 м3
	2,5

	10
	КБ6-1-22
	Улаштування стрічкових фундаментів:
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм (бетон С12/15)
	100м3
	0,09

	11
	С124-22
варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм
	т
	0,1488

	12
	С124-21
варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм
	т
	0,24556

	13
	С124-20
варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм
	т
	0,05711

	14
	КБ8-3-7
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону
	100м2
	0,46

	15
	С111-73
варіант 2
	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10
	т
	0,037

	 
	 
	 Роздiл 3. Стіни 
	 
	 

	16
	КБ8-5-1
	Мурування стін зовнішніх простих з цегли:
при висоті поверху до 4 м
	1 м3
	27,7

	17
	С1422-
10936
варіант 2
	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	10,914

	18
	КБ8-11-1
	Армування мурування стін та інших
конструкцій
	1 т
	0,055

	19
	С124-28
варіант 2
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 3 мм
	т
	0,055

	 
	 
	ПЕРЕМИЧКИ
	 
	 

	20
	КБ7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	100шт
	0,03

	21
	КБ7-11-1
	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т
при найбільшій масі монтажних елементів у
будівлі до 5 т
	100шт
	0,01

	22
	К582821-565
варіант 2
С1412-859
	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П 
	шт
	1

	23
	К582821-567
варіант 2
С1412-860
	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П
	шт
	1

	24
	К582821-609
варіант 2
С1412-872
	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П 
	шт
	1

	25
	К582821-627
варіант 2
С1412-873
	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П 
	шт
	1

	
	 
	 Роздiл 4. Перекриття 
	 
	 

	26
	КБ7-45-5
	Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 5 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]
	100шт
	0,05

	27
	К584211-
Л008
варіант 2
С1414-7843
	Панелі перекриття залізобетонні  марки
ПК43.12
	шт
	5

	
	 
	 Роздiл 5. Покрівля 
	 
	 

	28
	КБ12-20-4
	Улаштування пароізоляції обмазувальної в
один шар
	100м2
	0,322

	29
	С111-594
варіант 3
	Полімер-бітумна пароізоляція
	т
	0,026

	30
	КБ12-22-1
	Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм (Нсер.
=30мм)
	100м2
	0,322

	31
	КБ12-22-2
к=15
	Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини
	100м2
	0,322

	32
	КБ12-1-1
	Улаштування покрівель скатних із трьох
шарів покрівельних рулонних матеріалів на
бітумній мастиці
	100м2
	0,322

	33
	С111-858
варіант 2
	Руберойд підкладний з пиловидною
засипкою
	м2
	72,77

	34
	С111-852
варіант 2
	Руберойд покрівельний з крупнозернистою
засипкою 
	м2
	37,03

	35
	КБ10-16-1
	Виготовлення та установлення крокв
(брусів)
	1 м3
	0,11

	36
	С112-28
варіант 2
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5
м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм,
ІІ сорт
	м3
	0,11

	37
	КБ13-74-1
	Нанесення механізованим способом в один
шар покриття з вогнезахисного
матеріалу на горизонтальні і вертикальні
поверхні дерев'яних конструкцій
	100м2
	0,11

	38
	С1113-286
варіант 2
	Вогнезахисний матеріал
	кг
	3,897

	39
	& С111-825-
ИНБ2
варіант 4
	Фронтонна планка 250х2000мм
	шт
	9

	40
	& С111-825-
ИНБ2
варіант 3
	Карнизна планка 250х2000мм
	шт
	4

	41
	& С111-150-
ИНБ1
варіант 2
	Саморіз по бетону
	шт
	46

	42
	& С111-150-
ИНБ
варіант 2
	Саморізи
	шт
	154

	43
	КР8-41-2
	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і воронок з готових елементів
	100м
	0,035

	44
	КР8-41-2
	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і воронок з готових елементів
(влаштування жолобів)
	100м
	0,068

	45
	С113-2
варіант 2
	Водостічна ринва ПВХ діам.100мм
	м
	7,07

	46
	С113-1
варіант 2
	Водостічна труба ПВХ діам.90
	м
	3,64

	47
	С113-629
варіант 2
	Лійка прохідна
	шт
	1

	48
	С113-1466
варіант 2
	Коліно 45x
	шт
	1

	49
	С111-1867
варіант 2
	Заглушка ринви права
	шт
	1

	50
	С111-1867
варіант 7
	Заглушка ринви ліва
	шт
	1

	51
	С111-1904
варіант 2
	Тримач ринви
	шт
	13

	52
	С111-1905
варіант 2
	Тримач труби 
	шт
	6

	53
	С111-1867
варіант 6
	Муфта ринви
	шт
	2

	54
	С111-1867
варіант 5
	Муфта труби
	шт
	1

	
	 
	 Роздiл 6. Прорізи 
	 
	 

	 
	 
	ВІКНА
	 
	 

	55
	КБ10-20-4
	Заповнення віконних прорізів в стінах
житлових і громадських будівель
готовими блоками із металопластику,
площа прорізу понад 3 м2
	100м2
	0,0333

	56
	С123-30-1
варіант 2
	Вікна металопластикові теплопровідністю 0,
9м2 К/Вт
	м2
	3,33

	57
	& С1545-44-
ИНБ
варіант 2
	Дюбель-шуруп 100х10
	шт
	9

	58
	С1550-42
варіант 2
	Монтажна піна універсальна
	л
	0,716

	59
	С1632-102
варіант 2
	Силіконовий герметик
	л
	0,326

	60
	КБ10-25-3
	Установлення пластикових підвіконних
дощок
	100м
	0,0185

	61
	С1550-42
варіант 2
	Монтажна піна універсальна
	л
	0,257

	62
	С123-382
варіант 2
	Дошки підвіконні ПВХ ширина 300 мм
	м
	1,887

	63
	КБ10-25-4
	Установлення віконних зливів
	100м
	0,0185

	64
	С113-1880
варіант 2
	Шурупи самонарізні
	шт
	7

	65
	С123-390
варіант 2
	Алюмінієві відливи
	м
	1,918

	66
	С1550-55
варіант 2
	Гермобутил
	кг
	0,543

	 
	 
	ДВЕРІ
	 
	 

	67
	КБ9-75-1
	Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки,
воронки, жолоби, лотки та ін.]
	1т
	0,18768

	68
	С1110-174
варіант 2
	Сталь кутова 63х5 мм
	т
	0,0351

	69
	С1110-173
варіант 6
	Сталь кутова 50х5 мм
	т
	0,02654

	70
	С111-1804
варіант 6
	Сталь листова 60х5
	т
	0,007

	71
	С111-1805
варіант 6
	Сталь квадратна 60х60х3
	т
	0,00877

	72
	С111-1805
варіант 3
	Сталь квадратна 40х40х2
	т
	0,02904

	73
	С111-1805
варіант 4
	Сталь квадратна 20х20х2
	т
	0,005

	74
	С111-1805
варіант 5
	Сталь квадратна 40х20х2
	т
	0,01012

	75
	С111-1807
варіант 2
	Листовий метал 2мм
	т
	0,06611

	76
	С111-960
варіант 2
	Засувка дверна
	шт
	2

	77
	С111-956
варіант 2
	Завіси дверні діам.30мм
	шт
	7

	78
	С111-950
варіант 2
	Замок дверний врізний
	шт
	1

	79
	С111-1851
варіант 2
	Анкерні болти
	шт
	20

	80
	КБ10-96-2
	Установлення металевих дверних коробок з
навішуванням дверних полотен
	100м2
	0,0448

	81
	КБ13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один
раз грунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,156

	82
	КБ13-26-6
к=2
	Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
	100м2
	0,156

	
	 
	 Роздiл 7. Підлога 
	 
	 

	83
	КБ11-2-4
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстильних щебеневих шарів товщ.150мм
	1 м3
	3,6

	84
	КБ11-2-9
	Улаштування підстильних бетонних шарів
товщ.80мм (бетон С8/10)
	1 м3
	1,92

	85
	КБ11-4-5
	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар, товщиною 2 мм
	100м2
	0,24

	86
	С1550-43
варіант 2
	Гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR 65 (розхід
5,5кг/м2)
	кг
	132

	87
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних з розчину
товщиною 20 мм (заг. товщ.50мм)
	100м2
	0,24

	88
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних з розчину
	100м2
	0,24

	89
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,24

	90
	С124-29
варіант 2
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм
	т
	0,0192

	91
	КБ11-29-1
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,24

	92
	& С1550-65-
В1
варіант 2
	Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11
	кг
	156

	93
	& С10000-20
варіант 2
	Хрестики для укладки плитки
	шт
	102

	94
	С111-2001-1
варіант 2
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
	кг
	9,744

	95
	С111-287
варіант 2
	Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові з барвником
квадратні, розмір 200х200х13 мм
	м2
	24,48

	
	 
	 Роздiл 8. Оздоблювальні роботи 
	 
	 

	 
	 
	СТЕЛЯ
	 
	 

	96
	КБ15-46-8
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стель вручну
	100м2
	0,24

	97
	КБ15-56-5
	Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази
	100 м2
	0,24

	98
	С111-1649
варіант 2
	Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс")
	т
	0,036

	99
	КБ15-179-6
	Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,24

	 
	 
	СТІНИ
	 
	 

	100
	КБ15-46-6
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну
	100м2
	0,4

	101
	КБ15-56-3
	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази
	100 м2
	0,4

	102
	С111-1649
варіант 2
	Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс")
	т
	0,04

	103
	КБ15-179-5
	Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,4

	104
	КБ15-46-2
	Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну
	100м2
	0,28

	105
	КБ15-25-1
	Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,28

	106
	С111-258
варіант 2
	Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі
кольорові [однобарвні] без завалу
	м2
	28,28

	107
	& С1550-65-
В1
варіант 2
	Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11
	кг
	182

	108
	& С10000-20
варіант 2
	Хрестики для укладки плитки
	шт
	119

	109
	С111-2001-1
варіант 2
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
	кг
	11,368

	 
	 
	ВІДКОСИ
	 
	 

	110
	КБ15-51-1
	Штукатурення по бетону і каменю віконних і
дверних укосів плоских (віконні і дверні)
	100м2
	0,045

	111
	КБ15-56-3
	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази
	100 м2
	0,045

	112
	С111-1649
варіант 2
	Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс")
	т
	0,004

	113
	КБ15-179-5
	Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,045

	
	 
	 Роздiл 9. Опорядження зовнішнє 
	 
	 

	114
	КБ15-36-2
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну
	100м2
	0,73

	115
	КБ26-39-4
	Улаштування каркасу ізоляції з сітки: на
плоских та криволінійних поверхнях
	10 м2
	6,15

	116
	С1555-55
варіант 2
	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-
250 г/м2
	м2
	64,575

	117
	КБ15-158-3
	Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні
	100м2
	0,615

	118
	КБ15-25-1
	Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,115

	119
	С111-270
варіант 2
	Плитка фасадна
	м2
	11,615

	120
	& С1550-65-
В1
варіант 2
	Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11
	кг
	74,75

	121
	& С10000-20
варіант 2
	Хрестики для укладки плитки
	шт
	49

	122
	С111-2001-1
варіант 2
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
	кг
	4,669

	123
	КБ8-36-2
	Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань: висотою до 16 м
трубчастих для інших оздоблювальних робіт
	100м2 вп
	0,73

	
	
	Локальний кошторис №03-01-02
	на електрообладнання і електроосвітлення

	Приміщення для приготування дезрозчину



	
	

	
	 
	 Роздiл 1. Силове електрообладнання 
	 
	 

	1
	КМ8-572-3
	Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина до
600х600 мм
	шт
	1

	2
	& С100-
1517-1100
варіант 2
	Щиток розподільчий металевий ЩРН-24
РRО ІР54
	шт
	1

	3
	КМ8-526-1
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	7

	4
	КМ8-80-1
	Прилад вимірювання і захисту, кількість
кінців, що підключаються, до 2
	шт
	1

	5
	& С100-
1504-1006
варіант 2
	Вимикач автоматичний ВА47-29 1р С25А
	шт
	1

	6
	& С100-
1504-1012
варіант 2
	Вимикач автоматичний ВА47-29 1р С10А
	шт
	2

	7
	& С100-
1504-1013
варіант 2
	Диференційний автоматичний вимикач
АД12 2р 16А/30mА
	шт
	1

	8
	& С100-
1504-1012
варіант 5
	Вимикач автоматичний  ВА47-29 1р D4А
	шт
	2

	9
	& С100-
1504-1012
варіант 4
	Вимикач автоматичний  ВА47-29 1р D6А
	шт
	1

	10
	С1545-182
варіант 2
	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг
ОПС 1-С 1Р
	шт
	1

	 
	 
	ВИРОБИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНІ
	 
	 

	11
	КБ21-22-9
	Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних
	100шт
	0,01

	12
	& С100-
290902-224
варіант 2
	Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом нормального виконання для
захованого встановлення Ін=16А
	шт
	1

	13
	& С100-
2405-1338
варіант 2
	Коробка монтажна установча
	1000шт
	0,002

	14
	КМ11-31-1
	Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 5 кг
	шт
	1

	15
	С130-594
варіант 2
	Регулятори швидкості обертів вентилятора
РС-1-300
	шт
	1

	 
	 
	ПРОВОДИ ТА КАБЕЛІ
	 
	 

	16
	КМ8-411-1
	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм
	100 м
	0,15

	17
	& С100-
241649-1048
варіант 2
	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х
ТУ22-3988-77 змін 1-Ч д-15мм
	1000м
	0,015

	18
	КБ21-2-1
	Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
	100м
	0,2

	19
	С113-16
варіант 2
	Гофро труба діам.20мм
	м
	20

	20
	КБ21-4-2
	Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2
	100м
	0,25

	21
	КБ21-4-3
	Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2
	100м
	0,1

	22
	& С100-
15093-3510-3
варіант 2
	Трижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,025

	23
	& С100-
15093-3511-3
варіант 2
	Трижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,01

	
	 
	 Роздiл 2. Електроосвітлення 
	 
	 

	24
	КБ21-18-1
	Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2
	100шт
	0,04

	25
	& С100-
1507-3005
варіант 2
	Світильник світлодіодний, накладний
потужністю 12Вт, світловий потік 1440Лм,
колірна температура 4000К ДББ64В-12-033
ІР54
	шт
	1

	26
	& С100-
1507-3011
варіант 2
	Світильник світлодіодний накладний ,
потужністю 8Вт, світловий потік 860Лм,
колірна температура 4000К ДПП 05В-8-121
ІР65
	шт
	3

	27
	КБ21-9-1
	Прокладання проводу при схованій проводці
	100м
	0,21

	28
	& С100-
15093-3510-3
варіант 3
	Трижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,018

	29
	& С100-
15093-3410-3
варіант 2
	Двожильний кабель напругою 1000в
перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,003

	30
	КБ21-24-13
	Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А
	1 шт
	1

	31
	& С100-
1517-2346
варіант 2
	Ящик з трансформатором знижувальним
282х205х130мм ЯТП-0,25
	шт
	1

	32
	КБ21-22-4
	Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних
	100шт
	0,02

	33
	& С100-
290902-56
варіант 2
	Вимикач однополюсний для захованого
встановлення, одноклавішний герметичного
виконання
	шт
	2

	34
	С1512-1
варіант 2
	Коробка монтажна розпридільча для
захованого встановлення 
	шт
	2

	35
	& С100-
2405-1338
варіант 3
	Коробка монтажна установча
	1000шт
	0,03

	
	
	Локальний кошторис №03-01-03
	на сантехнічні рішення

	Приміщення для приготування дезрозчину



	
	

	
	 
	 Роздiл 1. Водопровід В1; В3 
	 
	 

	1
	КБ16-14-14
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
	100м
	0,22

	2
	КБ16-14-12
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
	100м
	0,17

	3
	С113-1683
варіант 2
	Труби поліпропіленові  РР-R S3,2  SDR 7.4
РN16  діам. 32х4,5 мм
	м
	20,636

	4
	С113-1681
варіант 2
	Труби поліпропіленові  РР-R S3,2  SDR 7.4
РN16  діам. 20х2,8 мм
	м
	15,283

	5
	ПР26-5004
	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]
	100 п.м
	0,34

	6
	С114-96-У
варіант 2
	Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для
труб діам.32х4,5мм
	пм
	22

	7
	С114-96-У
варіант 3
	Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для
труб діам.20х2,8мм
	пм
	12

	8
	С1630-653
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	4

	9
	С1630-651
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм
	шт
	3

	10
	С1630-142
варіант 2
	Ковпачковий кульовий кран МК, діаметр 25
мм
	шт
	1

	11
	С1630-543
варіант 2
	Клапан зворотнійі муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	1

	12
	КМ28-153-1
	Монтаж фільтра
	шт
	1

	13
	С1630-1624
варіант 2
	Фільтр механічної очистки ВВ10
	шт
	1

	14
	КБ19-5-1
	Установлення регуляторів тиску діаметром
до 50 мм
	1 шт
	1

	15
	С130-593
варіант 2
	Регулятори тиску Ду25
	шт
	1

	16
	КБ18-22-3
	Установлення манометрів з триходовим
краном і трубкою-сифоном
	комплект
	1

	17
	С1630-1159
варіант 2
	Манометри загального призначення з
триходовим краном, з трубкою сифоном,
ОБМ-1-100
	комплект
	1

	18
	КБ16-26-1
	Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм
	1 шт
	1

	19
	С1630-1455
варіант 2
	Лічильник холодної води Sеnsus Rеsіdіа Sеt
Q3 2,5/50 Ду15
	шт
	1

	20
	КБ18-10-7
	Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3
	1 бак
	1

	21
	С130-16
варіант 3
	Мембранний бак" rеlіх DЕ 60" V=60л
	шт
	1

	22
	КБ18-13-1
	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	1 насос
	1

	23
	С1630-1163
варіант 2
	Насос для хімії з магнітною муфтою
FLUІMАС СОMРАSS 0,12кВт, 380В
	шт
	1

	24
	С1630-545
варіант 2
	Поплавковий клапан 1" для регулювання
води в баку
	шт
	1

	25
	С113-1739
варіант 2
	Трійник ПЕ  діам. 32 х32 мм
	шт
	1

	26
	С113-1747
варіант 2
	Трійник ПЕ діам. 32х20 мм
	шт
	1

	27
	С113-1737
варіант 2
	Трійник ПЕ діам. 20х20 мм
	шт
	1

	28
	С113-1778
варіант 2
	Перехід ПЕ діам. 32х25 мм
	шт
	1

	29
	С113-1777
варіант 2
	Перехід ПЕ діам. 32х20 мм
	шт
	2

	30
	С113-1707
варіант 2
	Відвід ПЕ 90 град.  діам. 32 мм
	шт
	10

	31
	С113-1705
варіант 2
	Відвід ПЕ 90 град. діам. 20 мм
	шт
	4

	32
	С113-1804
варіант 2
	Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою
діам. 32х1" мм
	шт
	16

	33
	С113-1799
варіант 2
	Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою
діам. 20х1/2" мм
	шт
	4

	34
	С113-1849
варіант 2
	Кутник 90 град. з металевою різьбою діам.
20х1/2" мм
	шт
	1

	35
	С1630-114
варіант 2
	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]
	кг
	1,3

	36
	КБ16-10-3
	Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм
	100м
	0,015

	37
	С113-144
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм
	м
	1,5

	 
	 
	Фундамент під насос
	 
	 

	38
	КБ6-1-15
	Улаштування фундаментних плит
бетонних плоских (бетон С16/20)
	100м3
	0,0005

	39
	& С111-
1846-ИНБ
варіант 2
	Анкер розпірний М8/6х80
	шт
	4

	40
	& С111-
1870-ИНБ
варіант 2
	Шайба з гумовою прокладкою ЕРDM 6,3х19
	шт
	4

	
	 
	 Роздiл 2. Водопровід Т3 
	 
	 

	41
	КБ16-14-14
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
	100м
	0,03

	42
	КБ16-14-12
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
	100м
	0,1

	43
	С113-1683
варіант 2
	Труби поліпропіленові  РР-R S3,2  SDR 7.4
РN16  діам. 32х4,5 мм
	м
	2,814

	44
	С113-1681
варіант 2
	Труби поліпропіленові  РР-R S3,2  SDR 7.4
РN16  діам. 20х2,8 мм
	м
	8,99

	45
	ПР26-5004
	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]
	100 п.м
	0,13

	46
	С114-96-У
варіант 6
	Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для
труб діам.32х4,5мм
	пм
	3

	47
	С114-96-У
варіант 5
	Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для
труб діам.20х2,8мм
	пм
	10

	48
	С1630-653
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	2

	49
	С113-1739
варіант 2
	Трійник ПЕ  діам. 32 х32 мм
	шт
	1

	50
	С113-1778
варіант 2
	Перехід ПЕ діам. 32х25 мм
	шт
	1

	51
	С113-1777
варіант 2
	Перехід ПЕ діам. 32х20 мм
	шт
	1

	52
	С113-1707
варіант 2
	Відвід ПЕ 90 град.  діам. 32 мм
	шт
	2

	53
	С113-1705
варіант 2
	Відвід ПЕ 90 град. діам. 20 мм
	шт
	3

	54
	С113-1804
варіант 2
	Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою
діам. 32х1" мм
	шт
	4

	55
	С113-1849
варіант 2
	Кутник 90 град. з металевою різьбою діам.
20х1/2" мм
	шт
	1

	56
	С1630-114
варіант 2
	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]
	кг
	0,7

	
	 
	 Роздiл 3. Каналізація К1 
	 
	 

	57
	КБ16-13-1
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 мм
	100м
	0,01

	58
	КБ16-13-2
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм
	100м
	0,04

	59
	КБ22-11-3
	Укладання трубопроводів з поліетиленових
труб з гідравлічним випробуванням,
зовнішній діаметр 110 мм
	1000м
	0,005

	60
	С113-2227
варіант 2
	Труба ПВХ каналізаційна діам. 110 мм
	м
	9

	61
	С113-2226
варіант 2
	Труба ПВХ каналізаційна діам. 50 мм
	м
	1

	62
	С113-2310
варіант 2
	Прочистка діам.110 
	шт
	1

	63
	С113-2259
варіант 2
	Трійник косий діам. 110х110 мм
	шт
	1

	64
	С113-2280
варіант 2
	Перехід діам. 110х50 мм
	шт
	1

	65
	С113-2244
варіант 2
	Коліно 90 град. діам. 110 мм
	шт
	2

	66
	С113-2243
варіант 2
	Коліно 90 град. діам. 50 мм
	шт
	1

	67
	С113-2236
варіант 2
	Коліно 45 град.  діам. 110 мм
	шт
	4

	68
	КБ16-10-8
	Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 200 мм
	100м
	0,005

	69
	С113-190
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 6 мм
	м
	0,465

	 
	 
	ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ
	 
	 

	70
	КБ17-1-6
	Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води
	10компл.
	0,1

	71
	С130-656
варіант 2
	Умивальники овальні напівфарфорові та
фарфорові з нижньою камерою змішування,
кронштейнами, сифоном пляшковим
латунним та випуском, з вбудованими
встановлювальними поверхнями, без
спинки, розмір 550х420х190 мм
	комплект
	1

	72
	С130-554
варіант 2
	Постамент під умивальник Сеrsаnіt DЕKО
	шт
	1

	73
	С130-626
варіант 2
	Змішувач для умивальника
	комплект
	1

	74
	С130-606
варіант 2
	Шланг-голка 60см М10х1/2" пара L17+L37
(до умивальника)
	м
	1

	75
	С1630-63
варіант 2
	Шланг для води 40см 3/4" (до бойлера)
	шт
	2

	76
	КБ17-1-12
	Установлення трапів діаметром 100 мм
	10компл.
	0,1

	
	 
	 Роздiл 4. Вентиляція 
	 
	 

	77
	КБ20-32-1
	Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т
	1 шт
	1

	78
	С1630-1222
варіант 2
	Витяжний вентилятор ОВ 2Е 250 N=80Вт,
1х230В; n=2400об/хв; Р=110Па
	комплект
	1

	79
	КБ20-11-1
	Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2
	1 грата
	1

	80
	С130-603-1
варіант 2
	Зовнішня решітка тип ЕLС 250
	шт
	1

	81
	КБ20-1-4
	Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 250 мм
	100м2
	0,0039

	
	
	Локальний кошторис №03-01-04
	на технологічне обладнання

	Приміщення для приготування дезрозчину



	
	

	1
	КБ18-10-9
	Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 1 м3
	1 бак
	1

	2
	С130-18
варіант 3
	Ємність G-1000 для води розм.
1500х1029х1029
	шт
	1

	3
	С1555-382
варіант 2
	Штуцер 
	шт
	2

	4
	КБ18-13-1
	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	1 насос
	1

	5
	С1630-1163
варіант 2
	Насос для хімії з магнітною муфтою
FLUІMАС СОMРАSS 0,12кВт, 380В
	шт
	1

	6
	& С100-
241996-
1200-9
варіант 2
	Стелаж металевий каркасний на 5 полиць
розм.220х120х50см для зберігання
концентрату лізолу
	шт
	1

	7
	КМ35-6-5
	Монтаж водонагрівника електричного
проточного ЭПВ-2А
	шт
	1

	8
	& С100-
2406-7001
варіант 2
	Електроводонагрівач настінний об"ємом
150л N=2,2кВт
	шт
	1

	9
	С1630-653
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	1

	10
	С1630-651
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм
	шт
	1

	11
	С1630-541
варіант 2
	Клапан зворотний  муфтовий, діаметр 15 мм
	шт
	1

	12
	КБ16-14-14
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
	100м
	0,015

	13
	КБ16-14-12
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
	100м
	0,02

	14
	С113-1683
варіант 2
	Труби поліпропіленові  РР-R S3,2  SDR 7.4
РN16  діам. 32х4,5 мм
	м
	1,407

	15
	С113-1681
варіант 2
	Труби поліпропіленові  РР-R S3,2  SDR 7.4
РN16  діам. 20х2,8 мм
	м
	1,798

	16
	& С100-
2402-3018
варіант 2
	Вогнегасник порошковий ВП-5
	шт
	1

	17
	КБ20-30-1
	Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування (кронштейн
для вогнегасника)
	100кг
	0,003

	18
	С130-142
варіант 2
	Кронштейн для вогнегасника
	шт
	1

	 
	 
	Фундамент під насос
	 
	 

	19
	КБ6-1-15
	Улаштування фундаментних плит
бетонних плоских (бетон С16/20)
	100м3
	0,0005

	20
	& С111-
1846-ИНБ
варіант 2
	Анкер розпірний М8/6х80
	шт
	4

	21
	& С111-
1870-ИНБ
варіант 2
	Шайба з гумовою прокладкою ЕРDM 6,3х19
	шт
	4

	
	
	Локальний кошторис №04-01-01
	на будівельні роботи

	Електропостачання



	
	

	1
	МС1-1-1
	Підвішування самоутримних ізольованих
проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з
використанням автогідропідіймача при
кількості опор 5 одиниць на 100 м ( 4
прольоти по 25 м)
	100 м
	0,6

	2
	С157-376
варіант 2
	Самонесучий ізольований провід, марка
AsXSn, переріз 2х25 мм2
	1000м
	0,0627

	3
	КБ1-164-2
	Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунтів 2
	100м3
	0,15

	4
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1
	100м3
	0,15

	5
	КБ22-8-3
	Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр 100мм
	1000м
	0,012

	6
	С113-161
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм
	м
	12

	7
	КБ22-11-1
	Укладання трубопроводів з поліетиленових
труб з гідравлічним випробуванням,
зовнішній діаметр 50 мм
	1000м
	0,048

	8
	С113-1357
варіант 2
	Труба гнучка двохстінна діам.25/18,4мм
	м
	48

	9
	КМ8-148-1
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	100 м
	0,55

	10
	КМ8-143-5
	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м
	0,55

	11
	С111-1721-
11Б
варіант 2
	Стрічка сигнальна  із дротом
	м
	55

	12
	С157-304
варіант 2
	Кабель з мідними жилами, ПВХ, марка ВПП
3х2,5 мм2
	1000м
	0,055

	 
	 
	СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ
	 
	 

	13
	С1545-458
варіант 2
	Гак універсальний GHS016
	шт
	2

	14
	С1545-488-1
варіант 2
	Стальна бандажна стрічка для кріплення
гаків 20х0,7 ІF 207
	м
	4

	15
	С1545-489-1
варіант 2
	Пряжка [скріпка] СF 20
	шт
	4

	16
	& С100-
15091-2014
варіант 2
	Провід перерізом 16мм2 А
	1000м
	0,0048

	 
	 
	ЛІНІЙНА АРМАТУРА
	 
	 

	17
	С1545-539
варіант 2
	Затискач плашковий ПС 1-1
	шт
	4

	18
	С1545-413-
20
варіант 2
	Затискач проколюючий абонентський TTD
151
	шт
	1

	19
	С1545-423-3
варіант 2
	Затискач для повторних заземлень TND 151
	шт
	2

	20
	С1545-400
варіант 2
	Натяжний затискач для магістральних ліній
GUK01
	шт
	4

	21
	С1545-454
варіант 2
	Хомут ССD 9-62
	шт
	1

	22
	С1545-413-7
варіант 2
	Затискач підтримуючий магістральний  РSР
122
	шт
	1

	23
	С1545-541
варіант 2
	Затискач плашковий RDАU 95-35
	шт
	1

	24
	С1545-548
варіант 2
	Кронштейн У3
	шт
	1

	25
	С1545-494-2
варіант 2
	Обмежувач перенапруги з індикатором
пробою BОР-R 0.5/5
	шт
	3

	26
	С1545-466
варіант 2
	Гак для пласких поверхонь GHР 12
	шт
	3

	27
	С1545-407-6
варіант 2
	Затискач натяжний   GUKр4
	шт
	3

	28
	С1545-521
варіант 2
	Фасадний кронштейн SС93-6РС
	шт
	30

	 
	 
	ЗАЗЕМЛЕННЯ
	 
	 

	29
	КБ1-164-2
	Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунтів 2
	100м3
	0,018

	30
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1
	100м3
	0,018

	31
	КМ8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2
	100 м
	0,09

	32
	КМ8-472-6
	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2
	100 м
	0,1

	33
	С1110-170
варіант 2
	Сталь штабова 20х4 мм
	т
	0,008

	34
	КМ8-471-1
	Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 50х50х5 мм
	10 шт
	0,4

	35
	КМ8-472-8
	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм
	100 м
	0,1

	
	
	Локальний кошторис №05-01-01
          на з/б ванну для миття коліс
	
	

	1
	КБ1-13-5
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група грунтів 2
	1000м3
	0,02

	2
	КБ1-164-2
 тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна і стінок
вручну з викидом грунту в котлованах і
траншеях, розроблених механізованим
способом
	100м3
	0,014

	3
	КБ1-24-2
 тех.ч. п.1.3.
70 к=0,85
	Розроблення грунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
грунту до 10 м, група грунтів 2 /раніше
розпушеного грунту/
	1000м3
	0,021

	4
	КБ1-24-10
к=4
	Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтів 2
	1000м3
	0,021

	5
	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти:
щебеневої товщ.150мм
	1 м3
	6,4

	6
	КБ6-1-1
	Улаштування бетонної підготовки товщ.
150мм (бетон С8/10)
	100м3
	0,064

	7
	КБ8-3-7
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону
	100м2
	0,424

	8
	С111-72
варіант 2
	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,
БНИ-ІV, БНИ-V
	т
	0,034

	9
	КБ6-1-15
	Улаштування фундаментних плит
бетонних плоских товщ.150мм (бетон
С8/10)
	100м3
	0,064

	
	
	Локальний кошторис №06-01-01
	на будівельні роботи

	Зовнішний водопровід В1; В3



	
	

	1
	КБ1-12-14
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2
	1000м3
	0,08

	2
	КБ1-164-2
тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна і стінок
вручну з викидом грунту в котлованах і
траншеях, розроблених механізованим
способом
	100м3
	0,05

	3
	КБ1-27-4
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 1
	1000м3
	0,053

	4
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1
	100м3
	0,06

	5
	КБ1-134-1
	Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2
	100м3
	0,53

	6
	КБ1-12-13
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1
(розпланування грунту)
	1000м3
	0,026

	7
	КБ23-1-1
	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи
	10м3
	0,5

	8
	КБ22-11-1
	Укладання трубопроводів з поліетиленових
труб з гідравлічним випробуванням,
зовнішній діаметр 50 мм
	1000м
	0,083

	9
	С113-1374
варіант 2
	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 32х2 мм
	м
	83

	10
	КБ16-14-14
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
	100м
	0,25

	11
	С113-1374
варіант 2
	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 32х2 мм
	м
	23,45

	12
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1 (обсипка і засипка піском )
	100м3
	0,16

	13
	С1421-
10634
варіант 2
	Пісок природний, рядовий
	м3
	17,6

	14
	С1630-670
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	1

	15
	С1630-543
варіант 3
	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	1

	16
	С1630-653
варіант 3
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм для
поливу
	шт
	1

	17
	КБ18-13-1
	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	1 насос
	1

	18
	С1630-1162
варіант 2
	Свердловинний насос Wіlо-TWU 4-0207 С1
Q2,0м3/год; Н=26м;  N=0,37кВт; 1х220В
	шт
	1

	19
	С1537-10
варіант 2
	Трос (кріплення насосу)
	10м
	2,5

	20
	С113-1813
варіант 2
	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм
	шт
	2

	21
	КБ22-34-1
	Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,1

	22
	С113-1333
варіант 2
	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ dе/DN 32/25 мм
	шт
	1

	23
	КБ22-33-5
	Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм
(герметичний оголовок розм.200х200х2)
	1 т
	0,00628

	24
	С111-1804
варіант 5
	Сталь листова
	т
	0,00628

	25
	КБ9-75-2
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін. (кріплення
герметичного оголовка)
	1т
	0,00162

	26
	С111-1804
варіант 4
	Сталь листова 200х4
	т
	0,00126

	27
	С1110-173
варіант 4
	Сталь кутова 50х4мм
	т
	0,00036

	28
	& С111-
1870-ИНБ2
варіант 2
	Болт з гайкою і шайбою М5,5х16
	шт
	4

	29
	КБ22-8-3
	Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр 100
мм
	1000м
	0,026

	30
	С113-161
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм
	м
	0,026

	31
	КБ16-6-3
	Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм
	100м
	0,01

	32
	С113-51
варіант 2
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2
мм
	м
	1

	33
	КМ8-143-5
	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м
	0,83

	34
	С111-1721-11Б
варіант 2
	Стрічка сигнальна  із дротом
	м
	83

	35
	КБ22-41-2
	Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону в мокрих грунтах
	10м3
	0,1245

	36
	К585521-
Л049
варіант 2
С1415-7976
	Плити днищ  ПД15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1  
	шт
	1

	37
	К585521-
Л007
варіант 2
	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	1

	38
	К585521-
Л008
варіант 2
 
С1415-8015
	Кільця  КС15.9а залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1  
	шт
	1

	39
	К585521-
Л035
варіант 2
 
С1415-7976
	Плити покриття  ПП1-15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	1

	40
	К585521-
Л052
варіант 2
 С1415-7976
	Кільця опорні  КО-1 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1
	шт
	1

	41
	С113-753
варіант 2
	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	1

	42
	С121-781-1
варіант 2
	Драбини металеві приставні
	т
	0,01384

	43
	КР15-39-1
	Улаштування витяжних стояків з труб
азбестоцементних, діаметр труб 100 мм,
висота стояка 3 м (вис.1,5м)
	стояк
	1

	44
	КР15-39-2
к=1,5
	На кожний 1 м зміни висоти стояка
додавати або виключати до норми 15-39-1
	стояк
	-1

	45
	ПР26-5004
	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]
	100 п.м
	0,01

	46
	С114-97-У
варіант 2
	Ізоляція труб типу "Thеrmаflех FRZ" товщ.
30мм,  діам.25мм
	пм
	1

	47
	КБ22-11-3
	Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з гідравлічним
випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм
(футляр)
	1000м
	0,02

	48
	С113-2311
варіант 2
	Труба Е2-К SN8 діам.111/94
	м
	20

	49
	С1536-1
варіант 2
	Направляюча опора DN32 для прокладки
труби в футлярі
	шт
	16

	
	
	Локальний кошторис №06-02-01
	на будівельні роботи

	Зовнішня каналізація К1



	
	

	1
	КБ1-12-14
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2
	1000м3
	0,033

	2
	КБ1-164-2
тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна і стінок
вручну з викидом грунту в котлованах і
траншеях, розроблених механізованим
способом
	100м3
	0,02

	3
	КБ1-27-4
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 1
	1000м3
	0,027

	4
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1
	100м3
	0,03

	5
	КБ1-134-1
	Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2
	100м3
	0,27

	6
	КБ1-12-13
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1
(розпланування грунту)
	1000м3
	0,0175

	7
	КБ23-1-1
	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи
	10м3
	0,25

	8
	КБ22-11-5
	Укладання трубопроводів з поліетиленових
труб з гідравлічним випробуванням,
зовнішній діаметр 160 мм
	1000м
	0,036

	9
	С113-2312
варіант 2
	Труби Е2-К двошарова гофрована SN8 діам.
160/136
	м
	36

	10
	С113-2330
варіант 2
	Муфта до труб Е2 діам. 160 мм
	шт
	5

	11
	С113-2340
варіант 2
	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 160 мм
	шт
	10

	12
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1 (обсипка і засипка піском )
	100м3
	0,1

	13
	С1421-
10634
варіант 2
	Пісок природний, рядовий
	м3
	11

	14
	КБ23-13-4
	Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих грунтах
	10м3
	0,166

	15
	К585521-
Л048
варіант 2
 С1415-7976
	Плити днищ ПД 10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	2

	16
	К585521-
Л004
варіант 2
	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	2

	17
	К585521-
Л031
варіант 2
	Плити покриття ПП1-10-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	2

	18
	К585521-
Л052
варіант 2
 С1415-7976
	Кільця опорні  КО-1 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1
	шт
	3

	19
	С113-753
варіант 2
	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	2

	20
	С121-781-1
варіант 2
	Драбини металеві приставні
	т
	0,0132

	21
	КБ23-23-1
	Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих грунтах
	1 вріз
	1

	
	
	Локальний кошторис №07-01-01
на благоустрій території
	
	

	1
	КБ1-17-14
	Розроблення грунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група грунтів 2 (зняття шару сміття до
проектних відміток )
	1000м3
	0,13

	2
	С311-1-М
варіант 2
	Перевезення сміття до 1 км (без
навантаження)
	т
	26

	 
	 
	ТИП 1 (ПРОЇЗДИ ТА ПЛОЩАДКИ)
	 
	 

	3
	КБ27-69-2
	Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
за глибини корита: до 500 мм
	1000 м2
	0,413

	4
	КБ27-15-1
	Улаштування основи із щебенево-піщаної
суміші автогрейдером: за товщини шару
15 см (заг. товщ.21см)
	1000м2
	0,413

	5
	КБ27-15-2
к=6
	Улаштування основи із щебенево-піщаної
суміші автогрейдером: за зміни товщини
на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-15-1
	1000м2
	0,413

	6
	С1421-9610
варіант 2
	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір
зерен понад 0 до 40 мм, марка М800
	м3
	109,28

	7
	КБ27-63-3
	Улаштування дорожніх покриттів зі збірних
залізобетонних прямокутних плит площею:
від 3 м2 до 10,5 м2
	100 м3
	0,7038

	8
	С1416-8629
варіант 2
	Плита з/б розм.3,0х1,5х0,17м 1П 30-18-10,
об'єм - 0,765м3, вага 2,2т
	шт
	92

	 
	 
	ТИП 2 (УЗБІЧЧЯ)
	 
	 

	9
	КБ27-21-1
	Укріплення узбіч щебенево-піщаною
сумішшю: за товщини шару 10 см (щебінь
фр.40-70)
	1000м2
	0,17

	10
	С1421-9460
варіант 2
	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М800
	м3
	21,08

	 
	 
	ТИП 3 ( ПЛОЩАДКИ)
	 
	 

	11
	КБ27-69-1
	Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
за глибини корита: до 250 мм
	1000 м2
	0,188

	12
	КБ27-29-1
	Армування шарів асфальтобетонного
покриття: геотекстилем
	1000 м2
	0,188

	13
	С111-1564
варіант 2
	Геотекстиль
	м2
	194,39

	14
	КБ27-13-1
	Улаштування основи зі щебеню:
одношарової основи за товщини 15 см
	1000м2
	0,188

	15
	КБ27-30-1
	Улаштування цементобетонного
покриття за товщини 26 см
бетоноукладальником, за ширини
укладання: 6 м (заг. товщ.10см)
	1000 м2
	0,188

	16
	КБ27-30-5
к=32
	Улаштування цементобетонного
покриття за товщини 26 см
бетоноукладальником: за зміни товщини
на кожні 0,5 см додавати або вилучати
до/з норм 27-30-1 - 27-30-4
	1000 м2
	-0,188

	17
	С1424-
11600
варіант 2
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	19,176

	18
	С124-2
варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
	т
	0,73



	



Відомість ресурсів

	до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва



	№ Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кількість

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	

	102
	С100-15091-2014
	Провід перерізом 16мм2 А
	1000м
	0,0048
	

	103
	С111-9
	Азбест хризолітовий, марка К-6-30
	т
	0,00192
	

	104
	С111-27
	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм
	т
	0,00003471
	

	105
	С111-63
	Ацетилен розчинений технічний, марка А
	т
	0,0000013
	

	106
	С111-72
	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V
	т
	0,034
	

	107
	С111-73
	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10
	т
	0,06107
	

	108
	С111-78
	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180
	т
	0,00805
	

	109
	С111-98
	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм
	т
	0,00035
	

	110
	С111-115
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
	т
	0,000499
	

	111
	С111-136
	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм
	т
	0,000311
	

	112
	С111-150-ИНБ
	Саморізи
	шт
	154
	

	113
	С111-150-ИНБ1
	Саморіз по бетону
	шт
	46
	

	114
	С111-175
	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм
	т
	0,0021265
	

	115
	С111-179
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,0000964
	

	116
	С111-181
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм
	т
	0,0008916
	

	117
	С111-219
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,006596
	

	118
	С111-223
	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна
	т
	0,00025
	

	119
	С111-253
	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1
	т
	0,0029
	

	120
	С111-254
	Вапно хлорне, марка А
	т
	0,00001305
	

	121
	С111-258
	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу
	м2
	28,28
	

	122
	С111-270
	Плитка фасадна
	м2
	11,615
	

	123
	С111-287
	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм
	м2
	24,48
	

	124
	С111-306
	Вироби гумові технічні морозостійкі
	кг
	0,0582
	

	125
	С111-310
	Каніфоль соснова
	т
	0,000033
	

	126
	С111-311
	Каболка
	т
	0,012072
	

	127
	С111-322
	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2
	т
	0,01932
	

	128
	С111-324
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	0,26023
	

	129
	С111-341
	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла
	т
	0,02337
	

	130
	С111-384
	Білило густотерте цинкове МА-011-1
	т
	0,0002412
	

	131
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
	т
	0,00001
	

	132
	С111-390
	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева
	т
	0,00028
	

	133
	С111-587
	Масло індустрійне И-20А
	т
	0,000002
	

	134
	С111-592
	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча
	т
	0,018675
	

	135
	С111-594
	Полімер-бітумна пароізоляція
	т
	0,026
	

	136
	С111-594
	Мастика бітумна покрівельна гаряча
	т
	0,255024
	

	137
	С111-595
	Мастика бітумно-латексна покрівельна
	т
	0,00384
	

	138
	С111-605
	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"
	т
	0,00001954
	

	139
	С111-612
	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50
	т
	0,21216
	

	140
	С111-622
	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]
	10м
	0,00132
	

	141
	С111-782
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,014325
	

	142
	С111-787
	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг
	т
	0,0002
	

	143
	С111-797
	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0005127
	

	144
	С111-807
	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм
	т
	0,0000017
	

	145
	С111-816
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм
	т
	0,00189
	

	146
	С111-818-1
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм
	т
	0,001674
	

	147
	С111-821
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм
	т
	0,001845
	

	148
	С111-822
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм
	т
	0,00042
	

	149
	С111-825-ИНБ2
	Карнизна планка 250х2000мм
	шт
	4
	

	150
	С111-825-ИНБ2
	Фронтонна планка 250х2000мм
	шт
	9
	

	151
	С111-850
	Гума листова вулканізована кольорова
	кг
	0,1
	

	152
	С111-852
	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою
	м2
	37,03
	

	153
	С111-856
	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б
	м2
	1,4168
	

	154
	С111-858
	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою
	м2
	72,77
	

	155
	С111-874
	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття
	м2
	4,3212
	

	156
	С111-950
	Замок дверний врізний
	шт
	1
	

	157
	С111-956
	Завіси дверні діам.30мм
	шт
	7
	

	158
	С111-960
	Засувка дверна
	шт
	2
	

	159
	С111-1151
	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм
	т
	0,00043
	

	160
	С111-1292
	Уайт-спірит
	т
	0,00045
	

	161
	С111-1300
	Паливо моторне марки ДТ
	т
	0,005478
	

	162
	С111-1315
	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300
	т
	0,001
	

	163
	С111-1355
	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний
	т
	0,00032
	

	164
	С111-1374
	Шпагат паперовий
	т
	0,00007
	

	165
	С111-1479
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм
	т
	0,0009
	

	166
	С111-1483
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм
	т
	0,00007
	

	167
	С111-1484
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм
	т
	0,0002016
	

	168
	С111-1504
	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42
	т
	0,0002816
	

	169
	С111-1513
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42
	т
	0,0046052
	

	170
	С111-1521
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42
	т
	0,008353564
	

	171
	С111-1522
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А
	т
	0,0028128
	

	172
	С111-1529
	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42
	т
	0,0183912
	

	173
	С111-1564
	Геотекстиль
	м2
	194,39
	

	174
	С111-1580
	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А
	т
	0,07708
	

	175
	С111-1604
	Папір шліфувальний
	м2
	0,8567
	

	176
	С111-1608
	Дрантя
	кг
	0,77725
	

	177
	С111-1624-2
	Грунтовки глибокого проникнення
	л
	22,5777
	

	178
	С111-1626-1
	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована
	кг
	44,595
	

	179
	С111-1638
	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм
	шт
	0,2448
	

	180
	С111-1639
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,01893
	

	181
	С111-1649
	Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс")
	т
	0,08
	

	182
	С111-1658
	Лак бітумний, марка БТ-123
	т
	0,000033
	

	183
	С111-1663
	Лак, марка 177
	т
	0,001133
	

	184
	С111-1668
	Оліфа натуральна
	кг
	0,1456
	

	185
	С111-1683
	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А
	кг
	0,07
	

	186
	С111-1694
	Мастика бітумно-полімерна
	т
	0,31671
	

	187
	С111-1708
	Клоччя просочене
	кг
	0,11
	

	188
	С111-1721-11Б
	Стрічка сигнальна  із дротом
	м
	138
	

	189
	С111-1746
	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]
	кг
	0,21
	

	190
	С111-1748
	Пасмо смоляне
	кг
	4,98
	

	191
	С111-1757
	Рядно
	м2
	25,888
	

	192
	С111-1762
	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350
	м2
	0,3718
	

	193
	С111-1804
	Сталь листова 60х5
	т
	0,007
	

	194
	С111-1804
	Сталь листова
	т
	0,20597152
	

	195
	С111-1804
	Сталь листова 200х4
	т
	0,00126
	

	196
	С111-1805
	Сталь квадратна 40х40х2
	т
	0,02904
	

	197
	С111-1805
	Сталь квадратна 60х60х3
	т
	0,00877
	

	198
	С111-1805
	Сталь квадратна 20х20х2
	т
	0,005
	

	199
	С111-1805
	Сталь квадратна 40х20х2
	т
	0,01012
	

	200
	С111-1807
	Листовий метал 2мм
	т
	0,06611
	

	201
	С111-1809
	Сталь кругла
	т
	0,004
	

	202
	С111-1843
	Сталеві деталі риштувань
	т
	0,02555
	

	203
	С111-1846-ИНБ
	Анкер розпірний М8/6х80
	шт
	8
	

	204
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,0003006
	

	205
	С111-1849
	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35
	т
	0,00015232
	

	206
	С111-1851
	Анкерні болти
	шт
	20
	

	207
	С111-1867
	Заглушка ринви права
	шт
	1
	

	208
	С111-1867
	Заглушка ринви ліва
	шт
	1
	

	209
	С111-1867
	Муфта ринви
	шт
	2
	

	210
	С111-1867
	Муфта труби
	шт
	1
	

	211
	С111-1870-ИНБ
	Шайба з гумовою прокладкою ЕРDM 6,3х19
	шт
	8
	

	212
	С111-1870-ИНБ2
	Болт з гайкою і шайбою М5,5х16
	шт
	4
	

	213
	С111-1881
	Тальк мелений, 1 сорт
	т
	0,000255
	

	214
	С111-1895
	Шпаклівка клейова
	т
	0,003545
	

	215
	С111-1904
	Тримач ринви
	шт
	13
	

	216
	С111-1905
	Тримач труби
	шт
	6
	

	217
	С111-2001-1
	Кольоровий шов 2-5мм Сеrеsіt СЕ 33 СУПЕР
	кг
	25,781
	

	218
	С112-25
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,00684
	

	219
	С112-28
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт
	м3
	0,11
	

	220
	С112-57
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,002656
	

	221
	С112-61
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт
	м3
	0,0449
	

	222
	С112-73
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,0000533
	

	223
	С112-138
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт
	м3
	0,00192
	

	224
	С113-1
	Водостічна труба ПВХ діам.90
	м
	3,64
	

	225
	С113-2
	Водостічна ринва ПВХ діам.100мм
	м
	7,07
	

	226
	С113-3
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм
	м
	0,312
	

	227
	С113-6
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	0,212
	

	228
	С113-6
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	0,212
	

	229
	С113-16
	Гофро труба діам.20мм
	м
	20
	

	230
	С113-51
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм
	м
	1
	

	231
	С113-106
	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм
	10шт
	0,0153
	

	232
	С113-144
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм
	м
	1,5
	

	233
	С113-161
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм
	м
	12,026
	

	234
	С113-190
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм
	м
	0,465
	

	235
	С113-629
	Лійка прохідна
	шт
	1
	

	236
	С113-671
	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм
	м
	1,53
	

	237
	С113-702
	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм
	шт
	1
	

	238
	С113-753
	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	3
	

	239
	С113-944
	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм
	т
	0,03984
	

	240
	С113-1333
	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ dе/DN 32/25 мм
	шт
	1
	

	241
	С113-1357
	Труба гнучка двохстінна діам.25/18,4мм
	м
	48
	

	242
	С113-1374
	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм
	м
	106,45
	

	243
	С113-1466
	Коліно 45*
	шт
	1
	

	244
	С113-1681
	Труби поліпропіленові  РР-R S3,2  SDR 7.4 РN16  діам. 20х2,8 мм
	м
	26,071
	

	245
	С113-1683
	Труби поліпропіленові  РР-R S3,2  SDR 7.4 РN16  діам. 32х4,5 мм
	м
	24,857
	

	246
	С113-1705
	Відвід ПЕ 90 град. діам. 20 мм
	шт.
	7
	

	247
	С113-1707
	Відвід ПЕ 90 град.  діам. 32 мм
	шт.
	12
	

	248
	С113-1737
	Трійник ПЕ діам. 20х20 мм
	шт.
	1
	

	249
	С113-1739
	Трійник ПЕ  діам. 32 х32 мм
	шт.
	2
	

	250
	С113-1747
	Трійник ПЕ діам. 32х20 мм
	шт.
	1
	

	251
	С113-1777
	Перехід ПЕ діам. 32х20 мм
	шт.
	3
	

	252
	С113-1778
	Перехід ПЕ діам. 32х25 мм
	шт.
	2
	

	253
	С113-1799
	Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою діам. 20х1/2" мм
	шт.
	4
	

	254
	С113-1804
	Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою діам. 32х1" мм
	шт.
	20
	

	255
	С113-1813
	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм
	шт.
	2
	

	256
	С113-1849
	Кутник 90 град. з металевою різьбою діам. 20х1/2" мм
	шт.
	2
	

	257
	С113-1880
	Шурупи самонарізні
	шт.
	7
	

	258
	С113-2226
	Труба ПВХ каналізаційна діам. 50 мм
	м
	1
	

	259
	С113-2227
	Труба ПВХ каналізаційна діам. 110 мм
	м
	9
	

	260
	С113-2236
	Коліно 45 град.  діам. 110 мм
	шт
	4
	

	261
	С113-2243
	Коліно 90 град. діам. 50 мм
	шт
	1
	

	262
	С113-2244
	Коліно 90 град. діам. 110 мм
	шт
	2
	

	263
	С113-2259
	Трійник косий діам. 110х110 мм
	шт
	1
	

	264
	С113-2280
	Перехід діам. 110х50 мм
	шт
	1
	

	265
	С113-2310
	Прочистка діам.110
	шт
	1
	

	266
	С113-2311
	Труба Е2-К SN8 діам.111/94
	м
	20
	

	267
	С113-2312
	Труби Е2-К двошарова гофрована SN8 діам.160/136
	м
	36
	

	268
	С113-2330
	Муфта до труб Е2 діам. 160 мм
	шт
	5
	

	269
	С113-2340
	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 160 мм
	шт
	10
	

	270
	С114-96-У
	Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для труб діам.32х4,5мм
	п.м
	22
	

	271
	С114-96-У
	Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для труб діам.32х4,5мм
	п.м
	3
	

	272
	С114-96-У
	Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для труб діам.20х2,8мм
	п.м
	10
	

	273
	С114-96-У
	Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для труб діам.20х2,8мм
	п.м
	12
	

	274
	С114-97-У
	Ізоляція труб типу "Thеrmаflех FRZ" товщ.30мм,  діам.25мм
	п.м
	1
	

	275
	С121-777
	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні
	т
	0,0033
	

	276
	С121-781-1
	Драбини металеві приставні
	т
	0,02704
	

	277
	С121-782
	Металеві конструкції
	т
	0,00124
	

	278
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0248
	

	279
	С123-30-1
	Вікна металопластикові теплопровідністю 0,9м2 К/Вт
	м2
	3,33
	

	280
	С123-382
	Дошки підвіконні ПВХ ширина 300 мм
	м
	1,887
	

	281
	С123-390
	Алюмінієві відливи
	м
	1,918
	

	282
	С123-514-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
	м2
	3,528
	

	283
	С123-515-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм
	м2
	0,3834
	

	284
	С123-517-У
	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм
	м2
	2,482
	

	285
	С123-521
	Дерев'яні деталі риштувань
	м3
	0,00657
	

	286
	С124-2
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм
	т
	0,73
	

	287
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
	т
	0,05711
	

	288
	С124-21
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,24556
	

	289
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
	т
	0,1488
	

	290
	С124-28
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм
	т
	0,055
	

	291
	С124-29
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм
	т
	0,0192
	

	292
	С124-59
	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо
	т
	0,0066
	

	293
	С130-16
	Мембранний бак" rеlіх DЕ 60" V=60л
	шт
	1
	

	294
	С130-18
	Ємність G-1000 для води розм.1500х1029х1029
	шт
	1
	

	295
	С130-39
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм
	т
	0,00122
	

	296
	С130-40
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм
	т
	0,0039284
	

	297
	С130-142
	Кронштейн для вогнегасника
	шт
	1
	

	298
	С130-277
	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм
	шт
	1
	

	299
	С130-554
	Постамент під умивальник Сеrsаnіt DЕKО
	шт
	1
	

	300
	С130-593
	Регулятори тиску Ду25
	шт
	1
	

	301
	С130-594
	Регулятори швидкості обертів вентилятора РС-1-300
	шт
	1
	

	302
	С130-603-1
	Зовнішня решітка тип ЕLС 250
	шт
	1
	

	303
	С130-606
	Шланг-голка 60см М10х1/2" пара L17+L37 (до умивальника)
	шт
	1
	

	304
	С130-626
	Змішувач для умивальника
	комплект
	1
	

	305
	С130-637
	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм
	комплект
	1
	

	306
	С130-656
	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, з вбудованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550х420х190 мм
	комплект
	1
	

	307
	С130-965
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм
	шт
	5
	

	308
	С130-966
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм
	шт
	3
	

	309
	С130-1110
	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм
	м2
	0,39
	

	310
	С142-10-2
	Вода
	м3
	28,08697
	

	311
	С147-29
	В'язальний дріт
	100кг
	0,00504
	

	312
	С157-304
	Кабель з мідними жилами, ПВХ, марка ВПП 3х2,5 мм2
	1000м
	0,055
	

	313
	С157-376
	Самонесучий ізольований провід, марка АsХSn, переріз 2х25 мм2
	1000м
	0,0627
	

	314
	2402-3018
	Вогнегасник порошковий ВП-5
	шт
	1
	

	315
	2405-1338
	Коробка монтажна установча
	1000шт
	0,002
	

	316
	2405-1338
	Коробка  монтажна установча
	1000шт
	0,03
	

	317
	2406-7001
	Електроводонагрівач настінний об"ємом 150л N=2,2кВт
	шт
	1
	

	318
	1504-1006
	Вимикач автоматичний  ВА47-29 1р С25А
	шт
	1
	

	319
	1504-1012
	Вимикач автоматичний  ВА47-29 1р D4А
	шт
	2
	

	320
	1504-1012
	Вимикач автоматичний  ВА47-29 1р D6А
	шт
	1
	

	321
	1504-1012
	Вимикач автоматичний  ВА47-29 1р С10А
	шт
	2
	

	322
	1504-1013
	Диференційний автоматичний вимикач АД12 2р 16А/30mА
	шт
	1
	

	323
	1507-3005
	Світильник світлодіодний, накладний  потужністю 12Вт, світловий потік 1440Лм, колірна температура 4000К ДББ64В-12-033 ІР54
	шт
	1
	

	324
	1507-3011
	Світильник світлодіодний накладний ,  потужністю 8Вт, світловий потік 860Лм, колірна температура 4000К ДПП 05В-8-121 ІР65
	шт
	3
	

	325
	1517-1100
	Щиток розподільчий металевий ЩРН-24 РRО ІР54
	шт
	1
	

	326
	1517-2346
	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25
	шт
	1
	

	327
	С1110-111
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм
	т
	0,000472
	

	328
	С1110-170
	Сталь штабова 20х4 мм
	т
	0,008
	

	329
	С1110-171
	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,019425
	

	330
	С1110-172
	Сталь кутова 32х32 мм
	т
	0,005
	

	331
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,0464
	

	332
	С1110-173
	Сталь кутова 50х5 мм
	т
	0,02654
	

	333
	С1110-173
	Сталь кутова 50х4мм
	т
	0,00036
	

	334
	С1110-174
	Сталь кутова 63х5 мм
	т
	0,0351
	

	335
	С1110-177
	Втулки ущільнювальні
	шт
	2,6
	

	336
	С1113-21
	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,001404
	

	337
	С1113-77
	Ксилол нафтовий, марка А
	т
	0,000234
	

	338
	С1113-101
	Борошно андезитове кислототривке, марка А
	т
	0,03
	

	339
	С1113-246
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,005958
	

	340
	С1113-286
	Вогнезахисний матеріал
	кг
	3,897
	

	341
	С1113-292
	Паста антисептична
	т
	0,0002156
	

	342
	С1416-8629
	Плита з/б розм.3,0х1,5х0,17м 1П 30-18-10, об'єм - 0,765м3, вага 2,2т
	шт
	92
	

	343
	С1421-9452
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше
	м3
	2,82
	

	344
	С1421-9459
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800
	м3
	35,532
	

	345
	С1421-9460
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800
	м3
	21,08
	

	346
	С1421-9465
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600
	м3
	10,235
	

	347
	С1421-9472
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400
	м3
	0,0052
	

	348
	С1421-9474
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300
	м3
	0,648
	

	349
	С1421-9476
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300
	м3
	0,324
	

	350
	С1421-9478
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300
	м3
	3,6
	

	351
	С1421-9479-1
	Клинець, марка 300
	м3
	0,3312
	

	352
	С1421-9479-2
	Кам'яний дріб'язок, марка 300
	м3
	0,6624
	

	353
	С1421-9610
	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800
	м3
	109,28
	

	354
	С1421-9835
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1
	т
	0,03486
	

	355
	С1421-9837
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
	т
	0,11205
	

	356
	С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	39,29795
	

	357
	С1422-10936
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	10,914
	

	358
	С1424-11596
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	0,2075
	

	359
	С1424-11598
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	0,33864
	

	360
	С1424-11599
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	0,190745
	

	361
	С1424-11600
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	35,5196
	

	362
	С1424-11601
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	0,102
	

	363
	С1424-11611
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	8,4864
	

	364
	С1424-11615
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	0,295596
	

	365
	С1425-11681
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50
	м3
	0,16382
	

	366
	С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,2228
	

	367
	С1425-11684
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
	м3
	2,20932
	

	368
	С1425-11687
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М25
	м3
	6,648
	

	369
	С1425-11696-2
	Розчин азбоцементний
	м3
	0,007387
	

	370
	С1425-11700
	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3
	м3
	0,506736
	

	371
	С1425-11702
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6
	м3
	3,0158
	

	372
	С1425-11704
	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5
	м3
	0,1935
	

	373
	С1512-1
	Коробка монтажна розпридільча для захованого встановлення
	шт
	2
	

	374
	С1517-164
	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм
	т
	0,00044
	

	375
	С1530-155
	Перехід, діаметр 20х16 мм
	10шт
	0,116
	

	376
	С1530-157
	Перехід, діаметр 32х25 мм
	10шт
	0,206
	

	377
	С1536-1
	Направляюча опора DN32 для прокладки труби в футлярі
	шт
	16
	

	378
	С1537-10
	Трос (кріплення насосу)
	10м
	2,5
	

	379
	С1541-43
	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм
	т
	0,0000011
	

	380
	С1541-67-1
	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм
	1000шт
	0,002
	

	381
	С1544-89
	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,116
	

	382
	С1545-4
	Бирка маркувальна
	100шт
	0,16524
	

	383
	С1545-23
	Втулка В54, В59
	100шт
	0,022
	

	384
	С1545-24
	Втулка В69
	100шт
	0,015
	

	385
	С1545-37
	Утримувач К188
	100шт
	0,268
	

	386
	С1545-42
	Дюбелі У658, У661
	100шт
	0,1001
	

	387
	С1545-44-ИНБ
	Дюбель-шуруп 100х10
	шт
	9
	

	388
	С1545-44
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,5834
	

	389
	С1545-70
	Кнопка К227
	100шт
	0,04576
	

	390
	С1545-101
	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	0,00528
	

	391
	С1545-112
	Металеві прокладки
	т
	0,021
	

	392
	С1545-158
	Прикінцевлювач маркувальний А671
	100шт
	0,0204
	

	393
	С1545-159
	Очіс льняний
	т
	0,0001306
	

	394
	С1545-160
	Паронітові прокладки
	100шт
	0,01
	

	395
	С1545-161
	Патрони Д або К довгі
	100шт
	0,491
	

	396
	С1545-163
	Патрони до пістолета Д-2
	100шт
	0,0924
	

	397
	С1545-168
	Патрубок У-479
	100шт
	0,015
	

	398
	С1545-169
	Перемичка заземлювальна
	шт
	8,75
	

	399
	С1545-182
	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС 1-С 1Р
	шт
	1
	

	400
	С1545-209
	Рамка для написів РПМ55Х15
	100шт
	0,01
	

	401
	С1545-240
	Скоба будівельна К853
	100шт
	0,03
	

	402
	С1545-241
	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730
	100шт
	0,375
	

	403
	С1545-267
	Труби полівінілхлоридні
	т
	0,0002863
	

	404
	С1545-279
	Хомут Х25У1
	100шт
	0,01
	

	405
	С1545-291
	Шпилька
	комплект
	8,16
	

	406
	С1545-400
	Натяжний затискач для магістральних ліній GUK01
	шт
	4
	

	407
	С1545-407-6
	Затискач натяжний   GUKр4
	шт
	3
	

	408
	С1545-413-7
	Затискач підтримуючий магістральний  РSР 122
	шт
	1
	

	409
	С1545-413-20
	Затискач проколюючий абонентський TTD 151
	шт
	1
	

	410
	С1545-423-3
	Затискач для повторних заземлень TND 151
	шт
	2
	

	411
	С1545-454
	Хомут ССD 9-62
	шт
	1
	

	412
	С1545-458
	Гак універсальний GHS016
	шт
	2
	

	413
	С1545-466
	Гак для пласких поверхонь GHР 12
	шт
	3
	

	414
	С1545-488-1
	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207
	м
	4
	

	415
	С1545-489-1
	Пряжка [скріпка] СF 20
	шт
	4
	

	416
	С1545-494-2
	Обмежувач перенапруги з індикатором пробою BОР-R 0.5/5
	шт
	3
	

	417
	С1545-521
	Фасадний кронштейн SС93-6РС
	шт
	30
	

	418
	С1545-539
	Затискач плашковий ПС 1-1
	шт
	4
	

	419
	С1545-541
	Затискач плашковий RDАU 95-35
	шт
	1
	

	420
	С1545-548
	Кронштейн У3
	шт
	1
	

	421
	С1546-7
	Вазелін технічний
	т
	0,00007
	

	422
	С1546-29
	Фарба емалева МО-1
	т
	0,0004
	

	423
	С1546-35
	Лак електроізолювальний N318
	т
	0,00007
	

	424
	С1546-63
	Припой ПОС-18
	т
	0,000275
	

	425
	С1546-66
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,03907
	

	426
	С1546-83
	Тавот
	кг
	4,532
	

	427
	С1550-42
	Монтажна піна універсальна
	л
	0,973
	

	428
	С1550-43
	Гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR 65 (розхід 5,5кг/м2)
	кг
	132
	

	429
	С1550-55
	Гермобутил
	кг
	0,543
	

	430
	С1550-65-В1
	Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11
	кг
	412,75
	

	431
	С1555-55
	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2
	м2
	64,575
	

	432
	С1555-382
	Штуцер
	шт
	2
	

	433
	С1630-63
	Шланг для води 40см 3/4" (до бойлера)
	шт
	2
	

	434
	С1630-114
	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]
	кг
	2
	

	435
	С1630-118
	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм
	шт
	4,06
	

	436
	С1630-120
	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм
	шт
	3,09
	

	437
	С1630-126
	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм
	шт
	2,03
	

	438
	С1630-128
	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм
	шт
	1,545
	

	439
	С1630-134
	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм
	шт
	16,24
	

	440
	С1630-136
	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм
	шт
	14,42
	

	441
	С1630-142
	Ковпачковий кульовий кран МК, діаметр 25 мм
	шт
	1
	

	442
	С1630-541
	Клапан зворотний  муфтовий, діаметр 15 мм
	шт
	1
	

	443
	С1630-543
	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	1
	

	444
	С1630-543
	Клапан зворотнійі муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	1
	

	445
	С1630-545
	Поплавковий клапан 1" для регулювання води в баку
	шт
	1
	

	446
	С1630-651
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм
	шт
	4
	

	447
	С1630-653
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	7
	

	448
	С1630-653
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм для поливу
	шт
	1
	

	449
	С1630-670
	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм
	шт
	1
	

	450
	С1630-1159
	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100
	комплект
	1
	

	451
	С1630-1162
	Свердловинний насос Wіlо-TWU 4-0207 С1 Q2,0м3/год; Н=26м;  N=0,37кВт; 1х220В
	шт
	1
	

	452
	С1630-1163
	Насос для хімії з магнітною муфтою FLUІMАС СОMРАSS 0,12кВт, 380В
	шт
	2
	

	453
	С1630-1222
	Витяжний вентилятор ОВ 2Е 250 N=80Вт, 1х230В; n=2400об/хв; Р=110Па
	комплект
	1
	

	454
	С1630-1455
	Лічильник холодної води Sеnsus Rеsіdіа Sеt Q3 2,5/50 Ду15
	шт
	1
	

	455
	С1630-1624
	Фільтр механічної очистки ВВ10
	шт
	1
	

	456
	С1632-102
	Силіконовий герметик
	л
	0,326
	

	457
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-ч
	3,21
	

	458
	15093-34103
	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,003
	

	459
	15093-35103
	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,043
	

	460
	15093-35113
	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,01
	

	461
	С10000-20
	Хрестики для укладки плитки
	шт
	270
	

	462
	241649-1048
	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-Ч д-15мм
	1000м
	0,015
	

	463
	241996-12009
	Стелаж металевий каркасний на 5 полиць розм.220х120х50см для зберігання концентрату лізолу
	шт
	1
	

	464
	290902-56
	Вимикач однополюсний для захованого встановлення, одноклавішний герметичного виконання
	шт
	2
	

	465
	290902-224
	Розетка штепсельна  з заземлюючим контактом нормального виконання для захованого встановлення Ін=16А
	шт
	1
	

	466
	К582821-565
	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П
	шт
	1
	

	467
	К582821-567
	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П
	шт
	1
	

	468
	К582821-609
	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П
	шт
	1
	

	469
	К582821-627
	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П
	шт
	1
	

	470
	К584211-Л008
	Панелі перекриття залізобетонні  марки ПК43.12
	шт
	5
	

	471
	К585521-Л004
	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	2
	

	472
	К585521-Л007
	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1
	

	473
	К585521-Л008
	Кільця  КС15.9а залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1
	

	474
	К585521-Л031
	Плити покриття ПП1-10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	2
	

	475
	К585521-Л035
	Плити покриття  ПП1-15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1
	

	476
	К585521-Л048
	Плити днищ ПД 10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	2
	

	477
	К585521-Л049
	Плити днищ  ПД15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1
	

	478
	К585521-Л052
	Кільця опорні  КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	4
	

	 
	 
	Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат
	 
	 
	

	479
	С1999-9002
	Стиснене повітря
	м3
	442,904
	

	480
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	66,43895
	

	481
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,852333
	

	482
	С1999-9009
	Дрова
	м3
	0,265073
	

	483
	С1999-9006
	Гідравлічна рідина
	кг
	0,3698
	

	484
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	0,917
	

	 
	




