10.07.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі «Поточний ремонт центральних вулиць міста Калуша Івано-Франківської області»:

- ID закупівлі: UA-2026-07-10-010213-a 

· очікуваною вартістю: 7 822 789,17 грн. без ПДВ.

· процедура: відкриті торги (з особливостями).

- крайній термін подання тендерних пропозицій: 18 липня 2026р.
  
- посилання на закупівлю:  https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-07-10-010213-a






Керуючому справами
виконавчого комітету
Калуської міської ради, 
голові редакційної колегії
Олегу САВЦІ

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі послуги «Поточний ремонт центральних вулиць міста Калуша Івано-Франківської області».
«10.07.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги «Поточний ремонт центральних вулиць міста Калуша Івано-Франківської області» очікуваною вартістю 7 822 789,17 грн. без ПДВ за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).
З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.                № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Згідно із внесеними змінами в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік» на об’єкт: «Поточний ремонт центральних вулиць міста Калуша Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 9400000,00 грн. з урахуванням ПДВ (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами).

2. Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі: 
Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт центральних вулиць міста Калуша Івано-Франківської області» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

3. Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю послуги :
«Поточний ремонт центральних вулиць міста Калуша Івано-Франківської області»,
за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


	№ з/п
	Обґрунтуван-   ня (шифр норми)
	Найменування  робіт і  витрат  
	 Одиниця  виміру
	Кількість

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Розділ 1
	Дорожній одяг

	1
	КР18-1-5   тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2   
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	100м3
	0,096

	2
	КР20-40-1
	Навантаження сміття вручну
	1 т
	1,36

	3
	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди
	100 т
	0,14

	4
	С311-4-М
	Перевезення сміття до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	15,36

	5
	КР18-3-1   тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2   
	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	1000м2
	2,5

	Підрозділ 1
	Об'єм: V = 80% - за вирахуванням ям (V=2500х0,05х1,6х0,80=160 тонн)

	6
	С311-4-М
	Перевезення сміття до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	160

	Підрозділ 2
	Об'єм: М=(2025+2500+160+160)_0,0004=1,938 т

	7
	КР18-58-1ЗМ   тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2   
	Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (розхід 0,4 л/м кв.)
	1т
	1,938

	8
	С111-1901
	Емульсія бітумна, дорожна - ЕКШ-50
	т
	1,99614

	Підрозділ 3
	Об'єм: М=(2025+2500)_0,144+(160+160)_0,12=651,6+38,4=690,0 т

	9
	КР18-21-1ЗМ   тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2    
	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	100т
	6,9

	10
	С1421-9838
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2
	т
	696,9

	Підрозділ 4
	Вирівнюючий шар під площу 2025,0 м кв.

	11
	КР18-21-2ЗМ   тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2    
	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	100т
	0,44

	12
	С1421-9838
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2


	т
	44,44

	Розділ 2
	Бортовий камінь

	13
	КР18-2-1   тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2    
	Розбирання бортових каменів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	100м
	6

	14
	КР20-40-1
	Навантаження сміття вручну
	1 т
	3,2

	15
	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди
	100 т
	0,4

	16
	С311-4-М
	Перевезення сміття до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	43,2

	17
	КР18-29-1ЗМ   тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2    
	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	100м
	6

	18
	С1416-8684А
	Дорожній бордюр БР100.30.15
	шт
	600


         Основні характеристики асфальту:
Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.
          Примітка: 
 Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;
 Виконавець повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Вимоги до надання послуг:
1. Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.
2. Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи. 
3. Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.
4. Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.
5. Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.
6. Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.
Детальна інформація щодо умов  закупівлі «Поточний ремонт центральних вулиць міста Калуша Івано-Франківської області», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.
Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 18 липня 2026р.  
	
Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                                       Тарас ФІЦАК

 

Погоджено:
Заступник міського голови   
________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ











