[bookmark: _Hlk233872392][bookmark: _Hlk221088589][bookmark: _Hlk208233459][bookmark: _Hlk218067033]02.09.2026р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт по об’єкту  «Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-02-009315-a) – очікуваною вартістю -  26 328 254,00 грн. без ПДВ.

[bookmark: _Hlk239254321] З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-02-009315-a) повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Відповідно до рішення Калуської міської ради від 27.08.2026р. № 5512 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік».

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту ««Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації  на будівництво № 09-041-26 від    16.06. 2026 р.

[bookmark: _Hlk218067050][bookmark: _Hlk207201414][bookmark: _Hlk208491429][bookmark: _Hlk218067062][bookmark: _Hlk238642936][bookmark: _Hlk238642947][bookmark: _Hlk238642957]Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 26 635 676,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 295 956,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 72 950,00грн.  + (ПДВ 20%) – 5 327 135,00 грн. = 31 593 905,00грн. з ПДВ.
[bookmark: _Hlk238643029]26 635 676,00 грн. - 295 956,00грн., - 72 950,00грн + 5 327 135,00 грн. = 31 593 905,00грн. з ПДВ.
Річний план закупівлі на 2026р становить - 31 593 905,00грн. з ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення закупівлі –              26 328 254,00 грн. без ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.
Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-02-009315-a)   передбачено Додатком 3 до тендерної документації. 



ДОДАТОК №3
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

по об’єкту "Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (коригування)"

	Клас наслідків (відповідальності) – СС2
	№ п/п
	Обґрун-тування (шифр норми
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Локальний кошторис №02-01-01
Очисні споруди
	
	

	
	
	Роздiл 1. Земляні роботи
	
	

	1
	КБ1-13-2
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
	1000м3
	0,39

	2
	КБ1-27-1
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	1000м3
	0,345

	3
	КБ1-27-7
	Додавати на кожні наступні 5 м
переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки
траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1
	1000м3
	0,345

	4
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1
	100м3
	0,45

	5
	КБ1-134-1
	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	100м3
	3,45

	 
	 
	Роздiл 2. Плита днища ПД-1
	 
	 

	6
	КБ11-1-2
	Ущільнення ґрунту щебенем
	100м2
	1,6875

	7
	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	1 м3
	44

	8
	КБ8-2-1
	Улаштування основи під фундаменти піщаної
	1 м3
	16

	9
	КБ6-1-16
	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских
	100м3
	0,4

	10
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм
	т
	2,87196

	11
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм
	т
	0,07328

	 
	 
	Роздiл 3. Плита днища ПД-2
	 
	 

	12
	КБ11-1-2
	Ущільнення ґрунту щебенем
	100м2
	0,0765

	13
	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	1 м3
	2,2

	14
	КБ8-2-1
	Улаштування основи під фундаменти піщаної
	1 м3
	0,4

	15
	КБ6-1-16
	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских
	100м3
	0,019

	16
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм
	т
	0,13596

	17
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм
	т
	0,00336

	 
	 
	Роздiл 4. Монолітна плита ПМ-1
	 
	 

	18
	КБ11-1-2
	Ущільнення ґрунту щебенем
	100м2
	0,1275

	19
	КБ8-2-1
	Улаштування основи під фундаменти піщаної
	1 м3
	0,7

	20
	КБ6-1-16
	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских
	100м3
	0,028

	21
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм
	т
	0,11287

	 
	 
	Роздiл 5. Монолітна плита ПМ-2
	 
	 

	22
	КБ11-1-2
	Ущільнення ґрунту щебенем
	100м2
	0,24

	23
	КБ8-2-1
	Улаштування основи під фундаменти піщаної
	1 м3
	1,2

	24
	КБ6-1-16
	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских
	100м3
	0,053

	25
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм
	т
	0,21501

	 
	 
	Роздiл 6. Монтажні роботи
	 
	 

	26
	КМ18-1-19
	Монтаж на відкритій площадці апарата або
посудини горизонтальної або вертикальної
без привода, що надходять у зібраному
вигляді, маса 0,3 т (станція біологічного
очищення- 4 шт, перепадний колодязь- 2 шт,
 муловий стабілізатор - 1 шт, Установка
гідролізу - 1 шт, контактний резервуар - 1 шт,
 полімерна станція - 1 шт, збірний колодязь -2 шт, технологічне приміщення та приміщення повітродувної - 2 шт, КНС - 1шт)
	шт
	15

	
	
	Локальний кошторис №02-01-02
на Внутрішній водопровід В1
	
	

	 
	 
	Роздiл 1. Водопровід В1
	 
	 

	1
	КБ17-7-1
	Установлення баків для води об`ємом 1 м3
	10 баків
	0,1

	2
	& С130-18-1
	Ємність V=1,0 м3 для питної води
	шт
	1

	3
	КР15-19-3
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32мм
	100м
	0,1

	4
	С113-1374
	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм
	м
	10

	5
	КБ18-13-2
	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т
	1 насос
	1

	6
	& С130-508-1
	Насосна станція Delta PKSM 60; 0,37кВт;
Н=35м; 35л/хв; бак 2л
	шт
	1

	7
	КР15-22-1
	Установлення муфтових кранів
водорозбірних (електричний проточний водонагрівач)
	100 шт
	0,01

	8
	& С1630-
1950-1
	Електричний проточний водонагрівач
Aquatica 3 кВт
	шт
	1

	
	
	Локальний кошторис №02-01-03
Придбання устаткування
	
	

	1
	& 2403-11164-
31-1
	Станція біологічного очищення з кришкою MakBoxBio-50;   ( маса=0,205)
	шт
	4

	2
	& 2302-9007-1
	Повітродувка для станції біологічного очищення;   ( маса=0,095)
	шт
	5

	3
	& 2402-4051-
1
	Повітропровід PPR Ду75;   ( маса=0,0111)
	компл
	1

	4
	& 241649-
1022-1
	Трубопровід активного мулу;   ( маса=0,014)
	м
	20

	5
	& 2301-1054-
21
	Насос муловий;   ( маса=0,14)
	шт
	4

	6
	& 2415-1411-1
	Решітка канальна механічна;   ( маса=0,0827)
	шт
	1

	7
	& 2415-1411-2
	Перепадний колодязь;   ( маса=0,0827)
	шт
	2

	8
	& 1504-15240-
1
	Муловий стабілізатор;   ( маса=0,197)
	шт
	1

	9
	& 2302-9007-
11
	Повітродувка на стабілізатор;   ( маса=0,035)
	шт
	1

	10
	& 2402-4051-
11
	Повітропровід PPR Ду50;   ( маса=0,008)
	компл
	1

	11
	& 2301-1054-
22
	Насос муловий N=0,75 кВт;   ( маса=0,022)
	шт
	2

	12
	& 241649-
1022-2
	Каналізаційний трубопровід Ду160;   ( маса=0,012)
	м
	30

	13
	& 241649-
1022-3
	Каналізаційний трубопровід Ду200;   ( маса=0,016)
	м
	25

	14
	& 2410-2007-1
	Установка гідролізу гіпохлориду натрію з автоматичним дозатором;   ( маса=0,096)
	шт
	1

	15
	& 2410-2007-2
	Комплект трубопроводів та запірної арматури гіпохлориду натрію;   ( маса=0,024)
	компл
	1

	16
	& 1808-35001-
1
	Контактний резервуар;   ( маса=0,045)
	шт
	1

	17
	& 1808-35001-
2
	Шнековий дегідратор;   ( маса=0,142)
	шт
	1

	18
	& 1808-35001-
3
	Полімерна станція;   ( маса=0,22)
	шт
	1

	19
	& 1808-35001-
4
	Збірний колодязь;   ( маса=0,075)
	шт
	2

	20
	& 1517-11108-
53
	Щит керування очисною станцією;   (маса=0,0012)
	шт
	1

	21
	& 2301-1054-
23
	Насос дозування полімеру;   ( маса=0,012)
	шт
	2

	22
	& 1601-1022-1
	Фільтр доочищення MaxBoxFloc-100 з повітропроводами та напірними
трубопроводами в комплекті;   ( маса=0,057)
	комплект
	2

	23
	& 2302-9007-2
	Приміщення повітродувної;   ( маса=0,125)
	шт
	1

	24
	& 2302-9007-3
	Технологічне приміщення;   ( маса=0,25)
	шт
	1

	25
	& 1914-1022-
44
	КНС полімерна стільникова в складі: корпус КНС; горловина; драбина; система вентилювання; ланцюги для насосу- 2шт ; направляючі для насосу-
2шт ; зворотній клапан VK 2"- 2шт ; кран 2"-2шт ; муфта автоматична DN50-2шт; насоси з ріжучим механізмом GrundFOS SEG-2 шт;   ( маса=0,133)
	компл
	1

	
	
	    Транспортні та заготівельно-складські витрати
	
	

	
	
	Локальний кошторис №02-01-04
на Пусконалагоджувальні роботи
	
	

	1
	КП9-14-3
	Установка (станція біологічного очищення) для очищення стічних вод, продуктивність до 200 м3/доб.
	установ.
	1

	2
	КП9-9-18
	Насосна станція перекачування стічних вод
і дренажних вод, продуктивність до 200 м3/доб.
	споруда
	1

	
	
	Локальний кошторис №04-01-01
Зовнішнє електропостачання
	
	

	 
	 
	Роздiл 1. Електрообладнання
	 
	 

	1
	& КМ8-524-
111
	Ящик керування освітленням Ін=25 А ІР 21
	шт
	1

	2
	КМ8-524-1
	Ящик обліку з перекидним рубильником та
трифазним багатотарифним лічильником
електроенергії прямого підключення
	шт
	1

	3
	КМ8-526-2
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 100А
	шт
	1

	 
	 
	Роздiл 2. Світлотехнічне обладнання
	 
	 

	4
	КБ21-17-4
	Монтаж світильників для ламп
розжарювання на кронштейнах
	100шт
	0,02

	5
	& 1507-
8047-19-1
	Світильник діодний зовнішнього освітлення
220 В, 60Вт, з, ІР65 ДСУ05У-60-1-315
	шт
	2

	6
	& 290518-
1218-2-1
	Кронштейн для світильників вуличного
освітлення д=40мм L=500 мм КС-5
	шт
	2

	 
	 
	Роздiл 3. Прокладення кабелів
	 
	 

	7
	КБ1-13-5
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	1000м3
	0,0312

	8
	КБ1-27-1
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	1000м3
	0,0312

	9
	КМ8-142-1
	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї
	100 м
	0,65

	10
	С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	3,9

	11
	КМ8-141-1
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1м до 1 кг
	100 м
	0,65

	12
	КМ8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м
	0,65

	13
	& С111-
1721-11А-1
	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"
	м
	65

	14
	& 15096-
12312-2
	Кабель броньований з мідними жилами в
ПВХ ізоляції перерізом 4.2,5мм2 ВБбШВ-0,66
	1000м
	0,065

	15
	КМ8-146-1
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
	100 м
	0,3

	16
	& 15093-
33123-2
	Кабель силовий гнучкий з мідними
багатопровідними жилами в гумовій ізоляції
4х16 мм2 КГН-066
	1000м
	0,01

	17
	& 15093-
35023-1-П
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією пер.4х2.5 мм2 ВВГнг-0,66кВ
	1000м
	0,005

	18
	С157-375
	Самонесучий ізольований провід, марка
AsXSn, переріз 2х16 мм2
	1000м
	0,015

	19
	& С118-43-1
	Фасадний кронштейн sc 93-6pc
	шт
	8

	 
	 
	Роздiл 4. Заземлення
	 
	 

	20
	С113-3
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8мм
	м
	4

	21
	КМ8-471-4
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм
	10 шт
	0,9

	22
	КМ8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2
	100 м
	0,12

	23
	15095-1074
	Провід напругою до 380в перерізом 6мм 2ПВ3
	1000м
	0,005

	 
	 
	Роздiл 5. ПЛ 0,4 кВ
	 
	 

	24
	КБ33-103-1
	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]
	1 опоpа
	12

	25
	С1416-8537
	Стояки вібровані для опор повітряних ліній
електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина
10,5 м, СВ 105
	шт
	12

	26
	КБ33-108-2
	Підвішування проводів [1 провод при 20
опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну
	1 км
	0,034

	27
	С157-17
	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А,
переріз 16 мм2
	т
	0,001462

	28
	ХС1-1-4
	Підвішування самоутримних ізольованих
проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП
по опорах при кількості опор 5 одиниць на
100 м [4 прольоти по 25 м]
	100 м
	8,5

	29
	С157-409
	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-
5нг, переріз 4х70 мм2
	1000м
	0,85

	30
	& С1545-
457-2
	Гак універсальний CSC16uz
	шт
	21

	31
	& С1545-
413-14-27
	Затискач проколюючий TTD 131 NEO
	шт
	24

	32
	& С1545-
413-103
	Затискач плашковий PGA101
	шт
	39

	33
	& С1545-
413-203
	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120
	шт
	12

	34
	& С1545-
413-204
	Затискач для повтоорних заземлень PEN
провідника TND 151
	шт
	15

	35
	& С1545-
413-202
	Затискач натяжний GUKо1
	шт
	25

	36
	& С1545-97-
2Л-2
	Стрiчка бандажна 20х0,7 мм Тмін=9,3кН
IF207
	м
	34

	37
	С1545-489-1
	Пряжка [скріпка] СF 20
	шт
	28

	38
	& С1545-
492-1-Н
	Обмежувачі перенапруги PROTECT-50
	шт
	6

	39
	& С113-
2128-12
	Труба поліамідна, що не поширює горіння
діам. 80 мм
	м
	0,5

	40
	& С1113-
286-1
	Суміш вогнестійка
	кг
	0,5

	41
	КБ33-118-2
	Монтаж заземлювача із 1 електрода для
ВЛ 0,38-10 кВ
	шт
	5

	42
	& 290518-
2055-3-2
	Траверса ТН-2
	шт
	1

	43
	& 290518-
2055-3-1
	Траверса ТН-1
	шт
	15

	44
	& С1545-5501
	Хомут CCD 9-62
	шт
	24

	45
	С1545-550
	Хомут Х 1
	шт
	4

	46
	& С1545-
321-1-Л
	Кінцевий ковпачок GPE 4
	шт
	24

	47
	& С111-92-
5-511
	Болт М16х280
	шт
	16

	48
	& С111-92-
5-911
	Гайка М16
	шт
	16

	49
	& С111-
1870-21
	Шайба 16
	шт
	8

	50
	& С111-
1873-2
	Шпилька М16х450
	шт
	4

	
	
	Локальний кошторис №04-01-02
Придбання устаткування
Зовнішнє електропостачання
	
	

	1
	& 1504-19085-
11-О
	Ящик керування освітленням Ін=25А, ІР21 Easypact EZC 100N;   ( маса=0,0013)
	шт
	1

	2
	& 1504-19085-
2
	Ящик обліку з перекидним рубильником та трифазним багатотарифним лічильником електроенергії прямого підключення типу NIK 2303 к.т.1,0 та автоматичним вимикачем IC120N 3р Іном=80А на вводі та IC60N 3р
Іном=63А+ Іном=25А+ Іном=10А на розподілі ЯУРП-А-100М-54;   ( маса=0,013)
	шт
	1

	3
	& 1504-1001-
25-12
	Вимикач автоматичний триполюсний 100А для встановлення в існуючій РП
Easypact EZC100N;   ( маса=0,000083)
	шт
	1

	4
	& 1501-4001-
21
	Дизель-генератор в захисному кожусі Uном=380 В, 30,0 кВт ІР54WATTSTREAM WS40-RS (маса=0,063)
	шт
	1

	 
	 
	Транспортні та заготівельно-складські витрати
	 
	 

	
	
	Локальний кошторис №06-01-01
на Каналізація К1
	
	

	 
	 
	Роздiл 1. Земляні роботи
	 
	 

	1
	КБ1-13-5
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	1000м3
	0,1479

	2
	КБ1-18-5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	1000м3
	0,0752

	3
	С311-5
	Перевезення ґрунту до 5 км
	т
	120,32

	4
	КБ23-1-1
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	10м3
	2,06

	5
	КБ23-1-1
	Улаштування пiщаної засипки трубопроводів
	10м3
	4,13

	6
	КМ8-143-5
	Покривання трубопроводів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м
	1,64

	7
	& С111-
1721-11А-И
	Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація"
	м
	164

	8
	КБ1-20-1
	Робота на відвалі, група ґрунтів 1
	1000м3
	0,0752

	9
	КБ1-27-1
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	1000м3
	0,1479

	10
	КБ1-134-1
	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	100м3
	1,479

	 
	 
	Роздiл 2. Лінійна частина
	 
	 

	11
	КБ22-11-2
	Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням
	1000м
	0,023

	12
	С113-1377
	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм
	м
	23

	13
	КГ23-1-3
	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб ІPlast-cor діметром 160мм (глиб. траншеї до 3 м)
	100 м
	0,68

	14
	КГ23-1-4
	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб Iplast-cor і діаметром 200мм (глиб. траншеї до 3м)
	100 м
	0,63

	15
	КБ22-11-3
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням
	1000м
	0,005

	16
	КБ22-11-1
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
	1000м
	0,005

	17
	С113-1451
	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм
	м
	5

	18
	& С113-
1451-11-Л
	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм
	м
	5

	19
	КБ23-23-1
	Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих ґрунтах
	1 вріз
	2

	 
	 
	Роздiл 3. Каналізаційні колодці
	 
	 

	20
	КБ23-13-3
к дем.=0,6
	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах (плита
покриття колодця та горловина)
	10м3
	0,0117

	21
	КБ23-13-3
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах
	10м3
	0,428

	22
	С113-753
	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	7

	23
	& 2402-5052-11
	Драбина С1
	шт
	2

	24
	& 2402-5052-12
	Драбина С1-01
	шт
	1

	25
	& 2402-5052-15
	Драбина С1-02
	шт
	2

	26
	& 2402-5052-14
	Драбина С1-04
	шт
	1

	27
	К585521-Л052
варіант 1
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	20

	28
	К585521-Л048
варіант 1
	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	6

	29
	К585521-Л004
	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	6

	30
	К585521-Л005
варіант 1
	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	5

	31
	К585521-Л031
варіант 1
	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1
	шт
	7

	32
	КБ8-3-7
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
	100м2
	0,342

	33
	КБ46-26-16
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 200 мм
	100шт
	0,12

	34
	КБ46-26-28
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром до 200
мм (к=12) (товщина стінки колодця 80 мм)
	100шт
	-0,12

	 
	 
	Роздiл 4. Інші роботи
	 
	 

	35
	КБ17-1-5
	Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної води
	10компл.
	0,1

	36
	& С130-669-4
	Раковина President 60 Cersanit в комплекті з
сифоном
	шт
	1

	37
	КБ22-34-1
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,1

	38
	& С113-
1218-1
	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 75/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	1

	
	
	Локальний кошторис №07-01-01
на Дорожнє покриття, огорожа, перехідний місток
Благоустрій
	
	

	 
	 
	Роздiл 1. Дорожнє покриття
	 
	 

	1
	КР18-22-1
	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см
	100м2
	6,19

	2
	КР18-22-4
к=18 (до
товщини 30 см)
	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3
	100м2
	6,19

	 
	 
	Роздiл 2. Огорожа
	 
	 

	3
	КБ27-51-2
к дем.= 0,8
	(Демонтаж) Установлення стовпчиків
залізобетонних
	10стовп.
	12,5

	4
	ЖС4-4-1
	Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках.
	100 м2
	9,35

	5
	& КБ7-24-9-1
	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (індивідуальна розцінка)
	100м
	2,907

	6
	С1424-
11611-17
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М-150], крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за морозостійкістю 200
	м3
	20,76

	7
	& С113-137-1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2 мм
	м
	344,05

	8
	& С111-1586-5
	Сітка рабиця 3мм
	м2
	537

	9
	& С1110-111-1
варіант 1
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 4 мм
	т
	0,10028

	10
	& С1545-
261-29-4
	Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм
одинарний
	шт
	6

	11
	& С1545-
261-29-3
	Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм
подвійний
	шт
	333

	12
	& С1545-
261-29-2
	Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм кутовий
	шт
	12

	13
	КБ9-75-2
	Виготовлення металоконструкцій воріт та хвіртки
	1т
	0,10277

	14
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,0891

	15
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм
	т
	0,01142

	16
	С124-23
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14мм
	т
	0,00135

	17
	С113-131
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм
	м
	0,54

	18
	& С111-1586-5
	Сітка рабиця 3мм
	м2
	7,72

	19
	КБ10-49-8
	Улаштування воріт із готових полотен гратчастих висотою до 2,0 м при установлених стовпах
	100м2
	0,06475

	20
	КБ7-25-9
	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей
	100шт
	0,01

	21
	КБ9-75-2
	Виготовлення металоконструкцій для влаштування загородження з колючо-ріжучого дроту Єгоза
	1т
	0,65928

	22
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,62115

	23
	С111-1804
	Сталь листова
	т
	0,03813

	 
	 
	Антикорозійний захист стовпчиків огорожі
	 
	 

	24
	КБ13-44-7
	Очищення поверхонь щітками
	1 м2
	44,4

	25
	КБ13-44-9
	Знепилювання металевих поверхонь
	1 м2
	44,4

	26
	КБ13-45-2
	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом
	100м2
	0,444

	27
	КБ13-16-6
	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,444

	28
	КБ13-26-6
К=2 ( за 2рази)
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,444

	29
	КБ9-35-1
	Монтаж кронштейнів для захисної огорожі
для встановлення колючого дроту Єгоза
	1т
	0,65928

	30
	& КБ7-24-13-1
	Установлення огорожі з колючого дроту
Єгоза (індивідуальна розцінка)
	100м
	2,907

	31
	& С1110-111-1
варіант 1
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 4 мм
	т
	0,107

	32
	& С1-ПР1-15А-5   варіант 1
	Дріт Єгоза Стандарт діам. 600 мм (одна
бухта довжиною 100 м на 18 м огорожі)
	бухта
	17

	 
	 
	Антикорозійний захист кронштейнів для
кріплення колючо-ріжучого дроту Єгоза
	 
	 

	33
	КБ13-44-7
	Очищення поверхонь щітками
	1 м2
	35,36

	34
	КБ13-44-9
	Знепилювання металевих поверхонь
	1 м2
	35,36

	35
	КБ13-45-2
	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом
	100м2
	0,3536

	36
	КБ13-16-6
	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,3536

	37
	КБ13-26-6
К=2 ( за 2рази)
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,3536

	 
	 
	Роздiл 3. Перехідний місток ПМ-1
	 
	 

	38
	КБ1-165-2
	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2
	100м3
	0,0027

	39
	КБ6-1-13
	Улаштування фундаментів стовпів бетонних
	100м3
	0,0032

	40
	КБ6-11-3
	Установлення анкерних болтів при бетонуванні
	1 т
	0,00132

	41
	КБ9-73-1
	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів
	1т
	0,20022

	42
	С111-1838
	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс
	т
	0,0711

	43
	С111-1837
	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп
	т
	0,00862

	44
	& С1110-172-1
	Сталь кутова 25х25 мм
	т
	0,00496

	45
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,04124

	46
	С1110-175
	Сталь кутова 75х75 мм
	т
	0,00746

	47
	& С111-1804-11
	Сталь листова рифлена
	т
	0,06226

	48
	С111-1804
	Сталь листова
	т
	0,00458

	49
	КБ9-30-1
	Монтаж площадок із настилом і огорожею
з листової, рифленої, просічної і круглої сталі
	1т
	0,20022

	50
	КБ13-44-7
	Очищення поверхонь щітками
	1 м2
	10,25

	51
	КБ13-44-9
	Знепилювання металевих поверхонь
	1 м2
	10,25

	52
	КБ13-45-2
	Знежирювання поверхонь апаратів і
трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100м2
	0,1025

	53
	КБ13-16-6
	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,1025

	54
	КБ13-26-6
К=2 ( за 2рази)
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,1025

	 
	 
	Роздiл 4. Обвалування
	 
	 

	55
	КБ1-18-5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	1000м3
	0,29

	56
	С311-5
	Перевезення ґрунту до 5 км
	т
	464

	57
	КБ1-134-1
	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	100м3
	2,9

	58
	КБ1-145-8
	Планування укосів і полотна виїмок
механізованим способом, група ґрунтів 1
	1000м2
	0,19

	59
	КБ1-152-1
	Укріплення укосів земляних споруд посівом
багаторічних трав з підсипкою рослинної
землі вручну
	100м2
	1,9





Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
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Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
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	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти
	 
	 

	70
	+С157-409
	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х70 мм2
	1000м
	0,85

	71
	+С1421-9656-3
	Суміш піщано-гравійна природна
	м3
	234,4772

	72
	+С1424-11612
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм
	м3
	50,75

	73
	+С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	93,2048

	74
	+С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм
	т
	3,3358

	75
	&С111-1586-5
	Сітка рабиця 3мм
	м2
	544,72

	76
	+С1416-8537
	Стояки вібровані для опор повітряних ліній
електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина
10,5 м, СВ 105
	шт
	12

	77
	+С1424-
11611-17
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М-150], крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за морозостійкістю 200
	м3
	20,76

	78
	&С1-ПР1-15А-5  варіант 1
	Дріт Єгоза Стандарт діам. 600 мм (одна
бухта довжиною 100 м на 18 м огорожі)
	бухта
	17

	79
	+С1421-9465
	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М600
	м3
	53,13

	80
	&С113-137-1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 2 мм
	м
	344,05

	81
	С115-115
	Шпали просочені для залізниць широкої
колії, обрізні та необрізні хвойні [крім
модрини], тип ІІ
	шт
	30

	82
	&С1545-261-
29-3
	Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм
подвійний
	шт
	333

	83
	+С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,75149

	84
	+С113-753
	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	7

	85
	&С113-1439-3Н
	Труби з поліетилену без розтруба з гладким
внутрішнім шаром з первинного поліетилену
та гофрованим зовнішнім шаром типу Lplast-
cor для будівництва безнапірних
каналізаційних мереж, діаметр 200 мм
	м
	63

	86
	С1429-110
	Земля рослинна
	м3
	25,84

	87
	&С1545-413-202
	Затискач натяжний GUKо1
	шт
	25

	88
	+К585521-Л048
варіант 1
	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	6

	89
	+С1421-9472
	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400
	м3
	10,872154

	90
	&С113-1439-3-
М
	Труби з поліетилену без розтруба з гладким
внутрішнім шаром з первинного поліетилену
та гофрованим зовнішнім шаром типу Lplast-
cor для будівництва безнапірних
каналізаційних мереж, діаметр 160 мм
	м
	68

	91
	+К585521-Л031
варіант 1
	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1
	шт
	7

	92
	&15096-
12312-2
	Кабель броньований з мідними жилами в
ПВХ ізоляції перерізом 4.2,5мм2 ВБбШВ-0,66
	1000м
	0,065

	93
	+К585521-Л052
варіант 1
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1
	шт
	20

	94
	&С1110-111-1
варіант 1
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 4 мм
	т
	0,20728

	95
	+К585521-Л004
	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	6

	96
	+К585521-Л005
варіант 1
	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1
	шт
	5

	97
	&С130-18-1
	Ємність V=1,0 м3 для питної води
	шт
	1

	98
	&С1545-413-
14-27
	Затискач проколюючий TTD 131 NEO
	шт
	24

	99
	+С1424-11600
варіант 1
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	1,7548

	100
	С115-125
	Плакат попереджувальний
	шт
	12

	101
	&1507-8047-
19-1
	Світильник діодний зовнішнього освітлення
220 В, 60Вт, з, ІР65 ДСУ05У-60-1-315
	шт
	2

	102
	+С1113-246
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,0342038

	103
	&290518-
2055-3-1
	Траверса ТН-1
	шт
	15

	104
	&С1545-413-103
	Затискач плашковий PGA101
	шт
	39

	105
	&С1545-492-1-Н
	Обмежувачі перенапруги PROTECT-50
	шт
	6

	106
	&15093-
33123-2
	Кабель силовий гнучкий з мідними
багатопровідними жилами в гумовій ізоляції
4х16 мм2 КГН-066
	1000м
	0,01

	107
	+С1545-112
	Металеві прокладки
	т
	0,105

	108
	&2402-5052-15
	Драбина С1-02
	шт
	2

	109
	+С111-1838
	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс
	т
	0,0711

	110
	+С111-612
	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50
	т
	0,08208

	111
	+С111-1292
варіант 1
	Уайт-спірит
	т
	0,0313235

	112
	&С1545-457-2
	Гак універсальний CSC16uz
	шт
	21

	113
	+С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм
	т
	0,08806

	114
	&2402-5052-11
	Драбина С1
	шт
	2

	115
	С142-10-2
	Вода
	м3
	36,88875

	116
	&2402-5052-14
	Драбина С1-04
	шт
	1

	117
	С1545-248
	Скоби будівельні
	кг
	60

	118
	&С1545-413-
204
	Затискач для повтоорних заземлень PEN
провідника TND 151
	шт
	15

	119
	+С111-1809
	Сталь кругла
	т
	0,0729

	120
	&С1545-413-203
	Затискач підтримуючий магістральний PSP
120
	шт
	12

	121
	&С111-1804-11
	Сталь листова рифлена
	т
	0,06226

	122
	&С111-92-5-511
	Болт М16х280
	шт
	16

	123
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,02

	124
	+С113-1377
	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 63х3,8 мм
	м
	23

	125
	&С1545-97-
2Л-2
	Стрiчка бандажна 20х0,7 мм Тмін=9,3кН
IF207
	м
	34

	126
	&С130-669-4
	Раковина President 60 Cersanit в комплекті з
сифоном
	шт
	1

	127
	+С111-1521
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42
	т
	0,0180629

	128
	+С111-1804
	Сталь листова
	т
	0,04271

	129
	&С130-508-1
	Насосна станція Delta PKSM 60; 0,37кВт;
Н=35м; 35л/хв; бак 2л
	шт
	1

	130
	С123-515-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм
	м2
	1,8

	131
	+С111-1775
	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм
	шт
	0,2424

	132
	&2402-5052-12
	Драбина С1-01
	шт
	1

	133
	С111-1757
	Рядно
	м2
	15

	134
	&С1630-1950-1
	Електричний проточний водонагрівач
Aquatica 3 кВт
	шт
	1

	135
	&С1545-261-
29-2
	Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм кутовий
	шт
	12

	136
	+С1425-11681
варіант 1
	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50
	м3
	0,32956

	137
	+С1424-11598
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40мм
	м3
	0,3264

	138
	+С113-1451
	Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 110х3,2 мм
	м
	5

	139
	&290518-
1218-2-1
	Кронштейн для світильників вуличного
освітлення д=40мм L=500 мм КС-5
	шт
	2

	140
	&С113-1218-1
	Перехідники редукційні з поліетилену діам.
75/63 мм для терморезисторного
зварювання ПЕ труб
	шт
	1

	141
	+С1545-550
	Хомут Х 1
	шт
	4

	142
	+С1113-21
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,0081009

	143
	+С111-1513
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,00800396

	144
	&С1545-321-1-Л
	Кінцевий ковпачок GPE 4
	шт
	24

	145
	+С124-6
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 16-18 мм
	т
	0,023

	146
	&С113-2128-
12
	Труба поліамідна, що не поширює горіння
діам. 80 мм
	м
	0,5

	147
	+С157-375
	Самонесучий ізольований провід, марка
AsXSn, переріз 2х16 мм2
	1000м
	0,015

	148
	&С111-1721-
11А-И
	Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація"
	м
	164

	149
	+С111-816
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм
	т
	0,013

	150
	&С111-1873-2
	Шпилька М16х450
	шт
	4

	151
	+С1110-171
	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,0156

	152
	&С1545-261-
29-4
	Хомут з натяжкою дроту діам.60 мм
одинарний
	шт
	6

	153
	&С113-1451-
11-Л
	Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 50 мм
	м
	5

	154
	С111-414
	Фарба олійна спеціальна густотерта для
зовнішніх робіт МА-015 захисна 736
	т
	0,0048

	155
	&15093-
35023-1-П
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією пер.4х2.5 мм2 ВВГнг-0,66кВ
	1000м
	0,005

	156
	+С1424-11599
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	0,13

	157
	+С1545-169
	Перемичка заземлювальна
	шт
	5

	158
	&С118-43-1
	Фасадний кронштейн sc 93-6pc
	шт
	8

	159
	+С113-3
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8мм
	м
	4

	160
	+С111-1837
	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп
	т
	0,00862

	161
	+С1545-489-1
	Пряжка [скріпка] СF 20
	шт
	28

	162
	+С157-17
	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А,
переріз 16 мм2
	т
	0,001462

	163
	&С1545-5501
	Хомут CCD 9-62
	шт
	24

	164
	&290518-
2055-3-2
	Траверса ТН-2
	шт
	1

	165
	+15095-1074
	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2
ПВ3
	1000м
	0,005

	166
	+С1429-117
	Суміш насіння газонних трав
	ц
	0,0228

	167
	+С112-61
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт
	м3
	0,024672

	168
	+С113-1374
	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 32х2 мм
	м
	10

	169
	+С1110-175
	Сталь кутова 75х75 мм
	т
	0,00746

	170
	&С111-1721-
11А-1
	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"
	м
	65

	171
	С1546-71
	Мастило АМС-1
	т
	0,0012

	172
	С123-514-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм
	м2
	0,25376

	173
	&С1110-172-1
	Сталь кутова 25х25 мм
	т
	0,00496

	174
	+С124-59
	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо
	т
	0,00132

	175
	+С1113-77
	Ксилол нафтовий, марка А
	т
	0,00135015

	176
	+С1545-134
	Наконечники алюмінієві для опресування 35-
10-8а
	100шт
	0,1428

	177
	С111-1663
	Лак, марка 177
	т
	0,002244

	178
	&С111-92-5-911
	Гайка М16
	шт
	16

	179
	+С111-1522
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А
	т
	0,00102

	180
	+С1113-79
	Лак БТ-577
	т
	0,0012

	181
	+С111-98
	Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм
	т
	0,00092

	182
	С111-1683
	Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А
	кг
	0,08

	183
	С1545-87
	Конструкція опорна
	т
	0,00052

	184
	+С111-253
	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1
	т
	0,005

	185
	+С111-175
	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм
	т
	0,0009246

	186
	&С1113-286-1
	Суміш вогнестійка
	кг
	0,5

	187
	+С124-23
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14мм
	т
	0,00135

	188
	+С113-131
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,5 мм
	м
	0,54

	189
	С1545-42
	Дюбелі У658, У661
	100шт
	0,0551

	190
	+С111-1504
	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42
	т
	0,0002837

	191
	С1546-66
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,48809

	192
	С111-324
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	1,92302

	193
	&С111-1870-21
	Шайба 16
	шт
	8

	194
	С1545-44
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,0132

	195
	+С111-1529
	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42
	т
	0,0002

	196
	С111-782
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,00036

	197
	С111-390
	Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева
	т
	0,00019

	198
	С111-1608
	Дрантя
	кг
	0,8235

	199
	С1545-4
	Бірка маркувальна
	100шт
	0,0612

	200
	+С111-136
	Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм
	т
	0,00008

	201
	С111-962
	Мастило, солідол жировий "Ж"
	т
	0,00036

	202
	С111-311
	Каболка
	т
	0,00007

	203
	+С111-1483
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм
	т
	0,00007

	204
	+С111-1315
	Портландцемент загальнобудівельного
призначення з мінеральними добавками до
20%, марка 300
	т
	0,002

	205
	С111-1668
	Оліфа натуральна
	кг
	0,03

	206
	С111-384
	Білило густотерте цинкове МА-011-1
	т
	0,00005

	207
	С1546-35
	Лак електроізолювальний N318
	т
	0,00003

	208
	+С111-1639
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм
	шт
	0,08822

	209
	+С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100
	м3
	0,002

	210
	С1544-89
	Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19мм
	кг
	0,006

	211
	С1546-7
	Вазелін технічний
	т
	0,00003

	212
	+С111-818-1
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм
	т
	0,000141

	213
	С1110-186
	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а
	шт
	0,0714

	214
	С1541-43
	Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм
	т
	0,000004

	215
	С159-6
	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1,
 діаметр 2,8 мм
	т
	0,0000085

	216
	С1545-163
	Патрони до пістолета Д-2
	100шт
	0,0132

	217
	С1545-159
	Очіс льняний
	т
	0,00003

	218
	С111-1374
	Шпагат паперовий
	т
	0,00001

	219
	С1546-78
	Мастило універсальне контактне 39У
	т
	0,00000058

	220
	С111-587
	Масло індустрійне И-20А
	т
	0,000001

	221
	С111-254
	Вапно хлорне, марка А
	т
	0,000001

	222
	С111-1600
	Бензин розчинник
	т
	0,000001

	223
	+С111-1771
	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм
	шт
	-0,14544

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 

	224
	С1999-9003
	Бензин
	кг
	1,5858

	225
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	18,8094

	226
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,2763

	227
	С1999-9006
	Гідравлічна рідина
	кг
	0,1749

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	IV. Устаткування
	 
	 

	228
	&2403-11164-
31-1
	Станція біологічног очищення з кришкою
MakBoxBio-50
	шт
	4

	229
	&1808-35001-2
	Шнековий дегідратор
	шт
	1

	230
	&2302-9007-1
	Повітродувка для станції біологічного очищення
	шт
	5

	231
	&1914-1022-
44
	КНС полімерна стільникова в складі: корпус
КНС; горловина; драбина; система
вентилювання; ланцюги для насосу- 2шт ;
направляючі для насосу- 2шт ; зворотній
клапан VK 2"- 2шт ; кран 2"-2шт ; муфта
автоматична DN50-2 шт; насоси з ріжучим
механізмом GrundFOS SEG-2 шт
	компл
	1

	232
	&1601-1022-1
	Фільтр доочищення MaxBoxFloc-100 з
повітропроводами та напірними
трубопроводами в комплекті
	комплект
	2

	233
	&1517-11108-53
	Щит керування очисною станцією
	шт
	1

	234
	&2410-2007-1
	Установка гідролізу гіпохлориду натрію з
автоматичним дозатором
	шт
	1

	235
	&2302-9007-3
	Технологічне приміщення
	шт
	1

	236
	&1504-15240-1
	Муловий стабілізатор
	шт
	1

	237
	&1808-35001-3
	Полімерна станція
	шт
	1

	238
	&2301-1054-22
	Насос муловий N=0,75 кВт
	шт
	2

	239
	&2301-1054-21
	Насос муловий
	шт
	4

	240
	&1501-4001-21
	Дизель-генератор в захисному кожусі Uном=380 В, 30,0 кВт ІР54 WATTSTREAM WS40-RS
	шт
	1

	241
	&2302-9007-2
	Приміщення повітродувної
	шт
	1

	242
	&2301-1054-23
	Насос дозування полімеру
	шт
	2

	243
	&2415-1411-1
	Решітка канальна механічна
	шт
	1

	244
	&2415-1411-2
	Перепадний колодязь
	шт
	2

	245
	&1808-35001-1
	Контактний резервуар
	шт
	1

	246
	&2302-9007-11
	Повітродувка на стабілізатор
	шт
	1

	247
	&1808-35001-4
	Збірний колодязь
	шт
	2

	248
	&241649-1022-3
	Каналізаційний трубопровід Ду200
	м
	25

	249
	&2402-4051-11
	Повітропровід PPR Ду50
	компл
	1

	250
	&241649-1022-2
	Каналізаційний трубопровід Ду160
	м
	30

	251
	&1504-19085-2
	Ящик обліку з перекидним рубильником та
трифазним багатотарифним лічильником
електроенергії прямого підключення типу
NIK 2303 к.т.1,0 та автоматичним
вимикачем IC120N 3р Іном=80А на вводі та
IC60N 3р Іном=63А+ Іном=25А+ Іном=10А
на розподілі ЯУРП-А-100М-54
	шт
	1

	252
	&2402-4051-1
	Повітропровід PPR Ду75
	компл
	1

	253
	&1504-1001-
25-12
	Вимикач автоматичний триполюсний 100А
для встановлення в існуючій РП Easypact
EZC100N
	шт
	1

	254
	&1504-19085-
11-О
	Ящик керування освітленням Ін=25А, ІР21
Easypact EZC 100N
	шт
	1

	255
	&241649-1022-1
	Трубопровід активного мулу
	м
	20

	256
	&2410-2007-2
	Комплект трубопроводів та запірної
арматури гіпохлориду натрію
	компл
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин
	 
	 

	 
	 
	Електроенергія
	кВт-год
	832,163

	 
	 
	Мастильні матеріали
	кг
	82,337

	 
	 
	Гідравлічна рідина
	кг
	11,431

	 
	 
	Бензин
	л
	211,747

	 
	 
	Дизельне паливо
	л
	1415,013




